Indice
0 Barrato
0 slash
A.G.M.
A.G.M.
Accessori opzionali
supporto per carta in rotolo
Supporto per carta in rotolo
Allineamento carta
Allineamento carta
Allineamento delle righe verticali
Stampa del test automatico
Annullamento stampa
Annullamento della stampa
Area stampabile consigliata
Area di stampa consigliata
Assistenza clienti
Prima di contattare Epson
Auto CR (ritorno a capo)
Auto CR (ritorno a capo)
Avanzamento riga automatico
Auto line feed
Bi-D Adjustment (Regolazione Bi-D)
Uso di Bi-D Adjustment (Regolazione Bi-D)
Buste
specifiche
Carta
stampa
Buste
Carattere internazionale impostato per tabella corsivi
International character set for Italic table
Carta in rotolo
modalità impostazioni di default
Roll paper
specifiche
Carta
stampa
Supporto per carta in rotolo
Cartuccia del nastro
Cartuccia del nastro originale Epson
Specifiche meccaniche
Client
con Windows 7, Vista, XP o 2000
Impostazione per i client
Contattare Epson
Prima di contattare Epson
Direzione stampa
Print direction
Disinstallazione
software stampante
Disinstallazione del software della stampante
Driver (driver per stampanti)
Informazioni sul software della stampante
Driver per stampanti
accesso
Uso del driver per stampanti
impostazioni
Modifica delle impostazioni del driver per stampanti
Panoramica sulle impostazioni del driver per stampanti
Driver stampante
disinstallazione
Disinstallazione del software della stampante
Elenco comandi
ESC/P 2
Codici di controllo EPSON ESC/P 2
IBM PPDS
Codici di controllo emulazione IBM PPDS
EPSON Status Monitor 3
Informazioni sul software della stampante
Uso di EPSON Status Monitor 3
accesso
Accesso a EPSON Status Monitor 3
configurazione
Configurazione di EPSON Status Monitor 3
ESC/P 2
Codici di controllo EPSON ESC/P 2
Fogli singoli
specifiche
Carta
stampa
Stampa su fogli singoli
Font
Font
International character set for Italic table
Font incorporato
elenco
Specifiche elettroniche
selezione
Selezione di un font incorporato
Funzionamento silenzioso
Low-noise mode
IBM PPDS
Codici di controllo emulazione IBM PPDS
Impostazione segnale acustico
Buzzer (segnale acustico)
Impostazioni di default
elenco di opzioni
Modalità Impostazioni di default
Inceppamento carta, rimozione
Rimozione degli inceppamenti della carta
Indicatori
Uso del pannello di controllo
Indicazione di errori
Uso degli indicatori di errore
interfaccia USB
I/F (interfaccia) mode
Interfaccia USB
problemi
Correzione dei problemi USB
Leva dello spessore della carta
Regolazione della leva dello spessore della carta
Lunghezza dati
Data length
Lunghezza pagina per trattore
Page length for tractor
Manopola
stampante
Rimozione degli inceppamenti della carta
Microregolazione
Avanzamento della carta fino al bordo di strappo
Regolazione della posizione di inizio modulo
Regolazione della posizione di strappo
Modalità bidirezionale I/F (interfaccia) parallela
Parallel I/F bidirectional mode
Modalità di blocco
Modalità di blocco
Modalità di sospensione
operazioni del pannello
Operazioni del pannello in modalità di sospensione
Modalità I/F (interfaccia)
I/F (interfaccia) mode
Modalità settaggi originali
Modifica delle impostazioni di default
Modo pacchetto
Packet mode
Moduli multistrato
specifiche
Carta
stampa
Moduli multistrato
Modulo continuo
specifiche
Carta
stampa
Stampa su modulo continuo
Pannello
Uso del pannello di controllo
Pannello di controllo
Uso degli indicatori di errore
Uso del pannello di controllo
indicatori
Uso del pannello di controllo
pannello
Uso del pannello di controllo
tasti
Uso del pannello di controllo
Parità
Parity
Passo
Pitch
Printer Setting (Settaggio stampante)
Uso di Printer Setting (Settaggio stampante)
Pulizia della stampante
Pulizia della stampante
Regolazione
leva dello spessore della carta
Regolazione della leva dello spessore della carta
posizione di inizio modulo
Regolazione della posizione di inizio modulo
posizione di strappo
Avanzamento della carta fino al bordo di strappo
Regolazione della posizione di strappo
Rimozione
documento stampato da
Rimozione di un documento stampato dal trattore di spinta
Risoluzione dei problemi
problemi USB
Correzione dei problemi USB
rimozione inceppamenti carta
Rimozione degli inceppamenti della carta
Salta perforazione
Skip over perforation
Selezione automatica (interfaccia) timeout
Auto I/F (interfaccia) wait time
Serie caratteri internazionali
Specifiche elettroniche
Server
con Windows 7, Vista, XP o 2000
Configurazione della stampante come stampante condivisa
Software
impostazione di default
Software
Specifiche
allineamento carta
Allineamento carta
ambientali
Specifiche ambientali
area stampabile consigliata
Area di stampa consigliata
carta
Carta
elenco comandi
Codici di controllo emulazione IBM PPDS
Codici di controllo EPSON ESC/P 2
elettroniche
Specifiche elettroniche
font incorporato
Specifiche elettroniche
meccaniche
Specifiche meccaniche
serie caratteri internazionali
Specifiche elettroniche
standard e approvazioni
Standard e approvazioni
tabelle caratteri
Specifiche elettroniche
Specifiche della carta
Carta
stampa bidirezionale (Bi-d)
Print direction
Stampante
condivisione
Condivisione della stampante
stampa unidirezionale (Uni-d)
Print direction
Status Monitor 3
Informazioni sul software della stampante
Uso di EPSON Status Monitor 3
Strappo
Avanzamento della carta fino al bordo di strappo
automatico
Avanzamento automatico della carta fino alla posizione di strappo
regolazione
Regolazione della posizione di strappo
tasto
Utilizzo del tasto di strappo
Strappo automatico
Auto tear off
Supporto per carta in rotolo
Supporto per carta in rotolo
Supporto tecnico
Prima di contattare Epson
Tabella caratteri
elenco
Specifiche elettroniche
impostazione
Character table
Tasti
Uso del pannello di controllo
Tempo di attesa inserimento manuale
Manual feed wait time
Test automatico
Stampa del test automatico
Timer di spegnimento
Power off timer
Trasporto della stampante
Trasporto della stampante
Velocità baud
Baud rate