| Ana Sayfa > Kağıt İşlemleri # Sürekli Kağıda Yazdırma Çekici ile yazdırma Yazdırılan bir belgeyi çekiciden çıkarma Tek sayfaya geri geçme Formun üstü konumunu ayarlama Kağıdı yırtma kenarına ilerletme Yazıcınız, çekici ile sürekli kağıt işlemi yapabilir. ## Çekici ile yazdırma Çekiciyi kullanırken Default Setting (Varsayılan Ayar) modunda Auto tear off (Otomatik yırtma) özelliğini On olarak ayarlamak iyi bir fikirdir. Bkz. Yazıcınızın Varsayılan Ayarları Hakkında. Çekiciyi kullanarak sürekli kağıt yüklemek için şu adımları izleyin:
| Yazıcının kapalı olduğundan emin olun. Kağıt kılavuzunu çıkarın ve kağıt bırakma kolunu sürekli kağıt konumuna getirin.
Not:
Ayrıntıları göstermek için resimde yazıcı kapağı kaldırılmıştır, ancak bu kapağı kaldırmaya gerek yoktur.
| Dişli teker kilitlerini ileriye doğru çekerek dişli teker birimini serbest bırakın.
| Yazıcıdaki ok işaretini kılavuz olarak kullanarak, sol dişli tekeri kaydırın. Yazıcı, ok işaretinin sağına yazdırır. Dişli tekeri yerine kilitlemek için dişli teker kilit kolunu geriye itin. Sonra sağ dişli teker birimini kağıdınızın genişliğine uyacak kadar kaydırın, ancak kilitlemeyin. Kağıt desteğini dişli teker birimlerinin ortasına getirin.
| Kağıdın ön ucunun kıvrılmamış, düz olmasına dikkat edin. Dişli tekerin kapaklarını açın. Kağıdın ilk deliklerini, tekerlerin dişlerine takın ve sonra dişli tekerlerinin kapaklarını kapatın. Kağıtta olabilecek boşluğu almak için sağ dişli teker birimini kaydırın ve yerine kilitleyin. Kağıt, şimdi kağıt-bekleme konumundadır.
Not:
Sürekli kağıt sarkarsa veya çok gergin olursa, sağ dişli tekerin konumunu ayarlayın.
Dikkat:
Yazıcının sağ tarafındaki kağıt besleme düğmesini yalnızca yazıcıdaki sıkışmış kağıdı çıkarmak için ve yalnızca yazıcı kapalı iken kullanın. Aksi halde, yazıcıya zarar verebilir veya formun üstü konumunu kaybetmesine neden olabilirsiniz.
| Yazılı kağıdın alınmasını engellemek için, kağıt kılavuzunu aşağıda gösterildiği gibi yazıcının tutturma çubuklarının üzerindeki çentiklere takın. Daha sonra da kağıt kılavuzunu yazıcının ön tarafına doğru, tık sesiyle yerine oturduğunu duyana kadar kaydırın ve kenar kılavuzlarını kağıdın kenarlarına uygun olarak ayarlayın.
| Yazıcıyı açın.
| Yazıcının kapağının kapalı olduğundan emin olun. Kağıdı yükleme konumuna beslemek için Load/Eject düğmesine basın. Yazıcı verileri aldığında otomatik olarak yazdırmaya başlar.
| Yazdırma işlemini tamamlandıktan sonra, yazdırılan belgenizi yırtıp çıkarmak için bir sonraki bölüme bakın. Sayfanızın yazdırılan ilk satırı fazla yukarıda veya fazla aşağıda görünüyorsa, Micro Adjust (Mikro Ayar) özelliğini kullanarak ilk satırın konumunu değiştirebilirsiniz. Bkz. Formun üstü konumunu ayarlama.
Dikkat:
Formun üstü konumunu ayarlamak için hiçbir zaman kağıt besleme düğmesini kullanmayın; bu yazıcıya zarar verebilir veya formun üstü konumunu kaybetmesine neden olabilir.
Veri göndermeye devam ettiğinizde, kağıt otomatik olarak yükleme konumuna geri beslenir. Üst ## Yazdırılan bir belgeyi çekiciden çıkarma Yazdırılan belgeyi çıkarmak için, şu adımları izleyin:
| Tear Off (Font) düğmesine basın. Tear Off (Font) ışığının yanıp söndüğünden emin olun. (Bu, kağıdınızın geçerli yırtma konumunda olduğunu göstermektedir.)
| Kağıt kılavuzu kapağını açın ve yazdırılan belgeyi, kağıt gerdirme biriminin yırtma kenarını kullanarak yırtıp çıkarın.
Not:
Kağıdınızın delikli yırtma yeri yırtma kenarı ile doğru olarak hizalanmadıysa, Micro Adjust (Mikro Ayar) özelliğini kullanarak yırtma konumunu ayarlayabilirsiniz. Bkz. Yırtma konumunu ayarlama.
Dikkat:
Yırtma konumunu ayarlamak için hiçbir zaman kağıt besleme düğmesini kullanmayın; bu yazıcıya zarar verebilir veya yırtma konumunu kaybetmesine neden olabilir.
| Kağıt kılavuzu kapağını kapatın.
Yazdırmayı sürdürdüğünüz zaman yazıcı, otomatik olarak kağıdı yeniden formun üstü konumuna besler ve yazdırmaya başlar. Sürekli kağıdı, kağıdı çıkarabileceğiniz beklemede konumuna beslemek için Load/Eject düğmesine basın. Sonra dişli besleyicinin kapaklarını açın ve kağıdı çıkarın. Dikkat:
Load/Eject düğmesine basmadan önce her zaman yazdırılan belgenizi yırtıp çıkarın. Bir kerede birkaç sayfayı birden geri beslemek kağıt sıkışmasına neden olabilir.
Üst ## Tek sayfaya geri geçme Tek sayfaya geçmek için Load/Eject düğmesine basın; yazıcı kağıdı bekleme konumuna geri besler. Daha sonra, Tek sayfayı yükleme bölümünde belirtilen adımları izleyin. Dikkat:
Load/Eject düğmesine basmadan önce her zaman yazdırılan belgenizi yırtıp çıkarın. Bir kerede birkaç sayfayı birden geri beslemek kağıt sıkışmasına neden olabilir.
Üst ## Formun üstü konumunu ayarlama Formun üstü konumu, sayfada, yazıcının yazdırmaya başlayacağı konumdur. Yazdırılan kısım sayfada çok yukarıda veya aşağıda görünüyorsa, formun üstü konumunu ayarlamak için mikro ayar özelliğini kullanabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyin: Dikkat:
Formun üstü konumunu ayarlamak için hiçbir zaman kağıt besleme düğmesini kullanmayın; bu yazıcıya zarar verebilir veya formun üstü konumunu kaybetmesine neden olabilir.
Not:
Yazıcıyı kapatsanız dahi formun üstü konumu ayarınız siz değiştirene kadar etkin kalır. Bazı uygulama yazılımlarında yapılan üst kenar boşluğu ayarı, Micro Adjust (Mikro Ayar) özelliği ile yaptığınız formun üstü ayarını geçersiz kılar. Gerekirse, formun üstü konumunu yazılımınızda ayarlayın.
| Yazıcının açık olduğundan emin olun.
| Gerekiyorsa, bu bölümde anlatıldığı şekilde kağıt yükleyin.
| Yazıcı kapağını çıkarın.
| Pause düğmesini yaklaşık üç saniye basılı tutun. Pause ışığı yanıp sönmeye başlar ve yazıcı Micro Adjust (Mikro Ayar) moduna girer.
| Formun üstü konumunu sayfada aşağıya kaydırmak için LF/FF düğmesine, formun üstü konumunu sayfada yukarı kaydırmak için Load/Eject düğmesine basın.
* plastik şerit kapağı Not:
Yazıcının minimum ve maksimum formun üstü konumları vardır. Konumu bu sınırların dışına ayarlamaya çalışırsanız yazıcı uyarı sesi çıkarır ve kağıdı hareket ettirmeyi durdurur. Kağıt varsayılan formun üstü konumuna geldiğinde yazıcı yine uyarı sesi çıkarır ve kısa bir süre kağıdı hareket ettirmeyi durdurur. Formun üstü konumunu ayarlarken varsayılan konumu başvuru noktası olarak kullanabilirsiniz.
| Formun üstü konumunu ayarladıktan sonra Micro Adjust (Mikro Ayar) modundan çıkmak için Pause düğmesine basın.
Üst ## Kağıdı yırtma kenarına ilerletme Çekiciyi kullanıyorsanız, yazdırma tamamlandığında sürekli kağıdı yazıcının yırtma kenarına ilerletmek için yırtma özelliğini kullanabilirsiniz. Bundan sonra yazdırılan belgeyi kolaylıkla yırtıp alabilirsiniz. Yazdırmayı sürdürdüğünüz zaman normal olarak belgeler arasında kullanılmayarak kaybolan kağıttan tasarruf etmeniz için yazıcı, otomatik olarak kağıdı formun üstü konumuna getirir. Aşağıda tanımlandığı gibi, yırtma özelliğini iki şekilde kullanabilirsiniz: yazıcının Tear Off (Font) düğmesine basarak elle veya auto tear-off (otomatik yırtma) modunu çalıştırarak otomatik bir biçimde. Dikkat:
Yırtma özelliğini (aşağıda anlatılan şekilde), hiçbir zaman etiketli sürekli kağıdı geriye beslemek için kullanmayın; etiketler arka yapraktan çıkıp yazıcıya sıkışabilir.
### Tear Off (Yırtma) düğmesini kullanma Yazıcı belgenizi yazdırmayı tamamladıktan sonra, Tear Off (Font) ışığının yanıp sönmediğini denetleyin. Sonra Tear Off (Font) düğmesine basın. Yazıcı kağıdı yırtma kenarına ilerletir. Not:
Tear Off (Font) ışığı yanıp sönüyorsa, kağıt yırtma konumundadır. Yeniden Tear Off (Font) düğmesine basarsanız yazıcı kağıdı bir sonraki formun üstü konumuna getirir.
### Kağıdı otomatik olarak yırtma konumuna ilerletme Yazdırılan belgelerinizi otomatik olarak yırtma konumuna ilerletmek için auto tear-off (otomatik yırtma) modunu açmanız ve Default Setting (Varsayılan Ayar) modunda sürekli kağıt için uygun olan sayfa uzunluğunu seçmeniz gerekir. Talimatlar için, bkz. Varsayılan ayarları değiştirme. Otomatik yırtma açık olduğunda yazıcı, tam sayfa veri aldığında veya form besleme komutundan sonra artık veri almadığında kağıdı otomatik olarak yırtma konumuna ilerletir. ### Yırtma konumunu ayarlama Kağıdınızın delikli yırtma yeri, yırtma kenarıyla hizalanmadıysa, delikleri yırtma konumuna getirmek için Micro Adjust (Mikro Ayar) özelliğini kullanabilirsiniz. Yırtma konumunu ayarlamak için şu adımları izleyin: Dikkat:
Yırtma konumunu ayarlamak için hiçbir zaman kağıt besleme düğmesini kullanmayın; bu yazıcıya zarar verebilir veya yırtma konumunu kaybetmesine neden olabilir.
Not:
Yazıcıyı kapatsanız dahi yırtma konumu ayarınız siz değiştirene kadar etkin kalır.
| Tear Off (Font) ışığının yanıp sönüyor olmasına dikkat edin (kağıt geçerli yırtma konumundadır). Kağıdı yırtma konumuna ilerletmek için Tear Off (Font) düğmesine basmanız gerekebilir.
| Kağıt kılavuzu kapağını açın.
| Pause düğmesini yaklaşık üç saniye basılı tutun. Pause ışığı yanıp sönmeye başlar ve yazıcı Micro Adjust (Mikro Ayar) moduna girer.
| Delikli yırtma yeri yırtma kenarının hizasına gelinceye kadar kağıdı geriye doğru beslemek için LF/FF düğmesine, kağıdı ileriye doğru beslemek içinse Load/Eject düğmesine basın.
* yırtma kenarı Not:
Kağıt varsayılan konuma geldiğinde, yazıcı uyarı sesi çıkarır ve kağıdı hareket ettirmeyi durdurur. Yazıcının minimum ve maksimum yırtma konumları vardır. Yırtma konumunu bu sınırların dışına ayarlamaya çalışırsanız yazıcı uyarı sesi çıkarır ve kağıdı hareket ettirmeyi durdurur.
| Yırtma konumunu ayarladıktan sonra, Micro Adjust (MikroAyar) modundan çıkmak için Pause düğmesine basın.
| Yazdırılan sayfaları yırtıp çıkarın.
Yazdırmayı sürdürdüğünüz zaman yazıcı, otomatik olarak kağıdı yeniden formun üstü konumuna besler ve yazdırmaya başlar. Üst |