| Página Inicial > Manuseamento de Papel # Imprimir em folhas soltas Colocar folhas soltas Pode colocar folhas soltas, uma folha de cada vez, utilizando o guia de papel da impressora. Para saber quais são as características do tipo de folhas soltas que pode utilizar, consulte Papel. Antes de imprimir em folhas soltas que sejam formulários de várias vias, em envelopes ou noutros tipos de papel especiais, certifique-se de que coloca a alavanca de espessura do papel na posição correcta. Para mais informações, consulte Papel. Nota:
Para saber quais são as características dos tipos de folhas soltas que pode utilizar, consulte Papel. Pode utilizar os guias de papel para alimentar formulários com várias vias que sejam folhas soltas sem químico, e que estejam coladas umas às outras na margem superior. Introduza os formulários de várias vias no guia de papel, com a margem colada primeiro e o lado a imprimir voltado para baixo.
## Colocar folhas soltas Para colocar folhas soltas, execute as seguintes operações:
| Certifique-se de que a impressora está desligada. Certifique-se igualmente de que a alavanca de selecção do sistema de alimentação foi puxada para trás, para a posição de folha solta, e que o guia de papel está na posição vertical, como se mostra abaixo.
| Desloque o guia da margem esquerda para a posição 0. Em seguida, ajuste o guia da margem direita à largura do papel.
| Insira uma folha de papel entre os guias das margens, até sentir resistência.
Para uma utilização normal, ligue a impressora sem pressionar quaisquer outros botões. Ao receber dados, a impressora começa a imprimir. Importante:
Só deve utilizar o botão de alimentação do papel, no lado direito da impressora, para desencravar papel e apenas com a impressora desligada. Caso contrário, pode danificar a impressora ou fazer com que perca a definição da posição do topo de página.
Topo |