| Accueil > Dépannage # Élimination d’un bourrage papier Procédez comme suit pour éliminer un bourrage papier : Important :
Ne touchez pas le câble blanc à l'intérieur de l'imprimante.
| Mettez l’imprimante hors tension.
| Si une feuille simple de papier est collée sur le guide papier, retirez-la doucement.
| Ouvrez le capot de l’imprimante. Si vous chargez du papier continu, retirez le guide papier.
| Si du papier continu est coincé dans l’imprimante, découpez le papier non utilisé au niveau des perforations.
| Tournez le bouton à droite de l'imprimante en l'éloignant de vous pour éjecter le papier de l'imprimante. Retirez les morceaux de papier restants.
Important :
N'utilisez le bouton sur le côté droit de l’imprimante que pour supprimer les bourrages papier lorsque l’imprimante est hors tension. Vous risqueriez d'endommager l'imprimante ou de lui faire perdre la position de haut de page ou de dégagement.
Remarque :
Les voyants du panneau de contrôle peuvent clignoter lorsque vous tournez la poignée et que l'imprimante est éteinte. Ceci est normal.
| Si nécessaire, remplacez le guide papier et refermez le capot de l'imprimante.
| Mettez l’imprimante sous tension. Vérifiez que les voyants Paper Out et Pause sont éteints.
Si le papier se coince à l'intérieur de l'imprimante, procédez comme suit pour retirer le papier coincé.
| Mettez l’imprimante hors tension.
| Ouvrez le capot de l'imprimante et mettez le levier de dégagement du papier en position de papier continu.
| Retirez l’unité de tension du papier.
| Retirez le bourrage papier.
| Remettez le levier de dégagement du papier à la position de la feuille.
| Remettez l’imprimante sous tension, chargez du papier et fermez le capot de l'imprimante.