| Home > Gestione della carta # Stampa su fogli singoli Caricamento di fogli singoli Per la carta a fogli singoli è possibile caricare un foglio alla volta utilizzando la guida della carta della stampante. Per specifiche dettagliate sui tipi di carta a fogli singoli che è possibile utilizzare, vedere Carta. Prima di stampare su moduli multistrato a fogli singoli, buste o altra carta speciale, assicurarsi di impostare la leva dello spessore della carta sulla posizione appropriata. Per informazioni dettagliate, vedere Carta. Nota:
Per specifiche dettagliate sui tipi di carta a fogli singoli che è possibile utilizzare, vedere Carta. È possibile utilizzare la guida della carta per caricare moduli multistrato senza carta carbone a fogli singoli che sono attaccati nella parte superiore con incollatura delle righe. Inserire moduli multistrato nella guida della carta, partendo dal bordo unito e con il lato stampabile rivolto verso il basso.
## Caricamento di fogli singoli Per caricare fogli singoli, effettuare i passaggi che seguono:
| Assicurarsi che la stampante sia spenta. Inoltre, assicurarsi che la leva di rilascio della stampante sia spinta indietro fino alla posizione del foglio singolo e che la guida della carta sia in posizione verticale, come mostrato di seguito.
| Far scorrere la guida laterale sinistra sulla posizione 0. Quindi, regolare la guida del bordo destro per farla corrispondere alla larghezza della carta.
| Far scorrere con decisione un foglio di carta verso il basso tra le guide laterali fino a quando non trova resistenza.
Per un normale uso, accendere la stampante senza alcun altro tasto. Quando la stampante riceve dati, inizia a stampare. Attenzione:
Utilizzare la manopola di alimentazione della carta sul lato destro della stampante solo per rimuovere gli inceppamenti della carta e solo quando la stampante è spenta. In caso contrario, si potrebbe danneggiare la stampante oppure quest'ultima potrebbe perdere la posizione di inizio modulo.
Inizio |