| صفحه اصلی > نرم افزار چاپگر # استفاده از Bi-D Adjustment (تنظیم Bi-D) انجام تنظیمات با استفاده از Bi-D Adjustment (تنظیم Bi-D) این ابزار کمکی به شما امکان می دهد تا در صورت وجود مشکلات ترازبندی در خط عمودی، تنظیماتی را انجام دهید. ## انجام تنظیمات با استفاده از Bi-D Adjustment (تنظیم Bi-D) برای انجام Bi-D Adjustment (تنظیم Bi-D)، این مراحل را دنبال کنید. احتیاط:
در حالی که الگوی تنظیم در حال چاپ است، چاپگر را خاموش نکنید. انجام این کار ممکن است سبب شود که چاپگر تنظیمات اشتباه را ذخیره کند. اگر چاپگر را در حین مراحل تنظیم خاموش کردید، Bi-D Adjustment (تنظیم Bi-D) را مجدداً تنظیم کنید. تنظیم Packet Mode را خاموش نکنید. اتصال شبکه پشتیبانی نمی شود. قبل از انجام Bi-D Adjustment (تنظیم Bi-D) بررسی کنید که وضعیت چاپگر آماده باشد. اگر Bi-D Adjustment (تنظیم Bi-D) بدرستی چاپ نشود، تنظیم فونت چاپگر را روی حالت پیش فرض تنظیم کرده و دوباره امتحان کنید.
| منوی Utility (برنامه کمکی) را باز کرده و روی نماد Bi-D Adjustment (تنظیم Bi-D) کلیک کنید. برای اطلاع از نحوه باز کردن منوی Utility (برنامه کمکی) به استفاده از درایور چاپگر مراجعه کنید. پنجره Bi-D Adjustment (تنظیم Bi-D) نمایش داده می شود.
| روی Next (بعدی) کلیک کنید.
| روی Print (چاپ) کلیک کنید. چاپگر سه مجموعه از الگوی تنظیم را چاپ می کند.
| به الگوهای تنظیم مراجعه کرده و خط عمودی را پیدا کنید که به بهترین شکل تراز شده است. سپس شماره خط مربوطه را در پنجره Bi-D Adjustment (تنظیم Bi-D) انتخاب کنید.
| روی Set (تنظیم) کلیک کنید. الگوی تنظیم در چاپگر تنظیم می شود.
بالا |