| Accueil > Options et consommables # Installation et utilisation des options Support de rouleau papier ## Support de rouleau papier Grâce au support de rouleau papier en option (C81114), vous pouvez utiliser votre imprimante avec un rouleau de 216 mm (8,5 pouces), identique à ceux des systèmes de télex. Cette option n’est pas disponible dans tous les pays. Procédez comme suit pour installer et utiliser le support de rouleau papier :
| Mettez l’imprimante hors tension et retirez le guide-papier.
| Placez le support de rouleau papier sous l’imprimante comme illustré ci-après. Ajustez les deux orifices de la base sur les deux chevilles de positionnement situées à la base de l’imprimante.
Important :
Veillez à ne pas laisser tomber le support de rouleau papier lorsque vous soulevez l’imprimante. Seul le poids de l’imprimante lui permet de maintenir en place.
| Poussez le levier de dégagement du papier dans la position feuille à feuille.
| Coupez droit le bord d’attaque du rouleau papier. Faites glisser l’axe du support de rouleau papier vers le centre du rouleau de papier.
| Réglez l’axe et le rouleau papier sur le support de rouleau papier. Orientez le rouleau de manière à introduire le papier par le bas du rouleau. Mettez ensuite l’imprimante sous tension.
| Soulevez le bord d’attaque du papier au-dessus du guide de chemin papier feuille à feuille et insérez-le dans le chemin de l’imprimante jusqu’à ce que vous sentiez une résistance.
| Installez le guide-papier. Faites glisser le guide latéral gauche vers le centre jusqu’à ce qu’il s’arrête au niveau du repère correspondant. Faites ensuite glisser le guide latéral droit vers le repère de guidage opposé.
Haut |