| Domov > Programska oprema tiskalnika # Uporaba pripomočka Bi-D Adjustment (Prilagoditev dvosmernega tiska) Prilagajanje s pripomočkom Bi-D Adjustment (Prilagoditev dvosmernega tiska) S tem pripomočkom lahko izboljšate poravnavo navpičnih črt. ## Prilagajanje s pripomočkom Bi-D Adjustment (Prilagoditev dvosmernega tiska) Za postopek Bi-D Adjustment (Prilagoditev dvosmernega tiska) sledite spodnjim navodilom. Previdno:
Ne izklopite tiskalnika, dokler je tiskanje vzorca prilagoditve v teku, sicer lahko tiskalnik shrani nepravilne nastavitve. Če ste izklopili tiskalnik med postopkom prilagajanja, postopek Bi-D Adjustment (Prilagoditev dvosmernega tiska) ponovite. Ne izklopite nastavitve Packet Mode. Omrežna povezava ni podprta. Preden začnete postopek Bi-D Adjustment (Prilagoditev dvosmernega tiska), se prepričajte, da je tiskalnik pripravljen. Če po opravljenem postopku Bi-D Adjustment (Prilagoditev dvosmernega tiska) tiskalnik ne tiska pravilno, nastavite pisavo tiskalnika na privzeto in poskusite znova.
| Odprite kartico Utility (Pripomoček) in nato kliknite ikono Bi-D Adjustment (Prilagoditev dvosmernega tiska). Če želite izvedeti, kako izbrati kartico Utility (Pripomoček), preberite razdelek Uporaba gonilnika tiskalnika. Odpre se okno Bi-D Adjustment (Prilagoditev dvosmernega tiska).
| Kliknite Next (Naprej).
| Kliknite Print (Natisni). Tiskalnik bo natisnil tri serije vzorcev prilagoditev.
| Oglejte si vzorce prilagoditev in poiščite navpično črto, ki je najbolje poravnana. Nato v oknu Bi-D Adjustment (Prilagoditev dvosmernega tiska) izberite ustrezno številko črte.
| Kliknite Set (Nastavi). Tiskalnik bo shranil vzorec prilagoditve.
Na vrh |