| Početak > Informacije o proizvodu # Specifikacije štampača Mehaničke Elektroničke Električne Ekološke Papir Preporučeno područje za štampanje Poravnavanje papira ## Mehaničke
Metod štampanja: | 24-iglični matrični štampač
Brzina štampanja: | Brza skica | 347 z/s pri 10 zpi 416 z/s pri 12 zpi
Skica | 260 z/s pri 10 zpi 312 z/s pri 12 zpi 390 z/s pri 15 zpi
Kondenzovana skica | 222 z/s pri 17 zpi 260 z/s pri 20 zpi
LQ | 86 z/s pri 10 zpi 103 z/s pri 12 zpi 129 z/s pri 15 zpi
Kondenzovan LQ | 147 z/s pri 17 zpi 172 z/s pri 20 zpi
Pravac štampanja: | Traženje dvosmerne logike za štampanje teksta i grafike. Jednosmerno štampanje teksta ili grafike može da se izabere pomoću softverskih komandi.
Razmak između linija: | 4,23 mm (1/6 inča) ili podesivo u skokovima od 0,0706 mm (1/360 inča)
Kolone za štampanje: | 80 kolona (pri 10 zpi)
Rezolucija: | 360 × maksimum 180 dpi
Metoda stavljanja papira: | Uvlačenje trenjem (ulaz papira sa zadnje strane) Uvlačenje guranjem (ulaz papira sa zadnje strane)
Uređaj za stavljanje papira: | Pozadinski vučni element Držač za rolnu papira (opciono)
Brzina stavljanja papira: | Beskonačan | 53 mm/sekundi (3,61 inča/sekundi)
Isprekidan | 57 msek./liniji uz razmak između linija od 1/6 inča
Pouzdanost: | Ukupna količina štampanja | 20 miliona linija (izuzev glave za štampač) MTBF 10,000 POH (25% rada)
Vek trajanja glave štampača | 400 miliona udaraca po jednoj žici
Dimenzije i težina: | Pri korišćenju beskonačnog papira:
Visina | 199 mm (7,8 inča)
Širina | 362 mm (14,3 inča)
Dubina | 335 mm (13,2 inča)
(uključujući nosače papira i ručku)
Pri korišćenju pojedinačnih listova papira:
Visina | 199 mm (7,8 inča)
Širina | 362 mm (14,3 inča)
Dubina | 307 mm (12,1 inč)
(uključujući nosače papira i ručku)
Težina | oko 4 kg (8,8 lb)
Traka: | Patrona sa crnom trakom (S015633)
Vek trajanja trake (Štampanje skica, 10 zpi, 48 tačaka/znaku) | Crna traka | 2,5 miliona znakova
Buka: | Oko 53 dB (A) (prema šemi ISO 7779)
Vrh ## Elektroničke
Interfejsi: | Jedan standardni dvosmerni, 8-bitni, paralelni interfejs sa podrškom za režim IEEE -1284, jedan EIA-232D serijski interfejs i jedan USB (ver. 2.0) interfejs
Bafer: | 128 KB
Ugrađeni fontovi: | Bitmap fontovi: EPSON Draft 10, 12, 15 zpi EPSON Roman 10, 12, 15 zpi, proporcionalni EPSON Sans Serif 10, 12, 15 zpi, proporcionalni EPSON Courier 10, 12, 15 zpi EPSON Prestige 10, 12 zpi EPSON Script 10 zpi EPSON OCR-B 10 zpi EPSON Orator 10 zpi EPSON Orator-S 10 zpi EPSON Script C promotivni Skalabilni fontovi: EPSON Roman 10,5 pt., 8-32 pt. (svakih 2 pt.) EPSON Sans Serif 10,5 pt., 8-32 pt. (svakih 2 pt.) EPSON Roman T 10,5 pt., 8-32 pt. (svakih 2 pt.) EPSON Sans Serif H 10,5 pt., 8-32 pt. (svakih 2 pt.) Fontovi za barkodove: EAN-13, EAN-8, prepleten 2 od 5, UPC-A, UPC-E, Kod 39, Kod 128, POSTNET
Tabele znakova: | Standardne: Jedna tabela sa kurzivnim znakovima i 12 sa grafičkim znakovima: Kurzivna tabela, PC 437 (US, Standard Europe), PC 850 (Multilingual), PC 860 (Portuguese), PC 863 (Canadian-French), PC 865 (Nordic), PC 861 (Icelandic), BRASCII, Abicomp, Roman 8, ISO Latin 1, PC 858, ISO 8859-15 Proširene: Jedna tabela sa kurzivnim znakovima i 40 sa grafičkim znakovima: Kurzivna tabela, PC 437 (US, standardna evropska), PC 850 (višejezična), PC437 Greek, PC 853 (turska), PC 855 (ćirilična), PC 852 (istočnoevropska) , PC 857 (turska), PC 866 (ruska), PC 869 (grčka), MAZOWIA (Poland), Code MJK (CSFR), ISO 8859-7 (Latin/Greek), ISO Latin 1T (turska), Bulgaria (bugarska), PC 774 (LST 1283:1993), Estonia (Estonija), ISO 8859-2, PC 866 LAT. (letonska), PC 866 UKR (Ukrajina), PC 860 (portugalska), PC861 (islandska), PC865 (nordijska), PC864 (arapska), PC APTEC (arapska), PC 708 (arapska), PC 720 (arapska), PCAR864 (arapska), PC863 (francusko-kanadska), Abicomp, BRASCII, Roman 8, ISO Latin 1, PC858, ISO 8859-15, PC771 (litvanija), PC437 Slovenija, PC MC, PC1250, PC1251, KZ1048 (Kazakhstan)
Skupovi znakova: | 13 međunarodnih skupova znakova: USA, France, Germany, UK, Denmark I, Sweden, Italy, Spain I, Japan, Norway, Denmark 2, Spain 2, Latin America
Vrh ## Električne Proizvod će ući u režim spavanja nakon određenog perioda bez korišćenja. Vremenski interval je fabrički podešen kako bi se obezbedilo da proizvod ispunjava Energy Star standarde energetske efikasnosti i korisnik nije u mogućnosti da ga promeni.
| Model od 220 do 240 V
Raspon ulaznog napona | AC 198 do 264 V
Raspon frekvencije | 50 do 60 Hz
Raspon ulazne frekvencije | 49,5 do 60,5 Hz
Standardizovana struja | 0,8 A (maksimalno 2 A, u zavisnosti od vrste znaka)
Potrošnja struje | Oko 24 W (ISO/IEC 10561 uzorak pisma) Oko 8 W u režimu mirovanja Oko 1,3 W u režimu spavanja* Oko 0,5 W u režimu automatskog isključivanja 0 W u režimu isključenog napajanja
* režim spavanja: Štampač će ući u režim spavanja kada prođu 4 minuta i 30 sekundi u sledećim uslovima: – Bez rada – Bez greške – Bez podataka u ulaznom baferu Beleška:
Napon svog štampača proverite na etiketi na stražnjoj strani štampača.
Vrh ## Ekološke
| Temperatura (bez kondenzacije) | Vlažnost vazduha (bez kondenzacije)
Rad | 5 do 35 ˚C (41 do 95 ˚F) | od 10 do 80% relativne vlažnosti
Skladištenje | -30 do 60 ˚C (-22 do 140 ˚F) | od 0 do 85% relativne vlažnosti
Vrh ## Papir Beleška:
Koristite reciklirani papir, koverte i jednolisne formulare sa više primeraka samo pri normalnim uslovima temperature i vlažnosti vazduha, i to: Temperatura: od 15 do 25˚C (od 59 do 77˚F) Vlažnost vazduha: od 30 do 60% relativne vlažnosti Nemojte da stavljate papir koji je izgužvan ili je oštećen, savijen ili naboran.
Pojedinačni listovi papira (standardni): ulaz preko vođice papira
Širina | od 100 do 257 mm (od 3,9 do 10,1 inča)
Dužina | od 100 do 364 mm (od 3,9 do 14,3 inča)
Debljina | od 0,065 do 0,14 mm (od 0,0025 do 0,0055 inča)
Težina | od 52 do 90 g/m² (od 14 do 24 lb)
Jednolisni višedelni formulari: ulaz preko vođice papira
Širina | od 100 do 257 mm (od 3,9 do 10,1 inča)
Dužina | od 100 do 364 mm (od 3,9 do 14,3 inča)
Primerci | 1 original + do 3 kopije
Debljina | 0,12 do 0,32 mm (0,0047 do 0,0126 inča)
Težina | od 40 do 58 g/m² (od 12 do 15 lb)
Povez | Linija lepljenja na vrhu formulara
Koverte: ulaz preko vođice papira
Veličina | Br. 6: 165 × 92 mm (6,5 × 3,6 inča) Br. 10: 241 × 105 mm (9,5 × 4,1 inča)
Debljina | 0,16 do 0,52 mm (0,0063 do 0,0205 inča)
Težina | od 45 do 90 g/m² (od 12 do 24 lb)
Beskonačni papir (standardni i višedelni): stražnji ulaz
Širina | od 101,6 do 254 mm (od 4,0 do 10,0 inča)
Dužina (jedna stranica) | 101,6 do 558,8 mm (4,0 do 22,0 inča)
Primerci | 1 original + do 3 kopije
Debljina | 0,065 do 0,32 mm (0,0025 do 0,0126 inča)
Težina (ne višedelni) | od 52 do 82 g/m² (od 14 do 22 lb)
Težina (jedan list višedelnog) | od 40 do 58 g/m² (od 12 do 15 lb)
Povez | Tačkasti lepak ili papirna spajalica sa obe strane
Rolna papira: stražnji ulaz sa dodatnim držačem za rolnu papira
Širina | 216 mm (8,5 inča)
Debljina | 0,07 do 0,09 mm (0,0028 do 0,0035 inča)
Težina | od 52 do 82 g/m² (od 14 do 22 lb)
Vrh ## Preporučeno područje za štampanje Napomena:
Da biste postigli najbolje rezultate, štampajte unutar preporučenog područja za štampanje. Štampač možda neće moći da štampa van ovog područja.
Pojedinačni listovi papira:
A | Minimalna gornja margina je 4,2 mm (0,17 inča).
B | Minimalna leva i desna margina su 3,0 mm (0,12 inča) svaka. Za pojedinačne listove papira maksimalna širina papira je 257 mm (10,1 inča). Maksimalna širina za štampanje je 203,2 mm (8,0 inča). Ukoliko je širina papira značajno veća, bočne margine će biti šire od minimalnih, ali se širina koja se može štampati neće povećati iznad 203,2 mm (8,0 inča).
C | Minimalna donja margina je 4,2 mm (0,17 inča).
Koverte:
A | Minimalna gornja margina je 4,2 mm (0,17 inča).
B | Minimalna leva i desna margina su 3,0 mm (0,12 inča) svaka. Maksimalna horizontalna oblast za štampanje je 234,9 mm (9,25 inča). Ukoliko je širina koverte značajno veća, bočne margine će biti šire od minimalnih, ali se širina koja se može štampati neće povećati iznad 234.9 mm (9,25 inča).
C | Minimalna donja margina je 4,2 mm (0,17 inča).
Beskonačan papir:
A | Minimalna gornja i donja margina iznad i ispod perforacije su po 4,2 mm (0,17 inča).
B | Minimalna leva i desna margina su po 13 mm (0,51 inča). Maksimalna širina papira je 254 mm (10,0 inča). Maksimalna širina za štampanje je 203,2 mm (8,0 inča). Ukoliko je širina papira značajno veća, bočne margine će biti šire od minimalnih, ali se širina koja se može štampati neće povećati iznad 203,2 mm (8,0 inča).
Rolne papira:
A | Minimalna gornja margina je 4,2 mm (0,17 inča).
B | Minimalna leva i desna margina su 3,0 mm (0,12 inča) svaka. Maksimalna širina za štampanje je 203,2 mm (8,0 inča).
Vrh ## Poravnavanje papira Za beskonačni papir, štampanje počinje od oznake strelice na štampaču. Područje koje se ne štampa je levo od oznake strelice. Za pojedinačne listove papira, štampanje počinje od oznake „0” na skali vođice papira. Oblast koja ne može da se štampa se nalazi sa leve strane u odnosu na oznaku „0”. Vrh |