| Основная страница > Работа с бумагой # Печать на непрерывной бумаге Печать с толкающим трактором Извлечение отпечатанного документа из толкающего трактора Переключение на печать на отдельных листах Настройка позиции начала страницы Подача бумаги к краю отрыва Данный принтер позволяет осуществлять печать на непрерывной бумаге посредством толкающего трактора. ## Печать с толкающим трактором При использовании толкающего трактора рекомендуется в режиме установок по умолчанию установить для функции автоматического отрыва настройку On. См. раздел О настройках по умолчанию для данного принтера. Для загрузки непрерывной бумаги в толкающий трактор выполните указанные ниже действия.
| Убедитесь, что принтер выключен. Снимите направляющую для бумаги и установите рычаг освобождения бумаги в позицию для непрерывной бумаги.
Примечание
На иллюстрации принтер показан со снятой крышкой для наглядности, однако ее не требуется снимать.
| Освободите модули звездочек, потянув вперед фиксаторы.
| Сдвиньте левую звездочку в направлении, указанном стрелкой на принтере. Принтер осуществляет печать с правой стороны от стрелки. Сдвиньте рычаг фиксации звездочки назад, чтобы фиксировать ее. После этого сдвиньте правый модуль звездочки в положение, соответствующее ширине бумаги, но не фиксируйте его. Установите опору для бумаги посередине между модулями звездочек.
| Убедитесь, что передний край бумаги чистый и ровный. Откройте крышки звездочек. Заведите бумагу первыми отверстиями на зубья звездочек, а затем закройте крышки звездочек. Передвиньте правый модуль звездочки таким образом, чтобы устранить малейшее провисание бумаги, и зафиксируйте его. После этого бумага будет находиться в исходной позиции.
Примечание
Если непрерывная бумага начнет провисать или будет слишком туго натянута, отрегулируйте положение правой звездочки.
Внимание!
Используйте рукоятку подачи бумаги с правой стороны принтера только для устранения замятий бумаги и только при выключенном принтере. В противном случае можно повредить принтер или сбить настройки позиции начала страницы.
| Чтобы бумага не застревала, установите направляющую для бумаги выемками в установочные выступы принтера, как показано ниже. Затем задвиньте направляющую для бумаги к передней части принтера до щелчка и переместите боковые направляющие в стороны.
| Включите принтер.
| Убедитесь, что крышка принтера закрыта. Нажмите кнопку Load/Eject, чтобы подать бумагу в положение загрузки. Принтер начнет печать автоматически при получении данных.
| По окончании печати выполните действия, указанные в следующем разделе, чтобы оторвать отпечатанный документ. Если первая отпечатанная строка на странице напечатана слишком высоко или слишком низко, можно изменить ее положение с помощью функции микронастройки. См. раздел Настройка позиции начала страницы.
Внимание!
Никогда не используйте рукоятку подачи бумаги для настройки позиции начала страницы; это может привести к повреждению принтера или потере принтером позиции начала страницы.
При отправке на принтер новых данных бумага автоматически снова подается в позицию загрузки. К началу ## Извлечение отпечатанного документа из толкающего трактора Для извлечения отпечатанного документа выполните указанные ниже действия.
| Нажмите кнопку Tear Off (Font). Убедитесь, что мигает индикатор Tear Off (Font). (Это указывает на то, что бумага находится в положении отрыва.)
| Откройте крышку направляющей для бумаги и оторвите отпечатанный документ, используя край отрыва на блоке натяжения бумаги.
Примечание
Если перфорация бумаги не выровнена по краю отрыва, то вы можете настроить позицию отрыва с помощью функции микронастройки. См. раздел Настройка позиции отрыва.
Внимание!
Никогда не используйте рукоятку подачи бумаги для настройки позиции отрыва; это может привести к повреждению принтера или вызвать потерю принтером позиции отрыва.
| Закройте крышку направляющей для бумаги.
При возобновлении печати принтер автоматически подаст бумагу обратно к началу страницы и начнет печать. Чтобы подать непрерывную бумагу в позицию готовности, в которой извлечь бумагу, нажмите кнопку Load/Eject. Затем откройте крышки звездочек трактора и удалите бумагу. Внимание!
Перед нажатием кнопки Load/Eject, всегда отрывайте документ. Подача назад сразу нескольких страниц может привести к замятию бумаги.
К началу ## Переключение на печать на отдельных листах Для переключения на печать на отдельных листах нажмите кнопку Load/Eject. Принтер подаст бумагу обратно в позицию готовности. После этого следуйте инструкциям в разделе Загрузка отдельных листов. Внимание!
Перед нажатием кнопки Load/Eject, всегда отрывайте документ. Подача назад сразу нескольких страниц может привести к замятию бумаги.
К началу ## Настройка позиции начала страницы Позиция начала страницы – это место на странице, с которого принтер начинает печать. Если распечатка располагается слишком высоко или слишком низко на странице, можно отрегулировать позицию начала страницы с помощью функции микронастройки. Выполните указанные ниже действия. Внимание!
Никогда не используйте рукоятку подачи бумаги для настройки позиции начала страницы; это может привести к повреждению принтера или потере принтером позиции начала страницы.
Примечание
Ваша настройка позиции начала страницы будет действовать до тех пор, пока вы не измените ее, даже если вы выключите принтер. Настройка верхнего поля страницы, заданная в некоторых приложениях, используется вместо позиции начала страницы, установленной в принтере с помощью функции микронастройки. Если требуется, настройте позицию начала страницы в используемом программном обеспечении.
| Убедитесь, что принтер включен.
| При необходимости загрузите бумагу, как описано в этой главе.
| Снимите крышку принтера.
| Нажмите и удерживайте кнопку Pause в течение примерно трех секунд. Индикатор Pause начнет мигать, и принтер перейдет в режим микронастройки.
| Нажимайте кнопку LF/FF , чтобы опустить позицию верхней начала страницы, или кнопку Load/Eject , чтобы поднять позицию начала странице.
* Пластиковая крышка ленты Примечание
У принтера есть минимальное и максимальное положение начала страницы. Если вы попытаетесь установить позицию начала страницы вне этих пределов, то принтер издаст звуковой сигнал и перестанет подавать бумагу. Когда бумага достигнет позиции начала страницы по умолчанию, принтер также издаст звуковой сигнал и на короткое время перестанет подавать бумагу. Для более точной настройки позиции начала страницы можно сверяться с точкой отсчета.
| После установки позиции начала страницы нажмите кнопку Pause, чтобы выйти из режима микронастройки.
К началу ## Подача бумаги к краю отрыва При использовании толкающего трактора можно использовать функцию отрыва для подачи непрерывной бумаги после окончания печати к краю отрыва на принтере. После этого вы легко сможете оторвать отпечатанный документ. Когда вы возобновите печать, то принтер автоматически подаст бумагу назад к позиции начала страницы. Благодаря этому вы можете экономить бумагу, которая в противном случае терялась бы в промежутке между документами. Как описано ниже, функцию отрыва можно использовать двумя способами: вручную – нажав кнопку Tear Off (Font) на принтере, или в автоматическом режиме – включив режим автоматического отрыва. Внимание!
Никогда не используйте функцию отрыва (как описано ниже) для подачи назад непрерывной бумаги с этикетками; этикетки могут отклеиться от листа подложки и застрять в принтере.
### Использование кнопки отрыва Когда принтер закончит печать документа, удостоверьтесь, что индикатор Tear Off (Font) не мигает. После этого нажмите кнопку Tear Off (Font). Принтер подаст бумагу к краю отрыва. Примечание
Если мигает индикатор Tear Off (Font), это означает, что бумага находится в позиции отрыва. При повторном нажатии кнопки Tear Off (Font) принтер подаст бумагу к позиции начала следующей страницы.
### Автоматическая подача бумаги в позицию отрыва Чтобы отпечатанные документы автоматически подавались в позицию отрыва, включите режим автоматического отрыва и в режиме установок по умолчанию выберите соответствующую длину страницы для непрерывной бумаги. Инструкции см. в разделе Изменение установок по умолчанию. Если включена функция автоматического отрыва, то принтер будет автоматически подавать бумагу к позиции отрыва при получении полной страницы данных или команды подачи страницы, после которой не будет данных. ### Настройка позиции отрыва Если перфорация бумаги не выровнена по краю отрыва, то с помощью функции микронастройки можно переместить перфорацию к позиции отрыва. Для настройки позиции отрыва выполните указанные ниже действия. Внимание!
Никогда не используйте рукоятку подачи бумаги для настройки позиции отрыва; это может привести к повреждению принтера или вызвать потерю принтером позиции отрыва.
Примечание
Ваша настройка позиции отрыва будет действовать до тех пор, пока вы не измените ее, даже если вы выключите принтер.
| Убедитесь, что мигает индикатор Tear Off (Font) (бумага находится в текущей позиции отрыва). Может потребоваться нажать кнопку Tear Off (Font), чтобы подать бумагу в позицию отрыва.
| Откройте крышку направляющей для бумаги.
| Нажмите и удерживайте кнопку Pause в течение примерно трех секунд. Индикатор Pause начнет мигать, и принтер перейдет в режим микронастройки.
| Нажимайте кнопкуLF/FF , чтобы подать бумагу назад, или кнопку Load/Eject , чтобы подать бумагу вперед, до тех пор, пока перфорация бумаги не будет выровнена по краю отрыва.
* Край отрыва Примечание
Когда бумага достигнет позиции по умолчанию, принтер издаст звуковой сигнал и перестанет подавать бумагу. У принтера есть минимальное и максимальное положение отрыва. Если вы попытаетесь установить позицию отрыва вне этих пределов, то принтер издаст звуковой сигнал и перестанет подавать бумагу.
| После установки позиции отрыва нажмите кнопку Pause, чтобы выйти из режима микронастройки.
| Оторвите отпечатанные страницы.
Когда вы возобновите печать, принтер автоматически подаст бумагу назад в позицию начала страницы и начнет печатать. К началу |