| Inicio > Software de la impresora # Uso de Bi-D Adjustment (Ajuste Bi-D) Realizar ajustes con Bi-D Adjustment (Ajuste Bi-D) Esta herramienta le permite realizar ajustes cuando una línea vertical no está alineada. ## Realizar ajustes con Bi-D Adjustment (Ajuste Bi-D) Para utilizar la función Bi-D Adjustment (Ajuste Bi-D), siga estos pasos: Precaución:
No apague la impresora mientras ésta está imprimiendo el patrón de ajuste. Si lo hace, la impresora podría almacenar ajustes incorrectos. Si apaga la impresora durante el proceso de ajuste, reinicie la función Bi-D Adjustment (Ajuste Bi-D) de nuevo. No desactive el ajuste Packet Mode (Modo Paquete). La conexión de red no es compatible. Asegúrese de que el estado de la impresora está listo antes de utilizar la función Bi-D Adjustment (Ajuste Bi-D). Si la función Bi-D Adjustment (Ajuste Bi-D) no se imprime correctamente, establezca la configuración de la fuente de la impresora en su valor predeterminado e inténtelo de nuevo.
| Abra el menú Utility (Utilidades) y haga clic en el icono Bi-D Adjustment (Ajuste Bi-D). Para saber cómo se abre el menú Utility (Utilidades) consulte Con el controlador de impresora. Aparece la ventana Bi-D Adjustment (Ajuste Bi-D).
| Haga clic en Next (Siguiente).
| Haga clic en Print (Imprimir). La impresora imprime tres hojas de patrón de ajuste.
| Compruébelos y busque la línea vertical que esté alineada mejor. Luego, seleccione el número de línea correspondiente en la ventana Bi-D Adjustment (Ajuste Bi-D).
| Haga clic en Set (Ajustar). El patrón de ajuste se almacenará en la impresora.
Principio |