| Основная страница > Решение проблем # Устранение замятия бумаги Для устранения замятия бумаги выполните указанные ниже действия. Внимание!
Не касайтесь белого кабеля внутри принтера.
| Выключите принтер.
| Если в направляющей для бумаги застрял отдельный лист, осторожно извлеките его.
| Откройте крышку принтера. Если вы загружаете непрерывную бумагу, снимите направляющую для бумаги.
| Если в принтере застряла непрерывная бумага, оторвите чистый остаток по перфорации.
| Поверните рукоятку с правой стороны принтера в направлении от себя, чтобы извлечь бумагу из принтера. Удалите все оставшиеся фрагменты бумаги.
Внимание!
Используйте рукоятку с правой стороны принтера для устранения замятия бумаги только при выключенном принтере. В противном случае вы можете повредить принтер или сбить настройки позиции начала страницы и позиции отрыва.
Примечание
Индикаторы на панели управления могут мигать при поворачивании рукоятки вручную, когда принтер выключен. Это не является неисправностью.
| При необходимости установите на место направляющую для бумаги и закройте крышку принтера.
| Включите принтер. Убедитесь, что индикаторы Paper Out и Pause выключены.
Если внутри принтера все еще остается бумага, выполните указанные ниже действия для удаления оставшейся бумаги.
| Выключите принтер.
| Откройте крышку принтера и установите рычаг освобождения бумаги в положение для непрерывной бумаги.
| Снимите блок натяжения бумаги.
| Удалите застрявшую бумагу.
| Установите рычаг освобождения бумаги снова в положение, соответствующее используемой бумаге.
| Включите принтер, загрузите бумагу, а затем закройте крышку принтера.