| Κεντρική σελίδα > Πρόσθετα εξαρτήματα και αναλώσιμα # Αντικατάσταση της κασέτας μελανοταινίας Γνήσια κασέτα µελανοταινίας Epson Αντικατάσταση της κασέτας μελανοταινίας ## Γνήσια κασέτα µελανοταινίας Epson Αν η εκτύπωση είναι ξεθωριασμένη, πρέπει να αντικαταστήσετε την κασέτα μελανοταινίας. Οι γνήσιες κασέτες µελανοταινίας Epson είναι σχεδιασµένες και κατασκευασµένες να λειτουργούν σωστά µε τον εκτυπωτή της Epson που έχετε αγοράσει. Διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία και τη µακροζωία της κεφαλής εκτύπωσης και των άλλων εξαρτηµάτων του εκτυπωτή. Άλλα προϊόντα που δεν έχουν κατασκευαστεί από την Epson ενδέχεται να προκαλέσουν ζηµιά στον εκτυπωτή σας, η οποία δεν καλύπτεται από τις εγγυήσεις της Epson. Ο εκτυπωτής σας χρησιμοποιεί την ακόλουθη κασέτα μελανοταινίας:
Κασέτα µε µαύρη µελανοταινία Epson: | S015633
Επιστροφή στην αρχή ## Αντικατάσταση της κασέτας μελανοταινίας Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να τοποθετήσετε ή να αντικαταστήστε την κασέτα μελανοταινίας:
| Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος.
| Ανοίξτε το κάλυμμα του εκτυπωτή στην όρθια θέση και τραβήξτε το προς τα πάνω για να το αφαιρέσετε.
Προειδοποίηση:
Εάν έχετε μόλις χρησιμοποιήσει τον εκτυπωτή, η κεφαλή εκτύπωσης ενδέχεται να είναι ζεστή – αφήστε την να κρυώσει για λίγα λεπτά προτού αντικαταστήσετε την κασέτα μελανοταινίας.
| Αφαιρέστε τη μονάδα τεντώματος πιέζοντας τις προεξοχές ασφαλείας της μονάδας τάσης απαλά και απομακρύνοντας τη μονάδα από τον εκτυπωτή.
| Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή εκτύπωσης βρίσκεται στο μέσο του εκτυπωτή.
Σε διαφορετική περίπτωση, ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και έπειτα απενεργοποιήστε τον ξανά. Στη συνέχεια, αφαιρέστε την κασέτα μελανοταινίας από τον εκτυπωτή.
| Αφαιρέστε τη νέα κασέτα μελανοταινίας από τη συσκευασία της.
| Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί που τεντώνει τη μελανοταινία προς την κατεύθυνση του βέλους, ώστε να είναι ευκολότερη η εγκατάστασή της.
| Τοποθετήστε την κασέτα μελανοταινίας μέσα στον εκτυπωτή, όπως φαίνεται. Στη συνέχεια, πιέστε σταθερά και τις δύο πλευρές της κασέτας, ώστε τα πλαστικά άγκιστρα να εφαρμόσουν στις υποδοχές του εκτυπωτή.
Σηµείωση:
Μην αγγίξετε το λευκό καλώδιο στο εσωτερικό του εκτυπωτή.
| Χρησιμοποιήστε ένα μυτερό αντικείμενο, όπως ένα στυλό διαρκείας, για να κατευθύνετε τη μελανοταινία ανάμεσα στην κεφαλή εκτύπωσης και το φορέα.
Προσοχή:
Μην εισαγάγετε τη μελανοταινία στη μακρινή πλευρά του φορέα.
σωστό | λάθος
| * φορέας
| Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί που τεντώνει τη μελανοταινία προς την κατεύθυνση του βέλους για να διευκολύνετε την τοποθέτηση της μελανοταινίας στη θέση της. Η μελανοταινία δεν θα πρέπει να περιστραφεί ή να διπλωθεί.
| Επανατοποθετήστε τη μονάδα τεντώματος χαρτιού.
| Εγκαταστήστε ξανά και κλείστε το κάλυμμα του εκτυπωτή.
Επιστροφή στην αρχή |