| Početna > Informacije o proizvodu # Podaci pisača Mehaničke Elektroničke Električne Radni uvjeti Papir Preporučeno područje ispisa Poravnavanje papira ## Mehaničke
Način ispisa: | 24-iglični matrični ispis
Brzina ispisa: | Visokobrzinska skica | 347 znakova u sekundi (cps) i 10 znakova po inču (cpi) 416 znakova u sekundi (cps) i 12 znakova po inču (cpi)
Skica | 260 znakova u sekundi (cps) i 10 znakova po inču (cpi) 312 znakova u sekundi (cps) i 12 znakova po inču (cpi) 390 znakova u sekundi (cps) i 15 znakova po inču (cpi)
Zgusnuta skica | 222 znakova u sekundi (cps) i 17 znakova po inču (cpi) 260 znakova u sekundi (cps) i 20 znakova po inču (cpi)
Kvaliteta kao na zaslonu | 86 znakova u sekundi (cps) i 10 znakova po inču (cpi) 103 znakova u sekundi (cps) i 12 znakova po inču (cpi) 129 znakova u sekundi (cps) i 15 znakova po inču (cpi)
Zgusnuta kvaliteta kao na zaslonu | 147 znakova u sekundi (cps) i 17 znakova po inču (cpi) 172 znakova u sekundi (cps) i 20 znakova po inču (cpi)
Smjer ispisa: | Dvosmjerno logičko pretraživanje za ispis teksta i grafike. Naredbama u softveru može se odabrati jednosmjerni ispis teksta i grafike.
Prored: | 4,23 mm (1/6 inča) ili se može programirati u koracima 0,0706 mm (1/360 inča)
Broj stupaca koji se mogu ispisati: | 80 stupaca (pri 10 znakova po inču (cpi))
Razlučivost: | 360 × Maksimalno 180 dpi
Način ulaganja: | Ulaganje trenjem (stražnji ulaz papira) Ulaganje mehanizmom za guranje (stražnji ulaz papira)
Uvlakač: | Mehanizam za guranje straga Držač papira u kolutu (dodatno)
Brzina uvlačenja papira: | Bez prekida | 53 mm/s (3,61 inča u sekundi)
S prekidima | 57 ms/retku s proredom od 1/6 inča
Vijek trajanja: | Ukupan ispis | 20 milijuna redaka (osim ispisne glave) MTBF 10.000 POH (25% ispisano)
Trajanje ispisne glave | 400 milijuna udaraca po žici
Dimenzije i masa: | Pri upotrebi beskonačnog papira:
Visina | 199 mm (7,8 inča)
Širina | 362 mm (14,3 inča)
Dubina | 335 mm (13,2 inča)
(uključujući držače papira i gumb.)
Prilikom korištenja pojedinačnih listova:
Visina | 199 mm (7,8 inča)
Širina | 362 mm (14,3 inča)
Dubina | 307 mm (12,1 inča)
(uključujući držače papira i gumb.)
Masa | oko 4 kg (8,8 lb)
Vrpca: | Kaseta s crnom vrpcom (S015633)
Vijek trajanja vrpce (Skica, 10 znakova po inču (cpi), 48 toč./znaku) | Crna vrpca | 2,5 milijuna znakova
Glasnoća pisača: | Oko 53 db (A) (prema standardu ISO 7779)
Na vrh ## Elektroničke
Sučelja: | Jedno standardno dvosmjerno, 8-bitno, paralelno sučelje uz podršku za IEEE-1284 polubajtni način rada, jedno EIA-232D serijsko sučelje i jedno USB sučelje (inačica 2.0)
Međuspremnik: | 128 kB
Ugrađeni fontovi: | Točkasti fontovi: EPSON Draft 10, 12, 15 znakova po inču (cpi) EPSON Roman 10, 12, 15 znakova po inču (cpi), proporcionalni EPSON Sans Serif 10, 12, 15 znakova po inču (cpi), proporcionalni EPSON Courier 10, 12, 15 cpi EPSON Prestige 10, 12 cpi EPSON Script 10 cpi EPSON OCR-B 10 cpi EPSON Orator 10 cpi EPSON Orator-S 10 cpi EPSON Script C proporcionalni Skalabilni fontovi: EPSON Roman 10.5 pt., 8-32 pt. (svake 2 točke) EPSON Sans Serif 10.5 pt., 8-32 pt. (svake 2 točke) EPSON Roman T 10.5 pt., 8-32 pt. (svake 2 točke) EPSON Sans Serif H 10.5 pt., 8-32 pt. (svake 2 točke) Fontovi crtičnog koda: EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 od 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET
Tablice znakova: | Standardne: Jedna tablica kurziva i 12 grafičkih tablica znakova: Tablica kurziva, PC 437 (SAD, standardna europska), PC 850 (Višejezična), PC 860 (Portugalska), PC 863 (Kanadska-Francuska), PC 865 (Nordijska), PC 861 (Islandska), BRASCII, Abicomp, Roman 8, ISO Latin 1, PC 858, ISO 8859-15 Proširene: Jedna tablica kurziva i 40 grafičkih tablica znakova: Tablica kurziva, PC 437 (Američka, standardna europska), PC 850 (Višejezična), PC 437 Grčka, PC 853 (Turska), PC 855 (Ćirilićna), PC 852 (Istočnoeuropska), PC 857 (Turska), PC 866 (Ruska), PC 869 (Grčka), MAZOWIA (Poljska), kod MJK (Češko-Slovačka), ISO 8859-7 (Latinska/Grčka), ISO Latin 1T (Turska), Bulgaria (Bugarska), PC 774 (LST 1283:1993), Estonija (Estonska), ISO 8859-2, PC 866 LAT. (Latvijska), PC 866 UKR (Ukrajinska), PC860 (Portugalska), PC861 (Islandska), PC865 (Nordijska), PC864 (Arapska), PC APTEC (Arapska), PC 708 (Arapska), PC 720 (Arapska), PCAR864 (Arapska), PC863 (Kanadska-Francuska), Abicomp, BRASCII, Roman 8, ISO Latin 1, PC858, ISO 8859-15, PC771 (Litavska), PC437 Slovenija, PC MC, PC1250, PC1251, KZ1048 (Kazakstan)
Skupovi znakova: | 13 međunarodnih skupova znakova: SAD, Francuska, Njemačka, UK, Danska I, Švedska, Italija, Španjolska I, Japan, Norveška, Danska 2, Španjolska 2, Latinska Amerika
Na vrh ## Električne Uređaj će pokrenuti stanje mirovanja nakon određenog razdoblja nekorištenja. Vremenski interval postavljen je na tvorničku vrijednost kako bi se osiguralo da uređaj zadovoljava Energy Star standarde energetske učinkovitosti te da ga korisnik ne može izmijeniti.
| Model od 220 do 240 V
Ulazni raspon napona | Od 198 do 264 V izmjenične struje
Nazivni raspon frekvencija | od 50 do 60 Hz
Ulazni raspon frekvencija | od 49,5 do 60,5 Hz
Nazivna jakost struje | 0,8 A (najviše 2 A ovisno o vrsti znakova)
Potrošnja energije | Oko 24 W (prema standardu ISO/IEC 10561 letter) Oko 8 W u mirovanju Oko 1,3 W u potpunom mirovanju* Oko 0,5 W u načinu automatskog isključivanja 0 W u isključenom stanju
* potpuno mirovanje: Nakon 4 minute i 30 sekundi u sljedećem stanju, pisač će pokrenuti stanje potpunog mirovanja. - ne radi - nema pogreške - nema podataka u ulaznom međuspremniku Napomena:
Ispravan napon naznačen je na naljepnici koja se nalazi na stražnjoj strani pisača.
Na vrh ## Radni uvjeti
| Temperatura (bez kondenziranja) | Vlažnost (bez kondenziranja)
Radni uvjeti | od 5 do 35˚C (od 41 do 95˚F) | od 10 do 80% relativne vlažnosti
Pohrana | od - 30 do 60˚C (od - 22 do 140˚F) | od 0 do 85% relativne vlažnosti
Na vrh ## Papir Napomena:
Reciklirani papir, omotnice i pojedinačne listove višedijelnih omotnica koristite samo u normalnim uvjetima temperature i vlažnosti, kako slijedi: Temperatura: od 15 do 25˚C (od 59 do 77˚F) Vlažnost: od 30 do 60% relativne vlažnosti Nemojte ulagati presavijani, oštećeni, zgužvani ili naborani papir.
Pojedinačni listovi (standardni): ulaz preko vodilice papira
Širina | 100 do 257 mm (3,9 do 10,1 inča)
Dužina | 100 do 364 mm (3,9 do 14,3 inča)
Debljina | 0,065 do 0,14 mm (0,0025 do 0,0055 inča)
Masa | 52 do 90 g/m² (14 do 24 lb)
Višedijelni obrasci s pojedinačnim listovima: ulaz preko vodilice papira
Širina | 100 do 257 mm (3,9 do 10,1 inča)
Dužina | 100 do 364 mm (3,9 do 14,3 inča)
Broj primjeraka | 1 original + do 3 kopije
Debljina | 0,12 do 0,32 mm (0,0047 do 0,0126 inča)
Masa | 40 do 58 g/m² (12 do 15 lb)
Uvezivanje | Povezani redovi na vrhu obrasca
Omotnice: ulaz preko vodilice papira
Veličina | Br. 6: 165 × 92 mm (6,5 × 3,6 inča) Br. 10: 241 × 105 mm (9,5 × 4,1 inča)
Debljina | od 0,16 do 0,52 mm (od 0,0063 do 0,0205 inča)
Masa | 45 do 90 g/m² (12 do 24 lb)
Beskonačni papir (standardni i višedijelni): stražnji ulaz
Širina | 101,6 do 254 mm (4,0 do 10,0 inča)
Duljina (jedna stranica) | od 101,6 do 558,8 mm (od 4,0 do 22,0 inča)
Broj primjeraka | 1 original + do 3 kopije
Debljina | 0,065 do 0,32 mm (0,0025 do 0,0126 inča)
Masa (nije višedijelni) | 52 do 82 g/m² (14 do 22 lb)
Masa (jedan list višedijelnog) | 40 do 58 g/m² (12 do 15 lb)
Uvezivanje | Ljepilo ili spajalica za papir na obje strane
Papir u kolutu: stražnji ulaz s dodatnim držačem papira u kolutu
Širina | 216 mm (8,5 inča)
Debljina | od 0,07 do 0,09 mm (od 0,0028 do 0,0035 inča)
Masa | 52 do 82 g/m² (14 do 22 lb)
Na vrh ## Preporučeno područje ispisa Napomena:
Kako biste postigli najbolje rezultate, ispisujte unutar preporučenog područja ispisa. Pisač možda neće moći ispisivati izvan tog područja.
Pojedinačni listovi:
A | Minimum za gornju marginu je 4,2 mm (0,17 inča).
B | Lijeva i desna margina moraju iznositi najmanje 3,0 mm (0,12 inča) svaka. Za pojedinačne listove maksimalna širina papira je 257 mm (10,1 inča). Širina područja za ispis može biti najviše 203,2 mm (8,0 inča). Ako je veličina papira znatno šira od ove, bočne margine će biti šire od minimuma, ali širina za ispis ne može se povećati iznad 203,2 mm (8,0 inča).
C | Minimalna donja margina je 4,2 mm (0,17 inča).
Omotnice:
A | Minimum za gornju marginu je 4,2 mm (0,17 inča).
B | Lijeva i desna margina moraju iznositi najmanje 3,0 mm (0,12 inča) svaka. Maksimalna širina područja za ispis je 234,9 mm (9,25 inča). Ako je veličina omotnice znatno šira od ove, bočne margine bit će šire od minimuma, ali širina za ispis ne može se povećati iznad 234,9 mm (9,25 inča).
C | Minimalna donja margina je 4,2 mm (0,17 inča).
Beskonačni papir:
A | Gornja i donja margina (iznad i ispod perforacije) moraju iznositi najmanje 4,2 mm (0,17 inča) svaka.
B | Lijeva i desna margina moraju iznositi najmanje 13 mm (0,51 inča) svaka. Širina područja za ispis može biti najviše 254 mm (10,0 inča). Širina područja za ispis može biti najviše 203,2 mm (8,0 inča). Ako je veličina papira znatno šira od ove, bočne margine će biti šire od minimuma, ali širina za ispis ne može se povećati iznad 203,2 mm (8,0 inča).
Papir u kolutu:
A | Minimum za gornju marginu je 4,2 mm (0,17 inča).
B | Lijeva i desna margina moraju iznositi najmanje 3,0 mm (0,12 inča) svaka. Širina područja za ispis može biti najviše 203,2 mm (8,0 inča).
Na vrh ## Poravnavanje papira Za beskonačni papir, ispis počinje od oznake strelice na pisaču. Područje nedostupno za ispis je lijevo od strelice. Za pojedinačne listove ispis započinje na oznaci “0” ravnalu vodilice papira. Područje koje nije dostupno za ispis nalazi se lijevo od oznake "0". Na vrh |