| Accueil > Glossaire # Glossaire ASCII American Standard Code for Information Interchange. Système de codage normalisé pour attribuer des codes numériques à des lettres et symboles. Saut de ligne automatique Lorsque ce paramètre est activé dans le mode de paramétrage par défaut, chaque code de retour chariot (CR) est automatiquement suivi d’un code de saut de ligne (LF). Impression bidirectionnelle Mode d’impression dans lequel la tête d’impression se déplace dans les deux directions (de manière bidirectionnelle). Cela augmente la vitesse d’impression, mais la précision de l’alignement vertical peut diminuer. L’impression bidirectionnelle constitue le mode d’impression par défaut de cette imprimante. Mémoire tampon Partie de la mémoire de l’imprimante servant au stockage des données avant qu’elles ne soient imprimées. Table de caractères Ensemble de lettres, chiffres et symboles constituant l’ensemble des caractères propres à une langue donnée. Caractères par pouce (cpi) Mesure de la taille des caractères de texte. Impression compressée Cette fonction réduit la taille des données. Vous pouvez compresser les données à imprimer de 75 %. papier continu Papier disposant de perforations pour l’entraînement par ergots sur les deux côtés, perforé entre les pages et livré sous forme de piles pliées. Également appelé papier plié. Code de contrôle Code spécial qui contrôle une fonction de l’imprimante, notamment l’exécution d’un retour chariot ou d’un saut de ligne. cpi Mesure de la taille des caractères de texte. Vidage des données Méthode de dépannage qui aide à cerner la cause des problèmes de communication entre l’imprimante et l’ordinateur. Lorsque l'imprimante fonctionne en mode de vidage hexadécimal, elle imprime chaque code reçu sous la forme de notation hexadécimale et de caractères ASCII. Aussi appelé vidage hexadécimal. Défaut Valeur qui entre en vigueur lorsque le matériel est mis sous tension, initialisé ou réinitialisé. Tramage Manière de disposer des points sur une page en vue de simuler une ombre ou un ton. Matrice de points Méthode d’impression dans laquelle chaque lettre ou symbole est formé(e) par un ensemble (matrice) de points individuels. Épreuve Mode d’impression utilisé par votre imprimante lorsque vous sélectionnez le mode Épreuve. Ce mode imprime les caractères à l’aide d'un nombre de points réduit afin d'accélérer l’impression. Pilote Programme qui envoie des commandes permettant d’exploiter les fonctions d’une imprimante particulière à partir de l’ordinateur. ESC/P® Abréviation de « Epson Standard Code for Printers ». Système de commandes utilisé par votre ordinateur pour contrôler l'imprimante. Il s’agit d’une norme reconnue par toutes les imprimantes Epson et prise en charge par la plupart des applications destinées aux ordinateurs personnels. ESC/P 2™ Version optimisée du langage de commande d’imprimante ESC/P. Les commandes dans ce langage donnent des résultats de qualité laser, tels que des polices à taille variable et un meilleur graphisme. Papier plié Papier disposant de perforations pour l’entraînement par ergots sur les deux côtés, perforé entre les pages et livré sous forme de piles pliées. Également appelé papier continu. police Style de caractère désigné par un nom, comme Roman ou Sans Serif. Form Feed (FF) (Alimentation papier) Touche du panneau de contrôle et code de contrôle qui fait avancer le papier jusqu’à la position de haut de page suivante. halftoning (demi-tons) Méthode de représentation d’une image par des trames de points. Cette méthode permet de reproduire des nuances de gris à l’aide de points noirs uniquement ou une palette pratiquement infinie de couleurs en utilisant seulement quelques couleurs de points. Vidage hexadécimal Méthode de dépannage qui aide à cerner la cause des problèmes de communication entre l’imprimante et l’ordinateur. Lorsque l'imprimante fonctionne en mode de vidage hexadécimal, elle imprime chaque code reçu sous la forme de notation hexadécimale et de caractères ASCII. Aussi appelé vidage des données. Super épreuve Mode d’impression d’épreuves que vous pouvez sélectionner à l’aide du mode de paramétrage par défaut. Le mode super épreuve utilise un nombre minimum de points par caractère pour permettre une impression ultra-rapide. Interface Connexion entre l’ordinateur et l’imprimante par l’intermédiaire de laquelle les données à imprimer sont envoyées à l’imprimante. Paysage Impression orientée dans le sens de la largeur de la page. Cette orientation se traduit par une page plus large que haute et permet notamment d’imprimer des feuilles de calcul. Qualité courrier (LQ) Mode d’impression utilisé par votre imprimante lorsque vous sélectionnez une autre police que la police Draft. L'impression avec des polices de qualité courrier offre une meilleure lisibilité et apparence à une vitesse d'impression réduite. Saut de ligne(LF) Touche du panneau de contrôle et code de contrôle qui fait avancer le papier d’une ligne à la fois. Position de chargement Position dans laquelle le papier est automatiquement chargé. Réglage fin Fonction de l’imprimante qui vous permet de régler de manière précise les positions de dégagement et de haut de page. Qualité quasi-courrier (NLQ) Mode d’impression utilisé par votre imprimante lorsque vous sélectionnez une autre police que la police Draft. Imprimer au moyen de polices NLQ permet d’améliorer la lisibilité et l’aspect des documents en réduisant la vitesse d’impression. Positions du papier Il existe trois positions du papier pour l'impression sur du papier continu : position d'attente, position de dégagement et position de haut de page. Pour l'impression sur les feuilles simples, seule la position de haut de page est possible. Pas Taille de la police, mesurée en nombre de caractères par pouce (cpi). Le pas standard est de 10 cpi. Plateau Pièce plane et noire servant de support au papier pendant l’impression. Portrait Impression orientée verticalement sur la page (par opposition au mode paysage qui imprime sur toute la longueur de la page). Il s’agit de l’orientation standard pour l’impression des lettres ou des documents. Pilote d'imprimante Programme qui envoie des commandes permettant d’exploiter les fonctions d’une imprimante particulière à partir de l’ordinateur. Position de départ de l’impression Position horizontale du papier que l’imprimante reconnaît comme première colonne imprimable. Vous pouvez régler la position de début d'impression à l’aide des touches du panneau de contrôle. Police proportionnelle Une police dont les caractères occupent un espace horizontal proportionnel à leur largeur. Par conséquent, le « M » majuscule occupe plus d'espace que le « l » minuscule. Zone imprimable recommandée Zone d’une page sur laquelle l’imprimante peut imprimer. Elle est inférieure aux dimensions physiques de la page en raison des marges. Réinitialiser Cette fonction restaure les paramètres par défaut d’une imprimante. Résolution Mesure la quantité de détails susceptibles d’être représentés. La résolution des images imprimées se mesure en nombre de points par pouce (ppp). Autotest Méthode de vérification du fonctionnement de l’imprimante. Lorsque vous exécutez l'autotest, l'imprimante imprime les caractères enregistrés dans sa mémoire morte (Read Only Memory). Position de veille Position du papier continu lorsqu’il est relié à un tracteur mais pas chargé dans l’imprimante. Dégagement Touche du panneau de contrôle qui entraîne la perforation du papier continu vers la position de dégagement, puis ramène le papier en position de haut de page. Position de dégagement Position dans laquelle l’imprimante entraîne le papier lorsque le mode de dégagement est activé. Vous pouvez régler la position de dégagement à l’aide de la fonction Micro Adjust de manière à faire correspondre la perforation du papier avec le bord de dégagement de l’imprimante. Position de haut de page Position du papier que l’imprimante reconnaît comme première ligne imprimable. Il s'agit de la position de la marge supérieure par défaut. Impression unidirectionnelle Mode d’impression dans lequel la tête d’impression ne se déplace que dans un seul sens. L’impression unidirectionnelle est utile pour la reproduction des graphiques. Elle autorise en effet un alignement vertical précis. Vous pouvez sélectionner l’impression unidirectionnelle à l'aide du mode de paramétrage par défaut. |