| Beginpagina > Opties en verbruiksmateriaal # De lintcassette vervangen Originele Epson-lintcassette De lintcassette vervangen ## Originele Epson-lintcassette Wanneer de afdrukken vaag worden, moet u de lintcassette vervangen. Originele Epson-lintcassettes zijn ontworpen en geproduceerd voor een correcte werking met uw Epson-printer. Ze zorgen voor een juiste werking en een lange gebruiksduur van de printerkop en andere printeronderdelen. Andere producten die niet zijn gemaakt door Epson kunnen uw printer schade toebrengen die niet door de garantie van Epson wordt gedekt. De printer gebruikt de volgende lintcassettes:
Epson zwarte lintcasette: | S015633
Boven ## De lintcassette vervangen Voer de onderstaande stappen uit om de lintcassette te installeren of te vervangen.
| Zorg ervoor dat de printer uitstaat.
| Zet het printerdeksel rechtop en trek het omhoog om het te verwijderen.
Waarschuwing:
Als u de printer zojuist hebt gebruikt, kan de printerkop heet zijn; laat de printerkop enkele minuten afkoelen voordat u de lintcassette vervangt.
| Verwijder de spanningseenheid door de vergrendelingsnokken van de eenheid voorzichtig samen te drukken en de papierspanningseenheid weg te trekken van de printer.
| Controleer of de printerkop zich in het midden van de printer bevindt.
Als dit niet het geval is, zet u de printer aan en vervolgens weer uit. Haal vervolgens de lintcassette uit de printer.
| Haal de nieuwe lintcassette uit de verpakking.
| Draai de lintaandraaiknop in de richting van de pijl om het lint strak te trekken, zodat dit gemakkelijker kan worden geïnstalleerd.
| Plaats de lintcassette in de printer zoals wordt aangegeven en druk beide zijden van de cassette stevig aan, zodat de plastic haakjes in de openingen in de printer vallen.
Opmerking:
Raak de witte kabel in de printer niet aan.
| Gebruik een puntig voorwerp, zoals een balpen, om het lint tussen de printerkop en de wagen te leiden.
Let op:
Plaats het lint niet aan het uiterste zijde van de wagen.
juist | fout
| * wagen
| Draai de lintaandraaiknop in de richting van de pijl om het lint correct in te voeren; het lint mag niet gedraaid of gevouwen zijn.
| Plaats de papierspanningseenheid terug.
| Plaats het printerdeksel terug en sluit dit.
Boven |