| Beginpagina > Printersoftware # Bi-D Adjustment (Bidirectioneel aanpassen) gebruiken Aanpassingen maken met Bi-D Adjustment (Bidirectioneel aanpassen) Met dit hulpprogramma kunt u aanpassingen aanbrengen bij fouten in de uitlijning in verticale lijnen. ## Aanpassingen maken met Bi-D Adjustment (Bidirectioneel aanpassen) Ga als volgt te werk voor Bi-D Adjustment (Bidirectioneel aanpassen). Let op:
Schakel de printer niet uit tijdens het afdrukken van het aanpaspatroon. Daardoor kan de printer verkeerde instellingen opslaan. Als u de printer tijdens het aanpassen hebt uitgeschakeld, moet u Bi-D Adjustment (Bidirectioneel aanpassen) herstarten. Schakel de instelling Packet Mode niet uit. Netwerkverbinding wordt niet ondersteund. Zorg er voor dat de status van de printer gereeds is voordat u Bi-D Adjustment (Bidirectioneel aanpassen) uitvoert. Als Bi-D Adjustment (Bidirectioneel aanpassen) niet goed wordt afgedrukt, moet u het standaard lettertype van de printer selecteren en het nogmaals proberen.
| Open het menu Utility (Hulpprogramma) en klik op het pictogram Bi-D Adjustment (Bidirectioneel aanpassen). Zie Met de printerdriver voor informatie over het openen van het tabblad Utility (Hulpprogramma). Het venster Bi-D Adjustment (Bidirectioneel aanpassen) verschijnt.
| Klik op Next (Volgende).
| Klik op Print (Afdrukken). De printer drukt drie reeksen aanpassingspatronen af.
| Bekijk de aanpaspatronen en zoek de verticale lijn die het beste is uitgelijnd. Selecteer vervolgens het overeenkomstige regelnummer in het venster Bi-D Adjustment (Bidirectioneel aanpassen).
| Klik op Set (Instellen). Het aanpaspatroon wordt in de printer opgeslagen.
Boven |