| Основная страница > Программное обеспечение принтера # Настройка принтера для работы в сети Общий доступ к принтеру Настройка принтера в качестве общего принтера Настройка компьютеров-клиентов ## Общий доступ к принтеру В этом разделе рассказывается об общем доступе к принтеру в стандартной сети Windows. Компьютеры в сети могут получить общий доступ к принтеру, непосредственно подключенному к одному из них. Остальные компьютеры являются клиентами, которым для общего доступа к принтеру на принт-сервере необходимо разрешение. Клиенты используют принтер через принт-сервер. В соответствии с версией операционной системы Windows и вашими правами доступа к сети необходимо задать соответствующие настройки для принт-сервера и для клиентов. См. раздел Настройка принтера для работы в сети. См. раздел Настройка компьютеров-клиентов. Примечание
При общем доступе к принтеру настройте утилиту EPSON Status Monitor 3 так, чтобы принтер можно было контролировать с сервера печати и компьютеров-клиентов. См. раздел Настройка EPSON Status Monitor 3. При подключении к общему принтеру в среде Windows XP сообщения об ошибках и предупреждения во время печати не отображаются. Эта проблема решается путем установки пакета обновления Windows XP Service Pack 1 или более поздней версии. При подключении к общему принтеру через маршрутизатор в некоторых случаях (в зависимости от настроек маршрутизатора) во время печати могут не отображаться сообщения об ошибках и предупреждения. Принт-сервер и клиенты должны быть установлены в одной и той же сети, и для них заранее должно быть установлены одинаковые настройки конфигурации сети. Снимки экрана, приведенные на последующих страницах, могут несколько отличаться для разных версий операционной системы Windows.
К началу ## Настройка принтера в качестве общего принтера Чтобы настроить сервер печати, выполните указанные ниже действия. Примечание
Эти действия необходимо осуществлять, используя учетную запись администратора на локальном компьютере.
| Для принт-сервера с Windows 7. Нажмите кнопку Start (Пуск), затем выберите пункт Devices and Printers (Устройства и принтеры).
Для принт-сервера с Windows Vista Нажмите кнопку Start (Пуск), затем выберите пункты Control Panel (Панель управления), Hardware and Sound (Оборудование и звук) и Printers (Принтеры). Для принт-сервера с Windows XP Professional Нажмите кнопку Start (Пуск), затем выберите пункт Printers and Faxes (Принтеры и факсы). Для принт-сервера с Windows XP Home Edition Нажмите кнопку Start (Пуск), затем выберите пункты Control panel (Панель управления) и Printers and Faxes (Принтеры и факсы). Для принт-сервера с Windows 2000. Нажмите кнопку Start (Пуск), затем выберите пункты Settings (Настройка) и Printers (Принтеры).
| В Windows 7. Щелкните правой кнопкой мыши значок данного принтера, выберите пункт Printer Properties (Свойства принтера), затем в открывшемся окне выберите вкладку Sharing (Доступ).
В Windows Vista, XP и 2000. Щелкните правой кнопкой мыши значок данного принтера и в отобразившемся контекстном меню выберите пункт Sharing (Общий доступ). Если в Windows XP отобразится показанное ниже меню, выберите либо пункт Network Setup Wizard (Мастер настройки сети), либо пункт If you understand the security risks but want to share printers without running the wizard, click here (Если риск безопасности известен, но требуется разрешить общий доступ к принтеру без запуска мастера, щелкните здесь). При любом варианте далее следуйте отображающимся на экране указаниям.
| Для принт-сервера с Windows 2000 выберите пункт Shared as (Общий ресурс), затем введите имя в поле Share name (Имя общего ресурса) и нажмите кнопку OK.
Для принт-сервера с Windows 7, Windows Vista или XP выберите пункт Share this printer (Общий доступ к данному принтеру), в поле Share name (Имя общего ресурса) введите имя и нажмите кнопку OK. Примечание
Для сетевого имени нельзя использовать пробелы и дефисы, так как это может привести к ошибке. В Windows 7 и Vista пункт Share this printer (Общий доступ к данному принтеру) можно выбрать только после нажатия кнопки Change sharing options (Настройка общего доступа).
Необходимо настроить компьютеры-клиенты так, чтобы они могли использовать принтер в сети. Более подробная информация приведена на следующих страницах: См. раздел Настройка компьютеров-клиентов. ### Общий доступ к принтеру при включенном брандмауэре Примечание
Для включения общего доступа к файлам и принтерам при включенном Брандмауэре Windows выполните приведенную ниже процедуру.
#### Windows 7
| Нажмите кнопку Start (Пуск), затем выберите пункты Control Panel (Панель управления), System and Security (Система и безопасность) и затем Windows Firewall (Брандмауэр Windows).
| Выберите пункт Turn Windows Firewall on or off (Включение и отключение брандмауэра Windows) в левой области окна. Убедитесь, что не установлен флажок Block all incoming connections, including those in the list of allowed programs (Блокирование всех входящих подключений, включая подключения, указанные в списке разрешенных программ), и затем нажмите кнопку OK.
| Выберите пункт Allow a program or feature through Windows Firewall (Разрешить запуск программы или компонента через брандмауэр Windows) в левой области окна.
| Выберите пункт Share file and printer (Общий доступ к файлам и принтерам), затем нажмите кнопку OK.
#### Windows Vista
| Нажмите кнопку Start (Пуск) и затем выберите пункт Control Panel (Панель управления).
| Выберите пункт Security (Безопасность), а затем – Windows Firewall (Брандмауэр Windows), чтобы открыть окно Windows Firewall (Брандмауэр Windows).
| Выберите пункт Turn Windows Firewall on or off (Включение и отключение брандмауэра Windows) в левой области окна. Когда отобразится окно User Account Control (Контроль учетных записей пользователей), нажмите кнопку Continue (Продолжить).
| Убедитесь, что не установлен флажок Block all incoming connections (Блокировать все входящие подключения) на вкладке General (Общие).
| Откройте вкладку Exceptions (Исключения), выберите пункт File and Printer Sharing (Общий доступ к файлам и принтерам) и затем нажмите кнопку OK.
#### Windows XP
| Нажмите кнопку Start (Пуск) и затем выберите пункт Control Panel (Панель управления).
| Выберите пункт Security Center (Центр обеспечения безопасности).
| Щелкните пункт Windows Firewall (Брандмауэр Windows), чтобы открыть окно Windows Firewall (Брандмауэр Windows).
| Убедитесь, что не установлен флажок Don’t allow exceptions (Не разрешать исключения) на вкладке General (Общие).
| Откройте вкладку Exceptions (Исключения), выберите пункт File and Printer Sharing (Общий доступ к файлам и принтерам) и затем нажмите кнопку OK.
К началу ## Настройка компьютеров-клиентов В этом разделе рассказывается, как установить драйвер принтера посредством доступа к общему принтеру по сети. Примечание
Для общего доступа к принтеру в сети Windows необходимо настроить принт-сервер. Более подробную информацию см. в разделе Настройка принтера в качестве общего принтера. Этот раздел описывает, как получить доступ к общему принтеру в стандартной локальной сети, используя сервер (рабочую группу Microsoft). Если вы не можете получить доступ к общему принтеру из-за проблем с сетью, то обратитесь за помощью к администратору сети. Если требуется использовать утилиту EPSON Status Monitor 3 на компьютерах-клиентах, то потребуется установить с диска Software Disc и драйвер принтера, и утилиту EPSON Status Monitor 3 на каждом компьютере клиенте. Если драйверы принтера еще не установлены на компьютере, выполните их установку до настройки этих параметров.
| В меню Start (Пуск) Windows выберите пункт Device and Printers (Устройства и принтеры), Printers (Принтеры) или Printers and Faxes (Принтеры и факсы).
Для клиентов с Windows 7. Нажмите кнопку Start (Пуск), затем выберите пункт Devices and Printers (Устройства и принтеры). Для клиентов с Windows Vista. Нажмите кнопку Start (Пуск), затем выберите пункты Control Panel (Панель управления), Hardware and Sound (Оборудование и звук) и Printers (Принтеры). Для клиентов с Windows XP Professional.. Нажмите кнопку Start (Пуск), затем выберите пункт Printers and Faxes (Принтеры и факсы). Для клиентов с Windows XP Home Edition. Нажмите кнопку Start (Пуск), затем выберите пункты Control Panel (Панель управления) и Printers and Faxes (Принтеры и факсы). Для клиентов с Windows 2000. Нажмите кнопку Start (Пуск), затем выберите пункты Settings (Настройка) и Printers (Принтеры).
| Щелкните правой кнопкой мыши значок принтера, для которого необходимо изменить настройки, затем выберите пункт Properties (Свойства) (Windows Vista, XP и 2000) или Printer properties (Свойства принтера) (Windows 7).
| Выберите вкладку Ports (Порты), затем нажмите кнопку Add Port (Добавить порт).
| Когда откроется окно Printer Ports (Порты принтера), выберите пункт Local Port (Локальный порт) и нажмите кнопку New Port (Новый порт).
| Введите указанную ниже информацию в качестве имени порта и нажмите кнопку OK.
\\Имя компьютера, подключенного к целевому принтеру\имя общего принтера
| После возвращения в окно Printer Ports (Порты принтера) нажмите кнопку Close (Закрыть).
| Убедитесь, что имя, введенное для этого порта, добавлено и выбрано, затем нажмите кнопку Close (Закрыть).
К началу |