| Početna > Rad s papirom # Ispis na posebnom papiru Podešavanje ručice za debljinu papira Višedijelni obrasci Omotnice Pisač može ispisivati i na veliki broj različitih vrsta papira, uključujući višedijelne obrasce i omotnice. Na višedijelnim obrascima ispis se ne smijete vršiti bliže od 13 mm (0,5 inča) od bilo koje strane papira. Informacije o preporučenom području ispisa za omotnice potražite u Preporučeno područje ispisa. Oprez:
Prilikom ispisa na višedijelnim obrascima koji su deblji od normalnog papira ili omotnicama, provjerite jesu li postavke softvera za ispis u potpunosti usklađene s preporučenim područjem ispisa. Ispis izvan ruba takvog papira može oštetiti ispisnu glavu.
## Podešavanje ručice za debljinu papira Prije ispisa na poseban papir, potrebno je promijeniti postavku debljine papira. Slijedi postupak za podešavanje postavki debljine papira:
| Otvorite poklopac pisača. Ručica za debljinu papira je na lijevoj strani pisača. Brojevi pored ručice označavaju debljinu.
| Debljinu papira namjestite prema donjoj tablici.
Vrsta papira | Položaj ručice za debljinu papira
Običan papir | Pojedinačni listovi | - 1 ili 0
Beskonačni papir
Višedijelni obrasci | 2 dijela (original + 1 kopija) | 1
3 dijela (original + 2 kopije) | 2
4 dijela (original + 3 kopije) | 3
Omotnice | 3 do 5
| Zatvorite poklopac pisača.
Na vrh ## Višedijelni obrasci Možete koristiti beskonačne ili pojedinačne listove višedijelnih obrazaca bez sloja indiga u najviše četiri sloja (jedan original plus tri kopije). Prije ispisa na obrasce, postavite ručicu za debljinu papira kako je opisano u prethodnom odjeljku. Sljedeći savjeti pomoći će u postizanju najboljih rezultata: Upotrebljavajte samo beskonačne višedijelne obrasce koji su spojeni ljepilom ili spajalicom za papir. Nikada ne umećite beskonačne višedijelne obrasce spojene metalnim spajalicama, vrpcom ili punim ljepilom. Koristite samo pojedinačne listove višedijelnih obrazaca koji su spojeni ljepilom samo na vrhu. U pisač najprije umetnite zalijepljeni rub obrazaca. Koristite samo višedijelne obrasce koji nisu zgužvani i naborani. Ako trebate namjestiti položaj uvlačenja, koristite softver ili promijenite položaj ulaganja kako je opisano u dijelu Podešavanje položaja gornje ispisne margine. Kada koristite bočno zategnute beskonačne višedijelne obrasce, kopije možda neće biti poravnate s originalom. Ako se to dogodi, podignite vodilicu papira. Na vrh ## Omotnice Omotnice možete pomicati pojedinačno koristeći vodilicu papira. Pazite na sljedeće: Prije umetanja omotnice, ručicu za debljinu papira postavite u ispravni položaj. Pogledajte Podešavanje ručice za debljinu papira. Za ulaganje omotnice slijedite korake u Ulaganje pojedinačnih listova. Široki rub omotnice umetnite u pisač sa stranom za ispis okrenutom prema dolje. Nakon umetanja omotnice između vodilica papira, čvrsto je gurnite i držite dok ne se ne uvuče u pisač. Naljepnice koristite samo pri normalnoj temperaturi i vlažnosti zraka. Provjerite nalazi li se ispis u granicama preporučenog područja ispisa. Ispisna glava ne smije ići dalje od lijevog i desnog ruba omotnice ili debelog papira. (Specifikacije potražite u Podaci pisača.) Prije ispisa na omotnicu dobro je obaviti probni ispis na običnom listu papira. Na vrh |