| Acasă > Software de imprimantă # Utilizarea Bi-D Adjustment Efectuarea reglării cu Bi-D Adjustment Acest instrument utilitar vă permite să efectuaţi reglările când găsiţi o aliniere greşită în linie verticală. ## Efectuarea reglării cu Bi-D Adjustment Pentru a efectua Bi-D Adjustment, urmaţi paşii de mai jos. Precauţie:
Nu opriţi imprimanta în timp ce aceasta tipăreşte şablonul de reglare. Aceasta poate cauza memorarea unor setări incorecte de către imprimantă. Dacă aţi oprit imprimanta în timpul procesului de reglare, reporniţi Bi-D Adjustment. Nu opriţi setarea Packet Mode. Conexiunea la reţea nu este acceptată. Asiguraţi-vă că starea imprimantei este pregătită înainte de a efectua Bi-D Adjustment. Dacă Bi-D Adjustment nu este tipărită corect, setaţi fontul la implicit şi încercaţi din nou.
| Deschideţi meniul Utility, apoi faceţi clic pe pictograma Bi-D Adjustment. Pentru a afla cum să deschideţi meniul Utility, consultaţi Utilizarea driverului imprimantei. Apare fereastra Bi-D Adjustment.
| Faceţi clic pe Next (Înainte).
| Faceţi clic pe Print. Imprimanta tipăreşte trei seturi de şabloane de reglare.
| Verificaţi şabloanele de reglare şi găsiţi linia verticală care este aliniată cel mai bine. Apoi, selectaţi numărul de linie corespunzător din fereastra Bi-D Adjustment.
| Faceţi clic pe Set. Şablonul de reglare va fi memorat în imprimantă.
Sus |