| صفحه اصلی > کار کردن با کاغذ # چاپ بر روی کاغذ مخصوص تنظیم اهرم ضخامت کاغذ فرم های چند قسمتی پاکت ها چاپگر شما می تواند بر روی انواع مختلف کاغذ از جمله فرم های چند قسمتی و پاکت ها چاپ کند. در مورد فرم های چند قسمتی، نباید چیزی را در فاصله کمتر از 13 میلی متر (0.5 اینچ) از هر دو طرف کاغذ چاپ کنید. برای اطلاع از قسمت قابل چاپ توصیه شده پاکت های نامه، به قسمت قابل چاپ توصیه شده مراجعه کنید. احتیاط:
هنگام چاپ فرم های چند قسمتی، ضخیم تر از کاغذ عادی، برچسب ها یا پاکت ها مطمئن شوید که تنظیمات نرم افزار کاربردی، چاپ را به طور کامل در ناحیه قابل چاپ توصیه شده انجام می دهد. چاپ در خارج از لبه این کاغذها به هد چاپ آسیب می رساند.
## تنظیم اهرم ضخامت کاغذ قبل از چاپ روی کاغذهای خاص، لازم است که تنظیم ضخامت کاغذ را تغییر دهید. برای انجام تنظیمات ضخامت کاغذ مراحل زیر را دنبال کنید:
| درپوش چاپگر را باز کنید. اهرم ضخامت کاغذ در طرف چپ چاپگر قرار دارد. اعداد کنار اهرم برای تنظیم ضخامت کاغذ می باشند.
| از جدول زیر برای انتخاب ضخامت مناسب کاغذ استفاده کنید.
نوع کاغذ | محلاهرم ضخامت کاغذ
کاغذ معمولی | صفحه های تکی | -1 یا 0
کاغذ پیوسته
فرم های چند قسمتی | 2 قسمتی (اصلی + 1 نسخه) | 1
3 قسمتی (اصلی + 2 نسخه) | 2
4 قسمتی (اصلی + 3 نسخه) | 3
پاکت ها | 3 تا 5
| درپوش چاپگر را ببندید.
بالا ## فرم های چند قسمتی می توانید از فرم های چند قسمتی بدون کاربن صفحه های تکی یا پیوسته تا چهار قسمت استفاده کنید (یک کپی اصلی به اضافه سه کپی دیگر) قبل از چاپ بر روی این فرم ها، اهرم ضخامت کاغذ را مانند آنچه در بخش قبلی توضیح داده شد تنظیم کنید. نکات زیر به شما کمک می کند به نتایج خوبی دست یابید. فقط از فرم های چند قسمتی پیوسته ای که به صورت نقطه ای یا با استفاده از گیره کاغذی به هم چسبیده اند، استفاده کنید. هرگز از فرم های چند قسمتی پیوسته ای که دارای گیره فلزی، نوار و یا چسب پیوسته می باشند استفاده نکنید. فقط از فرم های چند قسمتی صفحه تکی که در بالا به هم چسبیده اند استفاده کنید. ابتدا فرم هایی را که دارای لبه چسب دار می باشند در چاپگر وارد کنید. فقط از فرم های چند قسمتی استفاده کنید که موج دار یا چروک نباشند. اگر لازم است که محل وارد کردن را تنظیم کنید، از نرم افزار خود استفاده کرده یا محل وارد شدن را همانطور که در تنظیم حاشیه بالای صفحه توصیف شده است تغییر دهید. هنگامی که از فرم های چند قسمتی پیوسته که از یک طرف تا شده اند استفاده می کنید، ممکن است نسخه های چاپی با نسخه اصلی هم تراز نباشند. در صورت بروز چنین حالتی، راهنمای کاغذ را بالا بیاورید. بالا ## پاکت ها می توانید پاکت ها را با استفاده از راهنمای کاغذ به طور مجزا در چاپگر وارد کنید. نکات زیر را به خاطر داشته باشید: قبل از وارد کردن پاکت، اهرم ضخامت کاغذ را بر روی وضعیت مناسب تنظیم کنید. به تنظیم اهرم ضخامت کاغذ مراجعه کنید. برای قرار دادن پاکت نامه، مراحل موجود در وارد کردن صفحه های تکی را دنبال کنید. ابتدا لبه پهن پاکت را وارد چاپگر کنید، به طوری که سمت چاپ شدنی آن به طرف پایین باشد. هنگامی که پاکت را بین راهنماهای کاغذ قرار می دهید تا آن را وارد دستگاه کنید، کمی به آن فشار آورید و آن را نگه دارید تا زمانی که به طور کامل وارد چاپگر شود. از پاکت ها فقط در شرایط دما و رطوبت عادی استفاده کنید. مطمئن شوید که چاپ به طور کامل در ناحیه چاپ شدنی توصیه شده انجام شود. هد چاپ نباید از لبه چپ یا راست پاکت یا هر کاغذ ضخیم دیگر فراتر برود. (برای اطلاع از جزئیات به مشخصات چاپگر مراجعه کنید.) بهتر است قبل از چاپ بر روی پاکت با استفاده از یک صفحه تکی عادی یک نمونه چاپ آزمایشی انجام دهید. بالا |