| Domov > Nadzorna plošča # Uporaba nadzorne plošče Gumbi in lučke na nadzorni plošči Izbiranje vgrajene pisave Uporaba nadzorne plošče v stanju mirovanja Z gumbi na nadzorni plošči lahko nadzirate preprosta opravila pri uporabi tiskalnika, kot so podajanje papirja po vrsticah ali straneh, vstavljanje papirja in izmet papirja. Lučke na nadzorni plošči prikazujejo stanje tiskalnika. ## Gumbi in lučke na nadzorni plošči 1. Lučke Font selection Prikazuje trenutno nastavitev izbire pisave.
| High Speed Draft (Hitro tiskanje osnutka)
| Osnutek
| Roman
| Sans Serif
| Courier
| Prestige
| Script
| Druge
= sveti, = ugasnjena, = utripa Lučke se prižgejo in tiskanje se nadaljuje s privzetimi nastavitvami. 2. Lučka Tear Off (Font) Utripa, ko je neskončni papir na položaju za trganje. 3. Gumb Tear Off (Font)* Premakne neskončni papir naprej v položaj trganja. Premakne neskončni papir vzvratno iz položaja trganja v položaj vrha strani. 4. Gumb LF/FF** Če ga pritisnete na kratko, se papir podaja po vrsticah. Če ga držite pritisnjenega, tiskalnik izvrže list papirja oziroma premakne neskončni papir v naslednji položaj vrha obrazca. 5. Gumb Load/Eject** Naloži posamezen list papirja. Izvrže list papirja, če je ta vstavljen. Vstavi neskončni papir iz položaja pripravljenosti. Neskončni papir premakne vzvratno v položaj pripravljenosti. 6. Gumb Pause Začasno ustavi tiskanje in ga ob vnovičnem pritisku na gumb nadaljuje. Če ga pritisnete za tri sekunde, se vklopi način Micro Adjust (Mikroprilagajanje)**. Če ga želite izklopiti, gumb pritisnite znova. 7. Lučka Paper Out Sveti, če v izbranem viru ni papirja ali če papir ni bil vstavljen pravilno. Utripa, če papir ni bil popolnoma izvržen ali če se je zagozdil. Utripa tri sekunde skupaj z lučko Pause, ko je vklopljen način zaklepanja. 8. Lučka Pause Sveti, ko je tiskalnik začasno zaustavljen. Utripa, ko je tiskalnik v načinu Micro Adjust (Mikroprilagajanje)**. Utripa, kadar se je tiskalna glava pregrela. Utripa tri sekunde skupaj z lučko Paper Out, ko je vklopljen način zaklepanja. Edina lučka, ki sveti, ko je tiskalnik v stanju mirovanja. Vse ostale so ugasnjene. * Izbira pisave: V načinu Micro Adjust (Mikroprilagajanje) lahko pisavo za tiskanje izberete s pritiskom gumba Tear Off (Font). Lučke za izbiro pisave svetijo, ugasnejo ali utripajo, da prikažejo trenutno izbrano pisavo. ** Način mikroprilagajanja: Če za tri sekunde pritisnete gumb Pause, tiskalnik preklopi v način mikroprilagajanja. V tem načinu lahko z gumboma LF/FF in Load/Eject prilagodite položaj vrha obrazca ali trganja. Preberite razdelek Prilagajanje položaja vrha strani. Na vrh ## Izbiranje vgrajene pisave Sledite naslednjim korakom, če želite z gumbi na nadzorni plošči izbrati vgrajeno pisavo:
| Prepričajte se, da tiskalnik ne tiska. Če še tiska, počakajte, da konča.
| Pritisnite gumb Pause in ga pridržite tri sekunde, da tiskalnik preklopi v način Micro Adjust (Mikroprilagajanje). Lučka Pause začne utripati. Dve lučki za izbiro pisave prikažeta trenutno izbrano pisavo.
| Zaporedoma pritiskajte gumb Tear Off (Font), da pregledate možne vzorce pisav, ki se prikazujejo na nadzorni plošči. Ustavite se, ko se prikaže želena pisava. Izbrana pisava bo v uporabi, dokler je ne zamenjate.
Opomba:
Nastavitve, ki jih določite v programih, navadno razveljavijo nastavitve, ki ste jih izbrali na nadzorni plošči tiskalnika. Zato je najbolje, da pisavo in razmik med črkami izberete v programu, ki ga uporabljate. Pisav za črtne kode ni mogoče izbrati na nadzorni plošči.
Na vrh ## Uporaba nadzorne plošče v stanju mirovanja Tiskalnik preide v stanje mirovanja, ko pretečejo 4 minute in 30 sekund od zadnjega opravila, med katerim ni prišlo do napak. Stanje mirovanja prekinejo opravila, našteta v nadaljevanju. Pošiljanje podatkov za tiskanje. Pritisk gumba na nadzorni plošči. Ko enkrat pritisnete gumb, se tiskalnik vrne iz stanja mirovanja, lučke na nadzorni plošči pa prikažejo trenutno stanje. Da omogočite običajne funkcije gumbov, ga pritisnite še enkrat. Opomba:
Če pritisnete gumb samo enkrat, se tiskalnik vrne iz stanja mirovanja. Če nato več kot 20 sekund ne zazna nobenega drugega opravila, preide nazaj v stanje mirovanja.
Na vrh |