| Ana Sayfa > Sorun Çözücü # Hata Göstergelerini Kullanma Kontrol panelindeki ışıkları kullanarak, sık karşılaşılan birçok yazıcı sorununu belirleyebilirsiniz. Yazıcınızın çalışması durursa ve kumanda paneli ışıklarından bir veya daha fazlası yanıp sönüyorsa veya yazıcı uyarı sesi çıkarıyorsa, sorunu tanımlamak ve gidermek için aşağıdaki tabloyu kullanın. Bu tabloyu kullanarak sorunu gideremezseniz, bkz. Sorunlar ve Çözümler.
Panel ışığı durumu | Uyarı sesi biçimi | Sorun
Çözüm
Pause | – | Yazıcı duraklatılmıştır.
Yazdırmayı sürdürmek için Pause düğmesine basın.
| Kağıt yolunda, şu anda başka bir kağıt kaynağından gelen kağıt vardır.
Kağıt bırakma kolunu geriye, uygun konuma kaydırın ve kağıt yolundaki kağıtları temizlemek için Load/Eject düğmesine basın. Sonra, kağıt bırakma kolunu kullanmak istediğiniz konuma ayarlayın. Gerekiyorsa, Pause ışığını kapatmak için Pause düğmesine basın.
Paper Out Pause |  | Seçilen kağıt kaynağında kağıt yüklü değildir.
Yazıcıya kağıt yükleyin. Sonra gerekiyorsa, Pause ışığını kapatmak için Pause düğmesine basın.
| Kağıt doğru yüklü değildir.
Kağıdı çıkarın ve yeniden yükleyin. Kağıt yükleme talimatları için, bkz. Sürekli Kağıda Yazdırma. Sonra gerekiyorsa, Pause ışığını kapatmak için Pause düğmesine basın.
| Yazıcıda kağıt sıkışmış.
Sıkışan kağıdı, Kağıt Sıkışmasını Temizleme konusunda anlatıldığı gibi temizleyin.
Paper Out Pause |  | Sürekli kağıt, bekleme konumuna geri beslenmiş değildir.
Yazdırılmış belgeyi yırtma deliklerinden yırtıp ayırın, sonra Load/Eject düğmesine basın. Yazıcı, kağıdı bekleme konumuna besler. Gerekiyorsa, Pause ışığını kapatmak için Pause düğmesine basın.
| Tek sayfa bir kağıt tam olarak çıkarılmamıştır.
Yaprağı çıkarmak için Load/Eject düğmesine basın. Sonra gerekiyorsa, Pause ışığını kapatmak için Pause düğmesine basın.
| Yazıcıda kağıt sıkışmış.
Sıkışan kağıdı, Kağıt Sıkışmasını Temizleme konusunda anlatıldığı gibi temizleyin.
Pause | – | Yazıcı kafası fazla ısınmıştır.
Birkaç dakika bekleyin; yazdırma kafası soğuyunca yazıcı otomatik olarak yazdırmayı sürdürür.
Kumanda panelindeki tüm ışıklar |  | Bilinmeyen bir yazıcı hatası oluşmuştur.
Yazıcıyı kapatın ve birkaç dakika kapalı tutun; sonra yazıcıyı yeniden açın. Sorun yinelenirse satıcınıza başvurun.
= açık, = yanıp sönüyor = bir dizi kısa uyarı sesi (üç uyarı sesi) = bir dizi uzun uyarı sesi (beş uyarı sesi) Not:
Karşılığı olan işlev kullanılabilir olmadığında bir kumanda paneli düğmesine basarsanız yazıcı bir kez uyarı sesi çıkarır.