| Početak > Upravljačka ploča # Korišćenje upravljačke ploče Dugmad i lampice na upravljačkoj ploči Izbor ugrađenog fonta Korišćenje ploče tokom režima spavanja Jednostavne operacije štampanja—kao što su pomeranje papira za jednu liniju, pomeranje formulara, postavljanje i izvlačenje papira i izbor fontova—možete da kontrolišete pomoću tastera na upravljačkoj ploči. Lampice na upravljačkoj ploči pokazuju status štampača. ## Dugmad i lampice na upravljačkoj ploči 1. Lampice za izbor fontova Označava trenutno podešenje za izbor fonta.
| High speed draft (Brza skica)
| Skica
| Roman
| Sans Serif
| Courier
| Prestige
| Script
| Drugi
= upaljena, = ugašena, = treperi Uključuje se i nastavlja da svetli u originalnim podešenjima. 2. Lampica Tear Off (Font) Treperi kada je beskonačni papir u poziciji za odsecanje. 3. Taster Tear Off (Font)* Pomera beskonačan papir prema napred do pozicije za odsecanje. Pomera beskonačan papir prema nazad od pozicije za odsecanje do pozicije prve linije štampanja. 4. Taster LF/FF** Kada se pritisne i otpusti, uvlači papir liniju po liniju. Kada se pritisne i zadrži, izbacuje jedan list papira ili pomera beskonačan papir do sledeće pozicije prve linije za štampanje. 5. Taster Load/Eject** Stavlja jedan list papira. Izbacuje pojedinačan list papira ako je list papira postavljen u štampač. Stavlja beskonačan papir iz pozicije pripravnosti. Pomera beskonačni papir unazad do pozicije pripravnosti. 6. Taster Pause Privremeno prekida štampanje i nastavlja sa štampanjem kad se ponovo pritisne. Kada se drži pritisnut tri sekunde, pokreće režim Micro Adjust (Mikropodešavanje)**. Da isključite, ponovo pritisnite. 7. Lampica Paper Out Svetli kad u izabranom izvoru nema papira ili papir nije pravilno stavljen. Treperi kada papir nije izbačen do kraja ili kada dođe do zaglavljivanja papira. Treperi tri sekunde, zajedno sa lampicom Pause, kada je uključen režim zaključavanja. 8. Lampica Pause Pali se kad je štampač zaustavljen. Treperi kada je štampač u režimu Micro Adjust (Mikropodešavanje)**. Treperi kada se glava štampača pregreje. Treperi tri sekunde, zajedno sa lampicom Paper Out, kada je uključen režim zaključavanja. Jedino je ova lampica upaljena u režimu spavanja. Sve ostale lampice su ugašene. * Izbor fonta: U režimu Micro Adjust (Mikropodešavanje) možete da izaberete font koji će se koristiti za štampanje pritiskom na taster Tear Off (Font). Lampice izbora fonta će se upaliti, ugasiti ili početi da trepere kako bi označile izabrani font. ** Režim Micro Adjust (Mikropodešavanje): Kada pritisnete taster Pause i zadržite ga tri sekunde, štampač ulazi u režim mikropodešavanja. U ovom režimu možete da pritisnete tastere LF/FF i Load/Eject da biste podesili poziciju prve linije za štampanje ili poziciju odsecanja. Pogledajte Podešavanje pozicije prve linije za štampanje. Vrh ## Izbor ugrađenog fonta Sledite sledeće korake da biste izabrali ugrađeni font pomoću tastera na upravljačkoj ploči štampača:
| Vodite računa da štampač ne štampa. Ako štampa, sačekajte dok se štampanje ne završi.
| Pritisnite taster Pause i zadržite ga tri sekunde da bi se pokrenuo režim Micro Adjust (Mikropodešavanje). Lampica Pause počinje da treperi. Dve lampice izbora fonta pokazuju trenutno izabrani font.
| Pritisnite taster Tear Off (Font) više puta da biste prošli kroz sve dostupne opcije izbora; zaustavite se kada dođete do željenog fonta sa obrascem prikazanim na upravljačkoj ploči. Izbor ostaje na snazi sve dok ga ne promenite.
Beleška:
Podešavanja koja vršite u aplikativnim programima obično zamenjuju podešavanja koja vršite preko upravljačke ploče štampača. Za najbolje rezultate koristite svoju aplikaciju za izbor fonta i broja znakova po inču. Fontovi za barkod se ne mogu izabrati putem upravljačke ploče.
Vrh ## Korišćenje ploče tokom režima spavanja Štampač ulazi u režim spavanja ako od prethodne operacije prošlo 4 minuta i 30 sekundi i ako u međuvremenu nije došlo ni do kakve greške. Sledeće operacije vraćaju štampač iz režima spavanja. Slanje podataka za štampanje. Pritiskanje tastera na upravljačkoj ploči. Jedan pritisak na taster upravljačke ploče vraća štampač iz režima spavanja i prikazuje trenutni status pomoću lampica na kontrolnoj ploči. Da biste koristili normalne funkcije tastera, pritisnite taster još jednom. Beleška:
Jedan pritisak na taster upravljačke ploče vraća štampač iz režima spavanja. Štampač će se ponovo vratiti u režim spavanja ako prođe više od 20 sekundi bez ikakvih dodatnih radnji.
Vrh |