| Accueil > Informations relatives au produit # Transport de l’imprimante Si vous devez transporter l’imprimante, replacez-la soigneusement dans son carton d’origine avec ses éléments de protection. Pour remballer l’imprimante dans son carton d’emballage d’origine, procédez comme suit : Attention :
Tenez fermement l'imprimante par les côtés droit et gauche, de dessous, pour la soulever. Vous devez déplacer manuellement la tête d’impression pour retirer la cartouche de ruban. Si vous venez juste d’utiliser l’imprimante, la tête d’impression est peut-être encore chaude ; laissez-la refroidir quelques minutes avant de la toucher.
| Retirez le papier éventuellement chargé dans l’imprimante. Vérifiez que l’imprimante est hors tension.
| Débranchez le cordon d’alimentation de la prise électrique et déconnectez le câble d’interface de l’imprimante.
| Abaissez le guide-papier. Enlevez les support de papier.
| Si d’autres options sont installées, retirez-les et replacez-les dans leurs cartons d’origine.
| Assurez-vous que la tête d’impression n’est pas chaude. Retirez ensuite la cartouche de ruban comme indiqué à la section Remplacement de la cartouche de ruban.
| Assurez-vous que le tracteur accompagnant l’imprimante est installé en position de poussée.
| Remballez l’imprimante, la cartouche de ruban, le support de papier et le cordon d’alimentation dans les emballages d’origine et placez ensuite ces emballages dans le carton d’origine de l’imprimante.