| Beginpagina > Veiligheid # Veiligheidsinstructies Waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en opmerkingen Waarschuwingssymbool voor hete onderdelen Belangrijke veiligheidsinstructies Voor gebruikers in het Verenigd Koninkrijk ## Waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en opmerkingen Waarschuwingen
Waarschuwingen moeten zorgvuldig worden opgevolgd om lichamelijk letsel te voorkomen.
Voorzorgsmaatregelen
Deze voorzorgsmaatregelen moeten worden nageleefd om schade aan de apparatuur te voorkomen.
Opmerkingen
Opmerkingen bevatten belangrijke informatie en nuttige tips over het gebruik van uw printer.
Boven ## Waarschuwingssymbool voor hete onderdelen
| Dit symbool staat op de printerkop en een aantal andere onderdelen om aan te geven dat deze heet kunnen worden. Raak deze onderdelen nooit aan vlak nadat de printer is gebruikt. Laat ze gedurende enkele minuten afkoelen voordat u ze aanraakt.
Boven ## Belangrijke veiligheidsinstructies Lees al deze veiligheidsinstructies voordat u de printer gebruikt. Daarnaast dient u alle waarschuwingen en instructies op de printer zelf op te volgen. ### Tijdens het installeren van de printer Plaats de printer niet op een onstabiel oppervlak of in de buurt van een radiator of warmtebron. Plaats de printer op een vlak, stabiel oppervlak. De printer werkt niet goed als deze schuin of in een hoek is geplaatst. Plaats dit product niet op een zacht, onstabiel oppervlak, zoals een bed of bank of in een kleine, afgesloten ruimte, aangezien de ventilatie hierdoor wordt belemmerd. Blokkeer of bedek de sleuven en openingen in de behuizing niet en duw geen voorwerpen in de sleuven. Zorg voor voldoende ruimte rondom de printer zodat het apparaat goed kan worden bediend en onderhouden. Plaats de printer op een plek waar u het apparaat desgewenst eenvoudig op een netwerk kunt aansluiten. Gebruik alleen het type stroombron dat wordt aangegeven op het label van de printer. Als u de elektriciteitsspecificaties in uw regio niet kent, neem dan contact op met plaatselijke energiebedrijf of raadpleeg de leverancier. Sluit alle apparatuur aan op correct geaarde stopcontacten. Gebruik geen stopcontacten in dezelfde stroomgroep als kopieerapparaten of klimaatregelingssystemen die regelmatig worden in- en uitgeschakeld. Gebruik geen beschadigde of gerafelde voedingskabel. De voedingskabel moet zo worden neergelegd dat schade door afschuren, snijden, rafelen, plooien en knikken en andere schade wordt voorkomen. Als u de printer aansluit op een stekkerdoos, mag het totale amperage van alle apparaten die op de stekkerdoos zijn aangesloten niet hoger zijn dan het amperage van de doos. Zorg er ook voor dat het totale amperage van alle apparaten die op de stekkerdoos zijn aangesloten niet hoger is dan het amperage van het stopcontact. Gebruik alleen de voedingskabel die bij dit product wordt geleverd. Gebruik van een andere kabel kan brand of een elektrische schok veroorzaken. De voedingskabel van dit product is alleen bedoeld voor gebruik met dit product. Gebruik met andere apparatuur kan brand of een elektrische schok veroorzaken. Zorg ervoor dat de voedingskabel voldoet aan de locale veiligheidsvoorschriften. Gebruik of plaats de printer niet op een plek waar de temperatuur en de luchtvochtigheid vaak veranderen. Plaats het apparaat ook niet in direct zonlicht of bij warmtebronnen en stel het niet bloot aan te veel vocht en stof. Vermijd plekken met veel schokken en trillingen. Plaats de printer in de buurt van een stopcontact zodat u de stekker als dat moet snel uit het stopcontact kunt halen. Plaats de computers en randapparatuur niet in de buurt van bronnen die elektromagnetische storingen kunnen veroorzaken, zoals luidsprekers of het basisstations van draadloze telefoons. Gebruik geen stopcontacten met schakelaars of automatische timers. Een stroomonderbreking kan de gegevens in het geheugen van de printer of de computer wissen. Gebruik ook geen stopcontacten die deel uitmaken van een groep waarop zware motoren of andere apparatuur is aangesloten en die schommelingen in de stroomtoevoer kunnen veroorzaken. Gebruik een geaard stopcontact en gebruik geen adapter. Gebruik de volgende richtlijnen als u van plan bent een printerstandaard te gebruiken: - Gebruik een standaard die minimaal het dubbele gewicht van de printer kan ondersteunen. - Gebruik nooit een standaard die de printer schuin plaatst. De printer moet altijd horizontaal staan. - Plaats de voedingskabel en interfacekabel van de printer zo dat ze de papiertoevoer niet hinderen. Maak de kabels als dat kan vast aan de poten van de printerstandaard. ### Tijdens het onderhoud van de printer Verwijder de printerkabel uit het stopcontact voordat u de printer reinigt en reinig de printer uitsluitend met een vochtige doek. Mors geen vloeistoffen op de printer. Voer uitsluitend onderhoudswerkzaamheden aan de printer uit die expliciet in deze handleiding zijn beschreven. Verwijder de printerkabel uit het stopcontact en neem voor onderhoud contact op met bevoegd onderhoudspersoneel in de volgende gevallen: i. Als de stroomkabel of stekker is beschadigd. ii. Als een vloeistof in de printer is terechtgekomen. iii. Als de printer is gevallen of als de behuizing is beschadigd. iv. Als de printer niet normaal werkt of als de prestaties merkbaar veranderen. Gebruik geen spuitbussen met ontvlambare gassen in of in de buurt van dit product. Dit kan brand veroorzaken. Gebruik alleen de bedieningselementen die in de bedieningsinstructies worden beschreven. Als u van plan bent de printer in Duitsland te gebruiken, let dan op het volgende: Voor een adequate beveiliging tegen kortsluiting en oververhitting van deze printer moet het gebouw zijn voorzien van een stroomonderbreker van 16 ampère. Bei Anschluss des Druckers an die Stromversorgung muss sichergestellt werden, dass die Gebaudeinstallation mit einer 16 A-Sicherung abgesichert ist. Raak de witte kabel in de printer niet aan. ### Met betrekking tot papiergebruik Plaats geen papier dat is omgekruld of gevouwen. ### Tijdens het gebruik van de printer Gebruik alleen de bedieningselementen die worden beschreven in de gebruikersdocumentatie. Een onjuiste afstelling van andere bedieningselementen kan leiden tot schade die reparatie door een bevoegde technicus vereist. Nadat u de printer hebt uitgezet, dient u altijd minstens vijf seconden te wachten voordat u de printer weer aanzet. Als u dit niet doet, kan de printer beschadigd raken. Zet de printer niet uit wanneer de zelftest wordt afgedrukt. Druk altijd op de knop Pause als u het afdrukken wilt stoppen en zet daarna de printer uit. Sluit de voedingskabel niet aan op een stopcontact met het verkeerde voltage voor uw printer. Vervang de printerkop nooit zelf aangezien u daarbij de printer kunt beschadigen. Andere onderdelen van de printer moeten eveneens worden gecontroleerd als de printerkop wordt vervangen. U moet de printerkop met de hand verplaatsen als u de lintcassette wilt vervangen. Als u de printer zojuist hebt gebruikt, kan de printerkop heet zijn; laat de printerkop enkele minuten afkoelen voordat u deze aanraakt. ### Beperking van het gebruik Als dit product wordt gebruikt voor toepassingen die een hoge betrouwbaarheid/veiligheid vereisen zoals transportapparaten met betrekking tot luchtvaart, spoorwegen, zeevaart, autovervoer enz.; apparaten ter voorkoming van rampen enz.; of functionele/precisie-apparaten enz., moet u dit product alleen gebruiken na de opname van fail-safes en redundantie in het ontwerp te hebben overwogen ten behoeve van de veiligheid en de totale systeembetrouwbaarheid. Omdat dit product niet is bedoeld voor gebruik in toepassingen die een extreem hoge betrouwbaarheid/veiligheid vereisen zoals apparatuur voor de luchtvaartsector, hoofdcommunicatie, besturing van kerncentrales, of medische apparatuur welke rechtstreeks betrokken is bij medische zorg enz, moet u uw eigen oordeel gebruiken over de geschiktheid van dit product na een volledige evaluatie. Boven ## Voor gebruikers in het Verenigd Koninkrijk ### Gebruik van opties Epson (UK) Limited is niet aansprakelijk voor schade of problemen die het gevolg zijn van het gebruik van opties of verbruiksartikelen anders dan die door Epson (UK) Limited worden aangeduid als originele Epson-producten of door Epson goedgekeurde producten. ### Veiligheidsinformatie Waarschuwing:
Dit apparaat moet worden geaard. Raadpleeg het op de printer vermelde voltage en controleer of het voltage van het apparaat overeenkomt met het voltage van het stopcontact.
Belangrijk: De draden in de voedingskabel van dit apparaat hebben verschillende kleuren met de volgende code: Groen en geel — Aarde Blauw — Neutraal Bruin — Onder spanning Als u een stekker moet aansluiten: Aangezien de kleuren van de voedingskabel van dit apparaat mogelijk niet overeenkomen met de gekleurde aanduidingen die de aansluitpunten van de stekker aangeven, dient u als volgt te werk te gaan: De groene en gele draad moeten worden verbonden met het aansluitpunt in de stekker met de letter E of het symbool voor aarde (). De blauwe draad moet worden verbonden met het aansluitpunt in de stekker met de letter N. De bruine draad moet worden verbonden met het aansluitpunt in de stekker met de letter L. Als de stekker is beschadigd, dient u de kabel te vervangen of een bevoegd elektricien te raadplegen. Vervang zekeringen alleen door een zekering met het juiste formaat en vermogen. Boven |