| Beginpagina > Woordenlijst # Woordenlijst ASCII American Standard Code for Information Interchange. Een standaardcoderingssysteem voor het toewijzen van numerieke codes aan letters en symbolen. automatische regeldoorvoer Als deze instelling is geselecteerd in de standaardinstellingen, wordt elke code voor regelterugloop (CR) automatisch gevolgd door een code voor regeldoorvoer (LF). bidirectioneel afdrukken Bij deze afdrukinstelling drukt de printerkop af in twee richtingen (bidirectioneel). Hierdoor neemt de afdruksnelheid toe, maar de verticale uitlijning wordt minder nauwkeurig. Bidirectioneel afdrukken is de standaardafdrukmodus van deze printer. buffer Het gedeelte van het printergeheugen dat wordt gebruikt om gegevens op te slaan voordat ze worden afgedrukt. tekentabel Een verzameling letters, cijfers en symbolen die de tekenset vormen die in een bepaalde taal wordt gebruikt. tekens per inch (cpi) Een maateenheid voor de grootte van teksttekens. gecomprimeerd afdrukken Deze functie vermindert de grootte van de gegevens. U kunt uw afdrukgegevens comprimeren tot een verhouding van 75 %. kettingpapier Papier met gaatjes aan beide zijden, dat tussen de pagina's is geperforeerd en dat wordt verkocht als een opgevouwen stapel. Wordt ook wel fanfold genoemd. besturingscode Een speciale code die wordt gebruikt om een printerfunctie aan te sturen, zoals regelterugloop of regeldoorvoer. cpi Een maateenheid voor de grootte van teksttekens. gegevensdump Een methode voor probleemoplossing die de oorzaak van communicatieproblemen tussen de printer en de computer helpt opsporen. Als de printer in de hexadecimale dumpmodus staat, drukt deze elke code die wordt ontvangen af in de hexadecimale notatie en als ASCII-tekens. Wordt ook wel hex-dump genoemd. standaardinstelling Een waarde die van kracht is wanneer de apparatuur wordt ingeschakeld, opnieuw wordt ingesteld of wordt geïnitialiseerd. rasteren Een manier om punten op een pagina te plaatsen om zo een tint of toon te simuleren. dot-matrix Een afdrukmethode waarbij elke letter en elk symbool wordt gevormd door een patroon (matrix) van punten (dots). concept De afdrukmodus die door de printer wordt gebruikt als u Draft selecteert als lettertype. Het lettertype Draft gebruikt minder punten per teken en drukt daardoor sneller af. driver Een softwareprogramma dat opdrachten vanaf de computer verstuurt, zodat de functies van een bepaalde printer kunnen worden gebruikt. ESC/P® Afkorting van EPSON Standard Code for Printers. Dit is het systeem van opdrachten dat uw computer gebruikt om de printer aan te sturen. Dit is de standaard voor alle Epson-printers die wordt ondersteund door de meeste toepassingen voor personal computers. ESC/P 2™ De verbeterde versie van de ESC/P-printeropdrachttaal. Opdrachten in deze taal leveren een laserprinterachtig resultaat op, zoals schaalbare lettertypen en verbeterde afbeeldingen. fanfold Papier met gaatjes aan beide zijden, dat tussen de pagina's is geperforeerd en dat wordt verkocht als een opgevouwen stapel. Ook kettingpapier genoemd. lettertype Een tekenstijl die wordt aangeduid met een naam, zoals Roman of Sans Serif. FF (form feed, formulierdoorvoer) Een besturingscode en knop op het bedieningspaneel die het papier doorvoert naar de bovenkant van het eerstvolgende formulier. halftoning Een methode om puntjespatronen te gebruiken voor het weergeven van een afbeelding. Halftoning maakt het mogelijk om verschillende tinten grijs te maken met uitsluitend zwarte puntjes, of een bijna oneindige reeks kleuren met slechts een paar kleurpunten. hexadecimale dump Een methode voor probleemoplossing die de oorzaak van communicatieproblemen tussen de printer en de computer helpt opsporen. Als de printer in de hexadecimale dumpmodus staat, drukt deze elke code die wordt ontvangen af in de hexadecimale notatie en als ASCII-tekens. Wordt ook wel gegevensdump genoemd. snel concept Een modus voor conceptafdrukken die u kunt selecteren in de modus Standaardinstellingen. Voor een snel concept wordt een minimumaantal punten per teken gebruikt, zodat een zeer hoge afdruksnelheid kan worden gehaald. interface De verbinding tussen de computer en de printer via welke de af te drukken gegevens naar de printer worden gezonden. liggend Afdrukken dwars op het papier. Deze stand levert een pagina op die breder is dan hij hoog is; bruikbaar voor het afdrukken van rekenbladen. letterkwaliteit (LQ) De afdrukmodus die door de printer wordt gebruikt als een ander lettertype dan Draft is geselecteerd. Afdrukken met lettertypen van letterkwaliteit levert een mooier en beter leesbaar resultaat op bij een lagere afdruksnelheid. LF (line feed, regeldoorvoer) Een besturingscode en knop op het bedieningspaneel die het papier één regel doorvoert. laadpositie De positie waarnaar het papier automatisch wordt geladen. micro adjust (fijnafstemming) Een printeroptie waarmee u de bovenkant van het formulier en de afscheurpositie nauwkeurig kunt instellen. near letter quality (NLQ) (bijna letterkwaliteit) De afdrukmodus die door de printer wordt gebruikt als een ander lettertype dan Draft is geselecteerd. Afdrukken met NLQ-lettertypen levert een mooier en beter leesbaar resultaat op bij een lagere afdruksnelheid. papierposities Er zijn drie papierposities voor afdrukken op kettingpapier: stand-by, afscheuren en bovenkant formulier. Voor afdrukken op losse vellen is alleen de positie bovenkant formulier beschikbaar. tekenbreedte De grootte van het lettertype, gemeten in het aantal tekens per inch (cpi). De standaardinstelling is 10 cpi. plaat Het vlakke, zwarte gedeelte dat fungeert als achterblad voor het papier tijdens het afdrukken. staand Afdrukken op een rechtop staande pagina (in tegenstelling tot liggend, waarbij dwars op het papier wordt afgedrukt). Dit is de standaard-stand voor het afdrukken van brieven of documenten. printerstuurprogramma Een softwareprogramma dat opdrachten vanaf de computer verstuurt, zodat de functies van een bepaalde printer kunnen worden gebruikt. startpositie van de afdruk De horizontale positie op het papier die de printer herkent als de eerste afdrukbare kolom. U kunt de startpositie van de afdruk op het bedieningspaneel aanpassen. proportioneel lettertype Een lettertype waarvan de tekens verschillende hoeveelheden horizontale ruimte innemen, afhankelijk van de breedte van elk teken. De hoofdletter M neemt daardoor meer horizontale ruimte in dan de kleine letter l. aanbevolen afdrukbaar gebied Het gedeelte van een pagina waarop de printer kan afdrukken. Vanwege de marges is dit kleiner dan de fysieke grootte van de pagina. opnieuw instellen De standaardinstellingen van de printer herstellen. resolutie Een maateenheid voor de hoeveelheid detail die kan worden weergegeven. De resolutie van gedrukte afbeeldingen wordt gemeten in het aantal dots per inch (dpi). zelftest Een methode om de werking van de printer te controleren. Als u de zelftest uitvoert, drukt de printer de tekens af die zijn opgeslagen in het ROM (Read Only Memory). stand-by positie De positie van kettingpapier als dit is verbonden met de tractor maar niet geladen in de printer. tear-off (afscheuren) Een knop op het bedieningspaneel die de perforatie van kettingpapier automatisch doorvoert naar de afscheurpositie en het papier vervolgens terugvoert naar de bovenkant van het formulier. afscheurpositie De positie waarnaar de printer het papier doorvoert als de modus voor automatisch afscheuren is ingeschakeld. Met de functie Micro Adjust (Nauwkeurig aanpassen) kunt u deze positie aanpassen, zodat de perforatie van het papier samenvalt met de afscheurpositie van de printer. bovenkant van formulier De positie op het papier die de printer herkent als de eerste afdrukbare regel. Dit is de standaardpositie voor de bovenmarge. unidirectioneel afdrukken Bij deze afdrukinstelling drukt de printerkop af in slechts één richting. Unidirectioneel afdrukken is handig voor het afdrukken van afbeeldingen aangezien hierbij een nauwkeurige verticale uitlijning mogelijk is. U kunt unidirectioneel afdrukken selecteren in de modus Standaardinstellingen van de printer. |