| الصفحة الرئيسية > التعامل مع الورق # الطباعة على الورق المتصل الطباعة باستخدام جرار الدفع إزالة وثيقة مطبوعة من جرار الدفع العودة إلى الصفحات المفردة ضبط موضع أعلى النموذج تقديم الورق إلى حافة التقطيع يمكن للطابعة التعامل مع الورق المتصل باستخدام جرار الدفع. ## الطباعة باستخدام جرار الدفع عند استخدام جرار الدفع، يفضل ضبط خاصية Auto tear off (التقطيع التلقائي) الموجودة في وضع Default Setting (الإعداد الافتراضي) على On انظر حول الإعدادات الافتراضية للطابعة. اتبع هذه الخطوات لتحميل الورق المتصل باستخدام جرار الدفع:
| تأكد من إيقاف تشغيل الطابعة. قم بإزالة موجه الورق وضع ذراع تحرير الورق في موضع الورق المتصل.
ملاحظة:
تم إزالة غطاء الطابعة في الشكل التوضيحي لعرض التفاصيل، لذا ليس هناك ثمة حاجة لإزالتها.
| قم بتحرير وحدات التروس بسحب أقفال التروس للأمام.
| قم بإزاحة الترس الأيسر مستخدمًا السهم الموجود بالطابعة كموجه. تقوم الطابعة بالطباعة على يمين علامة السهم. ادفع ذراع قفل التروس للخلف لتثبيت الترس في مكانه. ثم قم بإزاحة وحدة التروس اليمنى لتتطابق مع عرض الورق، ولا تقم بتثبيتها. حرّك مسند الورق بحيث يكون في الوسط بين وحدات التروس.
| تأكد من نظافة واستقامة حافة الورق الأمامية. ثم افتح أغطية التروس. قم بتركيب الثقوب الأولى من الورق على أسنان التروس، ثم أغلق أغطية التروس. ثم حرك وحدة التروس اليمنى لإزالة أي ارتخاء في الورق، ثم قم بتثبيتها في مكانها. والآن أصبح الورق في موضع توقُّف الورق.
ملاحظة:
في حالة ما إذا كان الورق المتصل فضفاضًا أو مشدودًا، فقم بضبط وضع الترس الأيمن.
تنبيه:
استخدم يد تغذية الورق الموجودة على الجانب الأيمن من الطابعة لإزالة انحشار الورق فقط وأثناء إيقاف تشغيل الطابعة فقط. وإلاّ، فقد تتلف الطابعة أو تتسبب في فقدها لموضع أعلى النموذج.
| لمنع التصاق الورق المطبوع، قم بتركيب موجه الورق من خلال تركيب الأسنان فوق أعمدة التثبيت في الطابعة كما هو موضح أدناه. ثم حرك موجه الورق تجاه الجزء الأمامي للطابعة حتى تشعر باستقراره ثم حرك موجهي الحواف على كلا الجانبين.
| قم بتشغيل الطابعة.
| تأكد من إغلاق غطاء الطابعة. اضغط على الزر Load/Eject لتغذية الورق إلى موضع التحميل. وعند استقبال الطابعة للبيانات، فإنها تبدأ في الطباعة تلقائيًا.
| وبعد الانتهاء من الطباعة، اتبع الخطوات في القسم التالي لتقطيع الوثيقة المطبوعة. وفي حالة ظهور أول سطر مطبوع مرتفعًا أو منخفضًا أكثر من اللازم، فيمكنك تغيير موضعه باستخدام خاصية الضبط الدقيق. انظر ضبط موضع أعلى النموذج.
تنبيه:
تجنب استخدام يد تغذية الورق مطلقًا لضبط موضع أعلى النموذج؛ فقد ينتج عن ذلك تلف الطابعة أو فقدها لموضع أعلى النموذج.
وعند إرسال بيانات إضافية، تتم تغذية الورق للخلف تلقائيًا لموضع التحميل. أعلى ## إزالة وثيقة مطبوعة من جرار الدفع اتبع هذه الخطوات لإزالة المستند المطبوع:
| اضغط على الزر Tear Off (Font). تأكد من وميض مصباح Tear Off (Font). (فهذا يشير إلى أن الورق موجود في موضع التقطيع الحالي.)
| افتح غطاء موجه الورق، ثم قم بتقطيع الوثيقة المطبوعة باستخدام حافة التقطيع الخاصة بوحدة شد الورق.
ملاحظة:
إذا لم تكن ثقوب الورق محاذية لحافة التقطيع بشكل صحيح، فيمكن ضبط موضع التقطيع باستخدام خاصية الضبط الدقيق. انظر ضبط موضع التقطيع.
تنبيه:
تجنب استخدام يد تغذية الورق مطلقًا لضبط موضع التقطيع؛ فقد ينتج عن ذلك تلف الطابعة أو فقدها لموضع التقطيع.
| أغلق غطاء موجه الورق.
عند استئناف الطباعة، تقوم الطابعة تلقائيًا بتغذية الورق في الاتجاه العكسي إلى موضع أعلى النموذج وتبدأ في الطباعة. لتغذية الورق المتصل إلى موضع الاستعداد حيث يمكنك إزالة الورق، اضغط على الزر Load/Eject. ثم افتح أغطية تروس الجرار وأخرج الورق. تنبيه:
قم دومًا بتقطيع الوثيقة المطبوعة قبل الضغط على الزر Load/Eject. قد تتسبب التغذية العكسية لعدة صفحات في المرة الواحدة في تكدس الورق.
أعلى ## العودة إلى الصفحات المفردة للعودة إلى الصفحات المفردة، اضغط على الزر Load/Eject؛ فتقوم الطابعة بتغذية الورق في الاتجاه العكسي إلى وضع الاستعداد. ثم اتبع الخطوات الواردة في تحميل الصفحات المفردة. تنبيه:
قم دومًا بتقطيع الوثيقة المطبوعة قبل الضغط على الزر Load/Eject. قد تتسبب التغذية العكسية لعدة صفحات في المرة الواحدة في تكدس الورق.
أعلى ## ضبط موضع أعلى النموذج موضع أعلى النموذج هو الوضع الذي تبدأ عنده الطباعة في الصفحة. في حالة ظهور الطباعة مرتفعة أو منخفضة في الصفحة أكثر من اللازم، يمكنك استخدام خاصية الضبط الدقيق لضبط موضع أعلى النموذج. اتبع هذه الخطوات: تنبيه:
تجنب استخدام يد تغذية الورق مطلقًا لضبط موضع أعلى النموذج؛ فقد ينتج عن ذلك تلف الطابعة أو فقدها لموضع أعلى النموذج.
ملاحظة:
يظل إعداد موضع أعلى النموذج ساريًا إلى أن تقوم بتغييره، حتى لو قمت بإيقاف تشغيل الطابعة. يلغي إعداد الهامش العلوي الذي تم ضبطه في بعض البرامج التطبيقية إعداد موضع أعلى النموذج الذي تم ضبطه باستخدام خاصية الضبط الدقيق. إذا لزم الأمر، اضبط موضع أعلى النموذج في البرامج.
| تأكد من تشغيل الطابعة.
| إذا لزم الأمر، قم بتحميل الورق كما هو موضح في هذا الفصل.
| فك غطاء الطابعة.
| اضغط مع الاستمرار على الزر Pause لمدة ثلاث ثوانٍ تقريبًا. يبدأ مصباح Pause في الوميض، وتدخل الطابعة في وضع الضبط الدقيق.
| اضغط على الزر LF/FF لتحريك موضع أعلى النموذج لأسفل الصفحة، أو اضغط على الزر Load/Eject لتحريكه لأعلى الصفحة.
* غطاء الشريط البلاستيكي ملاحظة:
يوجد بالطابعة حد أدنى وحد أقصى لموضع أعلى النموذج. وإذا حاولت ضبط موضع أعلى النموذج فيما وراء هذه الحدود، فستُصدر الطابعة صفيرًا وتتوقف عن تحريك الورق. وعندما يصل الورق إلى موضع أعلى النموذج الافتراضي، تُصدر الطابعة صفيرًا أيضًا وتتوقف عن تحريك الورق لفترة وجيزة. يمكنك استخدام الموضع الافتراضي كنقطة مرجعية عند ضبط موضع أعلى النموذج.
| بعد قيامك بضبط موضع أعلى النموذج، اضغط على الزر Pause لإنهاء وضع Micro Adjust (الضبط الدقيق).
أعلى ## تقديم الورق إلى حافة التقطيع في حالة استخدام جرار الدفع، يمكنك استخدام خاصية التقطيع لتقديم الورق المتصل إلى حافة التقطيع بالطابعة بعد الانتهاء من الطباعة. وحينئذ يمكن تقطيع الوثيقة المطبوعة بسهولة. وعند استئناف الطباعة، تقوم الطابعة تلقائيًا بتغذية الورق ثانية إلى موضع أعلى النموذج لكي يمكنك توفير الورق الذي يُفقد بشكل اعتيادي فيما بين الوثائق. وكما هو موضح أدناه، يمكنك استخدام خاصية التقطيع بطريقتين: يدويًا، بالضغط على زر الطابعة Tear Off (Font) أو تلقائيًا, بتشغيل وضع التقطيع التلقائي. تنبيه:
تجنب قطعًا استخدام خاصية التقطيع (كما هو موضح أدناه) لتغذية الورق المتصل ذي الملصقات في الاتجاه العكسي؛ فقد تنفصل الملصقات عن الفرخ الذي تلتصق به وتنحشر في الطابعة.
### استخدام الزر Tear Off بعد انتهاء الطابعة من طباعة المستند الخاص بك، تحقق من Tear Off (Font)عدم وميض مصباح. ثم اضغط على زر Tear Off (Font) (تقطيع). فتقوم الطابعة بتقديم الورق إلى حافة التقطيع. ملاحظة:
في حالة وميض مصباح Tear Off (Font)، فإن الورق يكون في موضع التقطيع. وفي حالة الضغط على الزر Tear Off (Font) (تقطيع) مرة أخرى، تقوم الطابعة بتغذية الورق إلى موضع أعلى النموذج التالي.
### تقديم الورق إلى موضع التقطيع تلقائيًا لتقديم الوثائق المطبوعة إلى موضع التقطيع تلقائيًا، يجب تشغيل وضع التقطيع التلقائي وتحديد طول الصفحة المناسب للورق المتصل في وضع Default Setting (الإعداد الافتراضي). لمزيدٍ من التعليمات، انظر تغيير الإعدادات الافتراضية. عندما يتم تشغيل التقطيع التلقائي، تقوم الطابعة بتقديم الورق تلقائيًا إلى موضع التقطيع كلما تلقت الطابعة صفحة كاملة من البيانات أو أمرًا بتغذية نموذج غير متبوع ببيانات أخرى. ### ضبط موضع التقطيع إذا لم تكن ثقوب الورق محاذية لحافة التقطيع، فيمكنك استخدام خاصية Micro Adjust (الضبط الدقيق) لتحريك الثقوب إلى موضع التقطيع. اتبع هذه الخطوات لضبط موضع التقطيع: تنبيه:
تجنب استخدام يد تغذية الورق مطلقًا لضبط موضع التقطيع؛ فقد ينتج عن ذلك تلف الطابعة أو فقدها لموضع التقطيع.
ملاحظة:
يظل إعداد موضع التقطيع ساريًا إلى أن تقوم بتغييره، حتى لو قمت بإيقاف تشغيل الطابعة.
| تأكد من أن مصباح Tear Off (Font) (تقطيع) يومض (يكون الورق في موضع التقطيع الحالي). وقد تحتاج إلى الضغط على الزر Tear Off (Font) لتقديم الورق إلى موضع التقطيع.
| افتح غطاء موجه الورق.
| اضغط مع الاستمرار على الزر Pause لمدة ثلاث ثوانٍ تقريبًا. يبدأ مصباح Pause في الوميض، وتدخل الطابعة في وضع الضبط الدقيق.
| اضغط على الزر LF/FF لتغذية الورق في الاتجاه العكسي، أو اضغط على الزر Load/Eject لتغذية الورق للأمام، حتى تتم محاذاة ثقوب الورق مع حافة التقطيع.
* حافة tear-off (التقطيع) ملاحظة:
عندما يصل الورق إلى الوضع الافتراضي، تُصدر الطابعة صفيرًا وتتوقف عن تحريك الورق. يوجد بالطابعة حد أدنى وحد أقصى لموضع التقطيع. وإذا حاولت ضبط موضع التقطيع فيما وراء هذه الحدود، فستُصدر الطابعة صفيرًا وتتوقف عن تحريك الورق.
| بعد ضبط موضع التقطيع، اضغط على الزر Pause لإنهاء وضع الضبط الدقيق.
| قم بتقطيع الصفحات التي تمت طباعتها.
عند استئناف الطباعة، تقوم الطابعة تلقائيًا بتغذية الورق للخلف لموضع أعلى النموذج وتبدأ في الطباعة. أعلى |