الفهرس
A.G.M.
A.G.M.
Auto tear-off
Auto tear off
Bi-D Adjustment (الضبط ثنائي الاتجاه)
استخدام Bi-D Adjustment (الضبط ثنائي الاتجاه)
EPSON Status Monitor 3
استخدام برنامج EPSON Status Monitor 3
إعداد
إعداد برنامج EPSON Status Monitor 3
الوصول
الوصول إلى برنامج EPSON Status Monitor 3
ESC/P 2؛قوائم الأوامر
ESC/P 2
EPSON ESC/P 2رموز التحكم
Font
Font
Power off timer
Power off timer
Status Monitor 3
استخدام برنامج EPSON Status Monitor 3
Tear-off
تلقائيًا
تقديم الورق إلى موضع التقطيع تلقائيًا
زر
استخدام الزر Tear Off
إزالة
مستند مطبوع من
إزالة وثيقة مطبوعة من جرار الدفع
إعداد Buzzer (الطنّان)
Buzzer (الطنّان)
إعداد الطابعة
استخدام Printer Setting (إعداد الطابعة)
إلغاء التثبيت
برنامج تشغيل الطابعة؛برنامج تشغيل الطابعة
إلغاء تثبيت برنامج الطابعة
إلغاء الطباعة
إلغاء عملية الطباعة
اتجاه الطباعة وطباعة ثنائية الاتجاه (Bi-D)؛اتجاه طباعة؛ وطباعة أحادية اتجاه (Uni-d)
Print direction
اختبار ذاتي؛محاذاة السطور الرأسية
طباعة اختبار ذاتي
الأظرف
الطباعة
الأظرف
مواصفات
الورق
الإعدادات الافتراضية
قائمة اختيارية
وضع الإعداد الافتراضي
البرنامج
إعداد افتراضي
Software
التباعد
Pitch
التقطيع
الضبط، ضبط
ضبط موضع التقطيع
التقطيع والضبط
موضع التقطيع والضبط الدقيق
تقديم الورق إلى حافة التقطيع
التماثل
Parity
الصفحات المفردة
الطباعة
الطباعة على الصفحات المفردة
المواصفات
الورق
الطابعة
المشاركة
مشاركة الطابعة
الملقم
مع نظام التشغيل Windows 7, Vista, XP, أو 2000
إعداد الطابعة كطابعة مشتركة
المواصفات
إلكترونية
المواصفات الإلكترونية
المعايير والموافقات
المعايير والموافقات
المنطقة القابلة للطباعة الموصى بها؛المنطقة القابلة للطباعة الموصى بها
منطقة الطباعة الموصى بها
الورق؛مواصفات الورق
الورق
بيئية
المواصفات البيئية
جداول الأحرف؛جدول الأحرف
المواصفات الإلكترونية
قوائم الأوامر
EPSON ESC/P 2رموز التحكم
IBM PPDS رموز تحكم المحاكاة
مجموعة أحرف دولية؛مجموعة أحرف دولية
المواصفات الإلكترونية
محاذاة الورق؛محاذاة الورق
محاذاة الورق
ميكانيكية
المواصفات الميكانيكية
النماذج متعددة الأجزاء
طباعة
النماذج متعددة الأجزاء
الورق المتصل
الطباعة
الطباعة على الورق المتصل
مواصفات
الورق
الورق الملفوف
وضع Default Setting (الإعداد الافتراضي)
Roll paper
الوضع ثنائي الاتجاه للواجهة المتوازية
Parallel I/F bidirectional mode
انحشار الورق، تنظيف؛ معالجة المشكلات
إزالة تكدس الورق؛مقبض
إزالة انحشار الورق
برنامج التشغيل (برنامج تشغيل الطابعة)؛EPSON Status Monitor 3؛Status Monitor 3
حول برنامج الطابعة
برنامج تشغيل الطابعة
إعدادات
تغيير إعدادات برنامج تشغيل الطابعة
نظرة عامة على إعدادات برنامج تشغيل الطابعة
الوصول
استخدام برنامج تشغيل الطابعة
بكرة الورق
طباعة؛خيارات
ماسك بكرة الورق
مواصفات
الورق
تخطي الثقوب
Skip over perforation
تغذية السطر تلقائيًا
Auto line feed
تنظيف الطابعة
تنظيف الطابعة
جدول الأحرف
إعداد
Character table
خرطوشة الشريط
المواصفات الميكانيكية
خرطوشة شريط Epson الأصلية
خط مُضمَن
تحديد
تحديد خط مُضمَن
دعم العملاء؛ دعم فني؛ الاتصال بشركة EPSON
قبل الاتصال بشركة Epson
رجوع تلقائي لأول السطر
Auto CR (رجوع لأول السطر)
شرطة 0
0 slash
ضبط
ذراع السمك وذراع سمك الورق
ضبط ذراع سمك الورق
موضع أعلى النموذج والضبط الدقيق
ضبط موضع أعلى النموذج
طول البيانات
Data length
طول الصفحة للجرار
Page length for tractor
عميل
مع نظام التشغيل Windows 7، أو Vista، أو XP، أو 2000
ضبط العملاء
فترة انتظار الواجهة التلقائية
Auto I/F (الواجهة) wait time
لوحة التحكم
أزرار؛لوحة التحكم
استخدام لوحة التحكم
لوحة
استخدام لوحة التحكم
لوحة التحكم؛أزرار؛مصابيح؛لوحة
استخدام لوحة التحكم
مؤشر الخطأ؛لوحة التحكم
استخدام مؤشرات الخطأ
مجموعة الأحرف الدولية لجدول الخطوط المائلة
International character set for Italic table
معالجة المشكلات
مشكلات USB؛واجهة USB
تصحيح مشكلات USB
معدل الاتصال
Baud rate
مواصفات
خطوط مُضمَنة؛خطوط مُضمَنة
المواصفات الإلكترونية
نقل الطابعة
نقل الطابعة
نماذج الورق المنفصل متعددة الصفحات
الورق
وضع الإعداد الافتراضي
تغيير الإعدادات الافتراضية
وضع الحزمة
Packet mode
وضع السكون
عمليات لوحة التحكم
عمليات لوحة التحكم أثناء وضع السكون
وضع الضوضاء المنخفضة
Low-noise mode
وضع القفل
وضع القفل
وضع الواجهة؛ واجهة USB
I/F (الواجهة) mode
وقت انتظار التغذية اليدوية
Manual feed wait time