| Κεντρική σελίδα > Πίνακας ελέγχου # Χρήση του πίνακα ελέγχου Κουμπιά και φωτεινές ενδείξεις του πίνακα ελέγχου Επιλογή ενσωματωμένης γραμματοσειράς Λειτουργίες πίνακα κατά την κατάσταση αναστολής λειτουργίας Μπορείτε να ελέγξετε απλές λειτουργίες του εκτυπωτή—όπως αλλαγή γραμμής, αλλαγή εντύπου, τοποθέτηση και εξαγωγή χαρτιού και επιλογή γραμματοσειράς—με τα κουμπιά του πίνακα ελέγχου. Οι φωτεινές ενδείξεις του πίνακα ελέγχου δηλώνουν την κατάσταση του εκτυπωτή. ## Κουμπιά και φωτεινές ενδείξεις του πίνακα ελέγχου 1. Φωτεινές ενδείξεις Font για την επιλογή γραμματοσειράς Υποδεικνύουν την τρέχουσα ρύθμιση επιλογής γραμματοσειράς.
| Πρόχειρη εκτύπωση υψηλής ταχύτητας
| Πρόχειρη εκτύπωση
| Roman
| Sans Serif
| Courier
| Prestige
| Script
| Others
= αναμμένη, = σβηστή, = αναβοσβήνει Ανάβουν και παραμένουν αναμμένες με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις λειτουργίας. 2. Tear Off (Font) λυχνία Αναβοσβήνει όταν υπάρχει συνεχόμενο χαρτί στη θέση κοπής. 3. Κουμπί Tear Off (Font) * Προωθεί το συνεχόμενο χαρτί στη θέση κοπής. Μετακινεί το συνεχόμενο χαρτί προς τα πίσω από τη θέση κοπής στη θέση έναρξης εκτύπωσης. 4. Κουμπί LF/FF * Όταν το πατήσετε και το αφήσετε, τροφοδοτεί το χαρτί γραμμή προς γραμμή. Όταν το κρατήσετε πατημένο, εξάγει ένα μεμονωμένο φύλλο ή προωθεί το συνεχόμενο χαρτί στην επόμενη κάθετη θέση έναρξης εκτύπωσης. 5. Κουμπί Load/Eject * Τοποθετεί ένα µεµονωµένο φύλλο χαρτιού. Εξάγει ένα μεμονωμένο φύλλο χαρτιού αν έχει τοποθετηθεί ένα φύλλο. Τοποθετεί το συνεχόμενο χαρτί από τη θέση αναμονής. Μετακινεί το συνεχόμενο χαρτί προς τα πίσω στη θέση αναμονής. 6. Κουμπί Pause Διακόπτει προσωρινά την εκτύπωση, η οποία συνεχίζεται, όταν πατήσετε ξανά το κουμπί. Όταν πατηθεί για τρία δευτερόλεπτα, ενεργοποιείται η κατάσταση Μικρορυθμίσεις**. Για να την απενεργοποιήσετε, πατήστε το κουμπί ξανά. 7. Paper Out λυχνία Ανάβει όταν δεν υπάρχει χαρτί στην επιλεγμένη τροφοδοσία χαρτιού ή το χαρτί δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Αναβοσβήνει όταν δεν έχει γίνει πλήρης εξαγωγή του χαρτιού ή έχει παρουσιαστεί εμπλοκή χαρτιού. Αναβοσβήνει για τρία δευτερόλεπτα με τη λυχνία Pause όταν ενεργοποιηθεί η κατάσταση κλειδώματος. 8. Pause λυχνία Ανάβει όταν ο εκτυπωτής βρίσκεται σε παύση. Αναβοσβήνει όταν ο εκτυπωτής βρίσκεται σε κατάσταση Μικρορυθμίσεις**. Αναβοσβήνει όταν η κεφαλή του εκτυπωτή έχει υπερθερμανθεί. Αναβοσβήνει για τρία δευτερόλεπτα με τη λυχνία Paper Out όταν ενεργοποιηθεί η κατάσταση κλειδώματος. Μόνο αυτή η λυχνία βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Όλες οι άλλες λυχνίες είναι σβηστές. * Επιλογή γραμματοσειράς: Στην κατάσταση Μικρορυθμίσεις, μπορείτε να επιλέξετε τη γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτύπωση πατώντας το κουμπί Tear Off (Font). Οι λυχνίες επιλογής γραμματοσειράς ανάβουν, σβήνουν ή αναβοσβήνουν υποδεικνύοντας την επιλεγμένη γραμματοσειρά. ** Κατάσταση Μικρορυθμίσεις: Όταν κρατάτε πατημένο το κουμπί Pause για τρία δευτερόλεπτα, ο εκτυπωτής μεταβαίνει σε κατάσταση μικρο-ρύθμισης. Σε αυτή την κατάσταση, μπορείτε να πατήσετε τα κουμπιά LF/FF και Load/Eject για να προσαρμόσετε τη κάθετη θέση έναρξης της εκτύπωσης ή τη θέση κοπής. Βλ. Προσαρμογή της θέσης έναρξης εκτύπωσης. Επιστροφή στην αρχή ## Επιλογή ενσωματωμένης γραμματοσειράς Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να επιλέξετε μια ενσωματωμένη γραμματοσειρά χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή:
| Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει. Αν εκτυπώνει, περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η εκτύπωση.
| Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Pause για τρία δευτερόλεπτα για να μεταβεί ο εκτυπωτής σε κατάσταση Μικρορυθμίσεις. Η λυχνία Pause αρχίζει να αναβοσβήνει. Οι δύο λυχνίες για την επιλογή γραμματοσειράς δείχνουν την τρέχουσα επιλεγμένη γραμματοσειρά.
| Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί Tear Off (Font) για να εμφανιστούν διαδοχικά όλες οι διαθέσιμες επιλογές, κατόπιν σταματήστε όταν φτάσετε στη γραμματοσειρά που θέλετε σύμφωνα με το υπόδειγμα που εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου. Η επιλογή σας παραμένει σε ισχύ μέχρι να την αλλάξετε ξανά.
Σηµείωση:
Οι ρυθμίσεις που κάνετε στα προγράμματα εφαρμογών σας συνήθως υπερισχύουν των ρυθμίσεων που κάνετε από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή σας για να επιλέξετε γραμματοσειρά και απόσταση χαρακτήρων. Δεν μπορείτε να επιλέξετε γραμματοσειρές γραμμωτού κώδικα από τον πίνακα ελέγχου.
Επιστροφή στην αρχή ## Λειτουργίες πίνακα κατά την κατάσταση αναστολής λειτουργίας Ο εκτυπωτής εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής λειτουργίας αν παρέλθουν 4 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα από την προηγούμενη λειτουργία και δεν έχει επέλθει κάποιο σφάλμα. Οι παρακάτω λειτουργίες επαναφέρουν τον εκτυπωτή από την κατάσταση αναμονής λειτουργίας. Γίνεται αποστολή δεδομένων εκτύπωσης. Πάτημα ενός κουμπιού του πίνακα ελέγχου. Πατώντας ένα κουμπί μία φορά γίνεται επαναφορά του εκτυπωτή από την κατάσταση αναμονής λειτουργίας και εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση χρησιμοποιώντας τις λυχνίες του πίνακα ελέγχου. Για να χρησιμοποιήσετε τις βασικές λειτουργίες των κουμπιών, πατήστε ένα κουμπί ακόμα μία φορά. Σηµείωση:
Πατώντας ένα κουμπί μόνο μία φορά γίνεται επαναφορά του εκτυπωτή από την κατάσταση αναμονής λειτουργίας. Επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής λειτουργίας αν παρέλθουν περισσότερα από 20 δευτερόλεπτα χωρίς να γίνουν πρόσθετες λειτουργίες.
Επιστροφή στην αρχή |