| Home > Pannello di controllo # Uso del pannello di controllo Tasti e indicatori del pannello di controllo Selezione di un font incorporato Operazioni del pannello in modalità di sospensione È possibile controllare semplici operazioni della stampante—come avanzamento riga, avanzamento modulo, caricamento ed espulsione della carta e selezione dei font—mediante i tasti del pannello di controllo. Gli indicatori del pannello di controllo mostrano lo stato della stampante. ## Tasti e indicatori del pannello di controllo 1. Indicatori di selezione dei font Indicano il font correntemente impostato.
| Bozza rapida
| Bozza
| Roman
| Sans Serif
| Courier
| Prestige
| Script
| Altri
= acceso, = spento, = lampeggiante Si accendono e continuano a funzionare in base alle impostazioni di default. 2. Indicatore Tear Off (Font) Lampeggia quando il modulo continuo è in posizione di strappo. 3. Tasto Tear Off (Font) * Consente di far avanzare il modulo continuo fino alla posizione di strappo. Consente di alimentare la carta all'indietro dalla posizione di strappo fino alla posizione di inizio modulo. 4. Tasto LF/FF ** Consente di far avanzare la carta riga per riga ad ogni pressione e rilascio del tasto. Tenendolo premuto, consente di espellere un foglio singolo o di far avanzare il modulo continuo alla successiva posizione di inizio modulo. 5. Tasto Load/Eject ** Carica un singolo foglio di carta. Consente di espellere un singolo foglio di carta se è caricato un foglio. Consente di caricare il modulo continuo dalla posizione di attesa. Consente di alimentare il modulo continuo all'indietro fino alla posizione di attesa. 6. Tasto Pause Sospende temporaneamente la stampa per poi riprenderla alla successiva pressione del tasto. Se viene premuto per tre secondi, attiva la modalità di microregolazione**. Per disattivare questa modalità, ripremere il tasto. 7. Indicatore Paper Out È acceso quando non è stata caricata carta nell'origine della carta selezionata o quando la carta non è stata caricata correttamente. Lampeggia quando la carta non è stata espulsa completamente o si è verificato un inceppamento della carta. Lampeggia per tre secondi insieme all'indicatore Pause quando la modalità di blocco viene attivata. 8. Indicatore Pause È acceso quando la stampante è in pausa. Lampeggia quando la stampante è in modalità di microregolazione**. Lampeggia quando la testina di stampa è surriscaldata. Lampeggia per tre secondi insieme all'indicatore Paper Out quando la modalità di blocco viene attivata. Questo indicatore si accende solo in modalità di sospensione. Tutti gli altri indicatori sono spenti. * Selezione font: nella modalità di microregolazione, è possibile selezionare il font da utilizzare per la stampa premendo il tasto Tear Off (Font). Gli indicatori di selezione font si accendono, si spengono o lampeggiano per indicare il font selezionato. ** Modalità di microregolazione: se si tiene premuto per tre secondi il tasto Pause, la stampante entra in modalità di microregolazione. In questa modalità è possibile premere i tasti LF/FF e Load/Eject per regolare la posizione di inizio modulo o strappo. Vedere Regolazione della posizione di inizio modulo. Inizio ## Selezione di un font incorporato Effettuare le seguenti operazioni per selezionare un font incorporato utilizzando i tasti sul pannello di controllo della stampante:
| Accertarsi che la stampante non sia in fase di stampa. In tal caso, attendere fino al termine della stampa.
| Tenere premuto per tre secondi il tasto Pause per attivare la modalità di microregolazione. L'indicatore Pause inizia a lampeggiare. I due indicatori di selezione del font mostrano la selezione del font corrente.
| Premere ripetutamente il tasto Tear Off (Font) per scorrere tutte le selezioni disponibili fino a raggiungere il font desiderato mostrato con un motivo sul pannello di controllo. La selezione rimane valida fino a successiva modifica.
Nota:
Le impostazioni selezionate nei programmi applicativi hanno generalmente la precedenza rispetto a quelle selezionate tramite il pannello di controllo della stampante. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare le applicazioni per selezionare un font e un passo. Non è possibile selezionare i font codici a barre mediante il pannello di controllo.
Inizio ## Operazioni del pannello in modalità di sospensione La stampante entra in modalità di sospensione dopo 4 minuti e 30 secondi dalla precedente operazione senza alcun errore. Le seguenti operazioni riattivano la stampante dalla modalità di sospensione. Invio dei dati di stampa. Pressione di un tasto del pannello di controllo. Premendo una volta il tasto, si riattiva la stampante dalla modalità di sospensione e viene visualizzato lo stato corrente tramite gli indicatori del pannello di controllo. Per utilizzare le funzioni normali del tasto, premere un'altra volta un tasto. Nota:
Premendo un tasto una sola volta, si riattiva la stampante dalla modalità di sospensione. La stampante entra di nuovo in modalità di sospensione dopo 20 secondi di inattività.
Inizio |