| الصفحة الرئيسية > لوحة التحكم # استخدام لوحة التحكم أزرار لوحة التحكم ومصابيحها تحديد خط مُضمَن عمليات لوحة التحكم أثناء وضع السكون يمكنك التحكم في العمليات البسيطة في الطابعة—مثل تغذية الخط، وتغذية النموذج وتحميل الورق وإخراجه واختيار الخطوط—باستخدام أزرار لوحة التحكم. وتوضح مصابيح لوحة التحكم حالة الطابعة. ## أزرار لوحة التحكم ومصابيحها 1. مصابيح تحديد الخط يشير إلى إعداد تحديد الخط الحالي.
| مسودة عالية السرعة
| مسودة
| Roman
| Sans Serif
| Courier
| Prestige
| Script
| Others (أخرى)
= إضاءة، = إيقاف، = وميض تضيء وتستمر في الإضاءة تحت الإعدادات الافتراضية. 2. مصباحTear Off (Font) يومض عند وجود ورق متصل في وضع التقطيع. 3. زرTear Off (Font)* يقوم بتقديم الورق المتصل إلى موضع التقطيع. يقوم بتغذية الورق المتصل في الاتجاه العكسي من موضع التقطيع إلى موضع أعلى النموذج. 4. زرLF/FF** يقوم بتغذية الورق سطرًا بسطر عند الضغط عليه وتركه. لإخراج صفحة مفردة أو تقديم الورق المتصل إلى موضع أعلى النموذج التالي عند الضغط المستمر عليه. 5. زرLoad/Eject ** يقوم بتحميل صفحة منفردة من الورق. يقوم بإخراج صفحة مفردة من الورق إذا تم تحميل صفحة واحدة. يقوم بتحميل الورق المتصل من موضع الاستعداد. يقوم بتغذية الورق المتصل في الاتجاه العكسي إلى موضع الاستعداد. 6. زرPause يوقف الطباعة بشكل مؤقت، ويستأنفها عند الضغط عليه مرةً أخرى. عند الضغط عليه لثلاث ثوانٍ، يقوم بتشغيل وضع Micro Adjust (ضبط دقيق)**. ولإيقاف تشغيل هذا الوضع، اضغط عليه مرة أخرى. 7. زرPaper Out يضيء في حالة عدم تحميل ورق في مصدر الورق المختار، أو في حالة تحميل الورق تحميلاً خاطئًا. يومض في حالة عدم إخراج الورق إخراجًا كاملاً أو حدوث انحشار للورق. يومض لمدة ثلاث ثوانٍ مع مصباح Pause عند تشغيل وضع القفل. 8. مصباحPause يضيء عند إيقاف الطابعة بشكل مؤقت. يومض عندما تكون الطابعة في وضع Micro Adjust (ضبط دقيق)**. يومض عندما تسخن رأس الطابعة أكثر من اللازم. يومض لمدة ثلاث ثوانٍ مع مصباح Paper Out عند تشغيل وضع القفل. لا يتم تشغيل هذا المصباح إلا في وضع السكون. مع إيقاف كافة المصابيح الأخرى. * اختيار الخط: في وضع الضبط الدقيق، يمكنك تحديد الخط المطلوب استخدامه للطباعة بالضغط على الزر Tear Off (Font). تضيء مصابيح تحديد الخط أو تنطفئ أو تومض للإشارة إلى الخط المحدد. ** وضع الضبط الدقيق: عند الضغط مع الاستمرار على الزر Pause لثلاث ثوانٍ، تدخل الطابعة في وضع الضبط الدقيق. وفي هذا الوضع، يمكنك الضغط على زري LF/FF وLoad/Eject لضبط موضع أعلى النموذج أو موضع التقطيع. انظر ضبط موضع أعلى النموذج. أعلى ## تحديد خط مُضمَن اتبع هذه الخطوات لتحديد خط مُضمَن باستخدام أزرار لوحة التحكم في الطابعة:
| تأكد أن الطابعة لا تطبع. وإلا؛ فانتظرها حتى تنتهي.
| اضغط مع الاستمرار على الزر Pause لمدة ثلاث ثوانٍ للدخول في وضع الضبط دقيق. فيبدأ مصباح Pause في الوميض. ويوضح مصباحي تحديد الخط تحديد الخط الحالي.
| اضغط على الزر Tear Off (Font) بشكل متكرر للتنقل خلال كل التحديدات المتاحة، ثم توقف عند الخط المطلوب ليتم عرض عينة له على لوحة التحكم. ويظل هذا الاختيار ساريًا إلى أن تقوم بتغييره مرة أخرى.
ملاحظة:
عادةً ما تلغي الإعدادات التي تضبطها في برامج التطبيق الإعدادات التي تضبطها في لوحة تحكم الطابعة. وللحصول على أفضل النتائج، استخدم التطبيق لاختيار الخط والتباعد. لا يمكن اختيار خطوط الرمز الشريطي بواسطة لوحة التحكم.
أعلى ## عمليات لوحة التحكم أثناء وضع السكون تدخل الطابعة في وضع السكون عند مرور 4 دقائق و30 ثانية منذ العملية السابقة مع عدم حدوث أي خطأ. وتقوم العمليات التالية باستعادة الطابعة من وضع السكون. إرسال بيانات الطباعة الضغط على زر لوحة التحكم. بالضغط على زر مرة واحدة يتم استعادة الطابعة من وضع السكون وعرض الحالة القائمة مستخدمًا مصابيح لوحة التحكم. ولاستخدام وظائف الأزرار العادية، اضغط على زر أكثر من مرة. ملاحظة:
بالضغط على زر مرة واحدة فقط يتم استعادة الطابعة من وضع السكون. يمكن الاستعادة إلى وضع السكون في حالة مرور أكثر من 20 ثانية دون الشروع في أية عمليات إضافية.
أعلى |