| Начална страница > Информация за продукта # Списъци с команди EPSON ESC/P 2 управляващи кодове IBM PPDS управляващи кодове за емулация Вашият принтер поддържа EPSON ESC/P управляващи кодове и IBM PPDS емулация на контролни кодове, посочени по-долу. ## EPSON ESC/P 2 управляващи кодове Ако изберете EPSON ESC/P 2 принтер във Вашия софтуер, ще можете да използвате усъвършенствани шрифтове и графики.
Общи функции:
| ESC @, ESC U
Подаване на хартия:
| FF, LF, ESC 0, ESC 2, ESC 3, ESC +, CR
Формат на страницата:
| ESC (C, ESC C, ESC C 0, ESC Q, ESC l, ESC (c, ESC N, ESC O
Преместване на позицията за печат:
| ESC $, ESC \, ESC (V, ESC (v, ESC D, HT, ESC B, VT, ESC J
Избор на шрифт:
| ESC k, ESC x, ESC y, ESC X, ESC P, ESC M, ESC g, ESC p, ESC 4, ESC 5, ESC E, ESC F, ESC !
Разширение на шрифтовете:
| ESC W, DC4, SO, DC2, SI, ESC w, ESC G, ESC H, ESC T, ESC S, ESC -, ESC (-, ESC q
Интервал:
| ESC Space, ESC c, ESC (U
Обработка на символите:
| ESC t, ESC (t, ESC R, ESC %, ESC &, ESC :, ESC 6, ESC 7, ESC (^
Растерно изображение:
| ESC *
Баркод:
| ESC (B
Горен ## IBM PPDS управляващи кодове за емулация Този принтер емулира IBM Proprinter с помощта на командите по-долу. За подробна информация, вижте IBM PPDS ръководство за бърза справка.
Общи функции:
| NUL, DC3, ESC j, BEL, CAN, DC1, ESC Q, ESC [ K, ESC U
Подаване на хартия:
| FF, LF, ESC 5, ESC A, ESC A (AGM),ESC 0, ESC 1, ESC 2, ESC 3, ESC 3 (AGM), CR, ESC ]
Формат на страницата:
| ESC C, ESC C0, ESC X, ESC N, ESC O, ESC 4
Преместване на позицията за печат:
| ESC d, ESC R, ESC D, HT, ESC B, VT, ESC J, ESC J (AGM)
Избор на шрифт:
| DC2, ESC P, ESC :, ESC E, ESC F, ESC I, ESC [d, ESC [I
Разширение на шрифтовете:
| DC4, SO, ESC SO, ESC W, ESC [@, SI, ESC SI, ESC G, ESC H, ESC T, ESC S, ESC -, ESC _, ESC [-
Интервал:
| BS, SP, ESC [¥
Обработка на символите:
| ESC 6, ESC 7, ESC [ T, ESC ^, ESC ¥
Растерно изображение:
| ESC K, ESC L, ESC Y, ESC Z, ESC [g, ESC * (AGM)
Баркод:
| ESC [f, ESC [p
Изтегляне:
| ESC =
Горен |