| الصفحة الرئيسية > برنامج الطابعة # إعداد الطابعة على شبكة مشاركة الطابعة إعداد الطابعة كطابعة مشتركة ضبط العملاء ## مشاركة الطابعة يصف هذا القسم كيفية مشاركة الطابعة على شبكة قياسية تعمل بنظام التشغيل Windows. يمكن لأجهزة كمبيوتر على إحدى الشبكات مشاركة طابعة قد تم توصيلها مباشرة بأحد هذه الأجهزة. ويمثل جهاز الكمبيوتر المتصل مباشرة بالطابعة ملقم الطابعة، بينما تمثل أجهزة الكمبيوتر الأخرى العملاء والتي تحتاج إلى إذن لمشاركة الطابعة مع ملقم الطابعة. ويتشارك العملاء في الطابعة عبر ملقم الطابعة. وفقًا لإصدارات نظام التشغيل Windows وحقوق الوصول إلى الشبكة؛ اضبط الإعدادات المناسبة لخادم الطابعة وعملائها. انظر إعداد الطابعة على شبكة. انظر ضبط العملاء. ملاحظة:
عند مشاركة الطابعة، تأكد من ضبط برنامج EPSON Status Monitor 3 كي يمكن مراقبة الطابعة المشتركة على خادم الطابعة وعملائها. انظر إعداد برنامج EPSON Status Monitor 3. عند الاتصال بطابعة مشتركة تعمل على نظام التشغيل Windows XP، لا تظهر الإعلامات بالخطأ والإعلامات التحذيرية أثناء الطباعة. يحل تثبيت Windows XP Service Pack 1 أو الأحدث هذه المشكلة. عند الاتصال بطابعة مشتركة تعمل خلف جهاز توجيه (راوتر)، لا تتوفر الإعلامات بالخطأ والإعلامات التحذيرية أثناء الطباعة في بعض الحالات بسبب إعدادات جهاز التوجيه (الراوتر). يجب ضبط ملقم الطابعة والعملاء على نفس نظام الشبكة، كما يجب أن يكونوا تحت نفس إدارة الشبكة بشكل مسبق. قد تختلف العروض التي تظهر على الشاشة في الصفحات التالية بحسب إصدار نظام التشغيل Windows.
أعلى ## إعداد الطابعة كطابعة مشتركة اتبع هذه الخطوات لإعداد ملقم الطابعة. ملاحظة:
يجب الدخول كواحد من مسؤولي الجهاز المحلي.
| بالنسبة لخادم طابعة Windows 7: انقر Start (ابدأ)، ثم انقر Devices and Printers (الأجهزة والطابعات).
لخادم طابعة Windows Vista: انقر فوق Start (ابدأ) وانقر فوق Control Panel (لوحة التحكم) وانقر فوق Hardware and Sound (الأجهزة والصوت) ثم انقر فوق Printers (الطابعات). بالنسبة لخادم طابعة Windows XP Professional: انقر Start (ابدأ)، ثم انقر Printers and Faxes (الطابعات والفاكسات). بالنسبة لخادم طابعة Windows XP Home Edition: انقر فوق Start (ابدأ) وانقر فوق Control Panel (لوحة التحكم)، ثم انقر فوق Printers and Faxes (الطابعات والفاكسات). بالنسبة لخادم طابعة Windows 2000: انقر فوق Start (ابدأ)، ثم توجه بالمؤشر إلى Settings (إعدادات)، ثم انقر فوق Printers (طابعات).
| فيما يخص Windows 7: انقر بزر الماوس الأيمن على أيقونة الطابعة، ثم انقر فوق Printer properties (خصائص الطابعة) وانقر فوق علامة التبويب Sharing (مشاركة) في الشاشة التي تظهر.
لنظام التشغيل Windows Vista أوXP أو 2000: انقر بزر الماوس الأيمن فوق أيقونة الطابعة الخاصة بك، ثم انقر فوق Sharing (مشاركة) في القائمة التي تظهر. بالنسبة لنظام Windows XP، إذا ظهرت القائمة التالية، انقر فوق Network Setup Wizard (معالج إعداد شبكة الاتصال) أو إذا كنت تدرك مخاطر الحماية في حين ترغب في مشاركة الطابعات دون تشغيل المعالج، انقر هنا وفي كلتا الحالتين، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
| بالنسبة لخادم الطابعة Windows 2000، حدد Shared as (مشاركة باسم)، ثم اكتب الاسم في المربع اسم المشاركة، وانقر OK (موافق).
بالنسبة لخادم الطابعة Windows 7 أو Windows Vista أو XP، حدد Share this printer (مشاركة هذه الطابعة) ثم اكتب الاسم في مربع اسم المشاركة، وانقر فوق OK (موافق). ملاحظة:
لا تستخدم مسافات أو واصلات ضمن اسم المشاركة، وإلا فقد يحدث خطأ. فيما يخص Windows 7 أو Vista، لا يمكنك تحديد share this printer (مشاركة هذه الطابعة) إلا بعد النقر فوق الزر Change sharing options (تغيير خيارات المشاركة).
تحتاج إلى ضبط أجهزة كمبيوتر العملاء كي يمكنهم استخدام الطابعة على إحدى الشبكات. انظر الصفحات التالية للاطلاع على التفاصيل: انظر ضبط العملاء. ### مشاركة الطابعة عند تشغيل جدار الحماية ملاحظة:
لمشاركة الملفات والطابعات عند تشغيل Windows Firewall، قم بتنفيذ الإجراء التالي.
#### Windows 7
| انقر فوق Start (ابدأ) ثم انقر فوق Control Panel (لوحة التحكم)، انقر فوق System and Security (النظام والأمان) ثم انقر فوق Windows Firewall (جدار حماية Windows).
| انقر فوق Turn Windows Firewall on or off (تشغيل جدار حماية Windows أو إيقاف تشغيله) في الإطار على اليسار. تأكد من عدم تحديد Block all incoming connections, including those in the list of allowed programs (‏‏منع كافة الاتصالات الواردة بما في ذلك البرامج المدرجة بقائمة البرامج المسموح بها) ثم انقر فوق OK (موافق).
| انقر فوق Allow a program or feature through Windows Firewall (‏‏السماح لبرنامج أو ميزة عبر جدار حماية Windows) في الإطار على اليسار.
| حدد Share file and printer (مشاركة ملف وطابعة) ثم انقر فوق OK (موافق).
#### Windows Vista
| انقر فوق Start (ابدأ) ثم انقر فوق Control Panel (لوحة التحكم).
| انقر فوق Security (الأمان) ثم انقر فوق Windows Firewall (جدار حماية Windows) لفتح إطار Windows Firewall (جدار حماية Windows).
| انقر فوق Turn Windows Firewall on or off (تشغيل جدار حماية Windows أو إيقاف تشغيله) في الإطار على اليسار. عند عرض شاشة User Account Control (التحكم في حساب المستخدم)، انقر فوق Continue (متابعة).
| تأكد من عدم تحديد Block all incoming connections (منع كافة الاتصالات الواردة) من علامة التبويب General (عام).
| افتح علامة التبويب Exceptions (استثناءات)، حدد File and Printer Sharing (مشاركة الملفات والطابعات)، ثم انقر فوق OK (موافق).
#### Windows XP
| انقر فوق Start (ابدأ) ثم انقر فوق Control Panel (لوحة التحكم).
| انقر فوق Security Center (مركز الأمان).
| انقر فوق Windows Firewall (جدار حماية Windows) لفتح إطار Windows Firewall (جدار حماية Windows).
| تأكد من عدم تحديد Don’t allow exceptions (عدم السماح بالاستثناءات) من علامة التبويب General (عام).
| افتح علامة التبويب Exceptions (استثناءات)، حدد File and Printer Sharing (مشاركة الملفات والطابعات)، ثم انقر فوق OK (موافق).
أعلى ## ضبط العملاء يصف هذا القسم كيفية تثبيت برنامج تشغيل الطابعة عن طريق الوصول إلى الطابعة المشتركة على إحدى الشبكات. ملاحظة:
لمشاركة الطابعة على شبكة تعمل بنظام التشغيل Windows، يجب ضبط خادم الطابعة. للحصول على التفاصيل، انظر إعداد الطابعة كطابعة مشتركة. يشرح هذا القسم كيفية الوصول إلى الطابعة المشتركة على نظام شبكة قياسية باستخدام الخادم (مجموعة عمل Microsoft). وإذا تعذر عليك الوصول إلى الطابعة المشتركة بسبب نظام الشبكة، فاطلب المساعدة من مسؤول الشبكة. عند الرغبة في استخدام برنامج EPSON Status Monitor 3 مع أجهزة الكمبيوتر العملاء، يتعين عليك تثبيت كل من برنامج تشغيل الطابعة وبرنامج EPSON Status Monitor 3 من القرص المضغوط على كل جهاز عميل Software Disc. إذا لم تكن برامج تشغيل الطابعة مثبتة بالفعل على العميل، فيرجى تثبيتها قبل إجراء هذه الإعدادات.
| في نظام التشغيل Windows - قائمة Start (ابدأ)، افتح Device and Printers (الجهاز والطابعات)، الطابعات أو Printers and Faxes (الطابعات والفاكسات).
لعملاء نظام Windows 7: انقر Start (ابدأ)، ثم انقر Devices and Printers (الأجهزة والطابعات). لعملاء Windows Vista: انقر فوق Start (ابدأ) وانقر فوق Control Panel (لوحة التحكم) وانقر فوق Hardware and Sound (الأجهزة والصوت) ثم انقر فوق Printers (الطابعات). لعملاء نظام Windows XP Professional: انقر فوق Start (ابدأ)، ثم انقر Printers and Faxes (الطابعات والفاكسات). لعملاء نظام Windows XP Home Edition: انقر فوق Start (ابدأ)، وانقر فوق Control Panel (لوحة التحكم)، ثم انقر فوق Printers and Faxes (الطابعات والفاكسات). لعملاء نظام Windows 2000: انقر فوق Start (ابدأ)، ثم انقر فوق Settings (إعدادات)، وانقر فوق Printers (الطابعات).
| انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز الطابعة التي تريد تغيير الإعدادات لها، ثم انقر Properties (خصائص) (Windows Vista وXP و2000) أو Printer properties (خصائص الطابعة) (Windows 7).
| انقر فوق علامة التبويب Ports (منافذ) ثم انقر فوق Add Port (إضافة منفذ).
| عند ظهور الإطار Printer Ports (منافذ الطابعة)، حدد Local Port (منفذ محلي) ثم انقر فوق New Port (منفذ جديد).
| أدخل المعلومات التالية لاسم المنفذ ثم انقر فوق OK (موافق).
//اسم الكمبيوتر المتصل بالطابعة الهدف/اسم الطابعة المشتركة
| بعد الرجوع إلى إطار Printer Ports (منافذ الطابعة)، انقر فوق Close (إغلاق).
| تحقق من إضافة الاسم الذي أدخلته للمنفذ وتحديده، ثم انقر فوق Close (إغلاق).
أعلى |