| Acasă > Opţiuni şi consumabile # Înlocuirea cartuşului cu bandă Cartuşul cu bandă Epson original Înlocuirea cartuşului cu bandă ## Cartuşul cu bandă Epson original Când imprimarea devine neclară, trebuie să înlocuiţi cartuşul cu bandă. Cartuşele cu bandă Epson originale sunt proiectate şi fabricate pentru a funcţiona corespunzător împreună cu imprimanta dvs. Epson. Acestea asigură funcţionarea corespunzătoare şi prelungirea duratei de viaţă ale capului de tipărire şi ale altor componente ale imprimantei. Alte produse care nu sunt fabricate de Epson pot cauza defectarea imprimantei dumneavoastră; aceasta nu este acoperită de garanţiile oferite de Epson. Imprimanta dvs. utilizează următoarele cartuşe cu bandă:
Cartuş cu bandă neagră Epson: | S015633
Sus ## Înlocuirea cartuşului cu bandă Urmaţi aceşti paşi pentru a instala sau înlocui cartuşul cu bandă:
| Asiguraţi-vă că imprimanta este oprită.
| Deschideţi capacul imprimantei şi aduceţi-l în poziţie verticală, apoi trageţi-l în sus pentru a-l îndepărta.
Avertisment:
Dacă tocmai aţi utilizat imprimanta, capul de tipărire poate fi fierbinte; lăsaţi-l să se răcească timp de câteva minute înainte de a înlocui cartuşul cu bandă.
| Îndepărtaţi unitatea de tensionare prin apăsarea uşoară a butoanelor de blocare a unităţii de tensionare şi scoaterea unităţii de tensionare din imprimantă.
| Asiguraţi-vă că capul de tipărire se află în poziţia de mijloc a imprimantei.
În caz contrar, porniţi imprimanta, apoi opriţi-o. Apoi, scoateţi cartuşul cu bandă din imprimantă.
| Scoateţi noul cartuş cu bandă din pachetul său.
| Rotiţi în direcţia săgeţii şurubul de strângere a benzii pentru a îndepărta orice îndoitură a benzii pentru o instalare mai uşoară.
| Introduceţi cartuşul cu bandă în imprimantă aşa cum este prezentat; apoi apăsaţi ferm ambele părţi ale cartuşului pentru a intra în blocajele de plastic din sloturile imprimantei.
Notă:
Nu atingeţi cablul alb din imprimantă.
| Utilizaţi un obiect cu vârf, cum ar fi un pix, pentru a ghida banda între capul de imprimare şi car.
Precauţie:
Nu introduceţi banda la marginea carului.
corect | incorect
| * car
| Rotiţi în direcţia săgeţii şurubul de strângere a benzii pentru a ajuta la aşezarea benzii în locul potrivit; banda nu trebuie să fie răsucită sau încreţită.
| Reinstalaţi unitatea de tensionare a hârtiei.
| Montaţi la loc şi închideţi capacul imprimantei.
Sus |