| Página Inicial > Manuseamento de Papel # Imprimir em papel contínuo Imprimir com o tractor posterior Remover um documento impresso do tractor posterior Voltar a utilizar folhas soltas Ajustar a posição de topo de página Fazer avançar o papel até à aresta de corte Esta impressora pode utilizar papel contínuo com o tractor posterior. ## Imprimir com o tractor posterior Ao utilizar o tractor posterior, é aconselhável definir a função de corte automático como On no modo predefinido. Consulte Sobre as predefinições da impressora. Para alimentar o papel contínuo utilizando o tractor posterior, execute as seguintes operações:
| Certifique-se de que a impressora está desligada. Retire o guia de papel e coloque a alavanca de selecção do sistema de alimentação na posição de papel contínuo.
Nota:
A tampa da impressora está removida na ilustração para mostrar os detalhes. No entanto, não é necessário removê-la.
| Solte as correias de tracção puxando os respectivos fechos para a frente.
| Desloque a correia de tracção esquerda, utilizando a marca na impressora como guia. A impressora imprime à direita da marca. Empurre para trás a alavanca de fixação para fixar a correia de tracção. Em seguida, desloque a correia de tracção direita para a ajustar à largura do papel, mas não a fixe. Desloque o suporte de papel para a posição central, entre as correias de tracção.
| Certifique-se de que a margem de entrada do papel está direita e sem vincos. Abra as tampas das correias de tracção. Encaixe os primeiros furos do papel nos pinos da correia de tracção e feche as tampas das correias. Desloque a correia de tracção direita para remover qualquer folga do papel e fixe-a. O papel está agora na posição de espera do papel.
Nota:
Se o papel contínuo ficar solto ou demasiado tenso, ajuste a posição da correia de tracção da direita.
Importante:
Só deve utilizar o botão de alimentação do papel, no lado direito da impressora, para desencravar papel e apenas com a impressora desligada. Caso contrário, pode danificar a impressora ou fazer com que perca a definição da posição do topo de página.
| Para evitar que o papel impresso fique encravado, coloque o guia de papel encaixando as respectivas ranhuras nos pinos de montagem da impressora, tal como ilustrado abaixo. Em seguida, desloque a guia de papel para a frente da impressora até encaixar no lugar e produzir um estalido, e ajuste as guias das margens à largura do papel.
| Ligue a impressora.
| Certifique-se de que a tampa da impressora está fechada. Pressione o botão Load/Eject para fazer avançar o papel para a posição de alimentação. Ao receber dados, a impressora começa a imprimir automaticamente.
| Quando acabar a impressão, execute as operações apresentadas na secção seguinte para cortar o documento impresso. Se a primeira linha impressa na página estiver numa posição excessivamente alta ou baixa, pode alterar a respectiva posição, utilizando a função de micro-ajuste. Consulte Ajustar a posição de topo de página.
Importante:
Nunca utilize o botão de alimentação do papel para ajustar a posição de topo de página, porque pode danificar a impressora ou fazer com que perca a definição da posição de topo de página.
Quando enviar mais dados, a impressora faz retroceder automaticamente o papel até à posição de alimentação. Topo ## Remover um documento impresso do tractor posterior Siga estes passos para retirar o documento impresso:
| Pressione o botão Tear Off (Font). Certifique-se de que o indicador luminoso Tear Off (Font) está intermitente. (Isto indica que o papel está na posição de corte actual.)
| Abra a tampa do guia de papel e corte o documento impresso utilizando a aresta de corte do tensor de papel.
Nota:
Se o picotado do papel entre as páginas não ficar alinhado com a aresta de corte, poderá ajustar a posição de corte através da função de micro-ajuste. Consulte Ajustar a posição de corte de papel.
Importante:
Nunca deve utilizar o botão de alimentação do papel para ajustar a posição de corte, porque pode danificar a impressora ou fazer com que perca a definição da posição de corte.
| Feche a tampa do guia de papel.
Quando retomar a impressão, a impressora faz retroceder o papel automaticamente até à posição de topo de página e começa a imprimir. Para fazer avançar o papel contínuo para a posição de espera que permite remover o papel, pressione o botão Load/Eject. Em seguida, abra as tampas das correias de tracção do tractor e retire o papel. Importante:
Corte sempre o documento impresso antes de pressionar o botão Load/Eject. A alimentação inversa de várias páginas de uma vez pode fazer com que o papel encrave.
Topo ## Voltar a utilizar folhas soltas Para mudar para folhas soltas, pressione o botão Load/Eject; a impressora faz o papel retroceder para a posição de espera. Em seguida, execute as operações apresentadas em Colocar folhas soltas. Importante:
Corte sempre o documento impresso antes de pressionar o botão Load/Eject. A alimentação inversa de várias páginas de uma vez pode fazer com que o papel encrave.
Topo ## Ajustar a posição de topo de página A posição de topo de página é a posição onde a impressora começa a imprimir. Se a impressão ficar numa posição excessivamente alta ou baixa na página, pode utilizar a função de micro-ajuste para alterar a posição de topo de página. Execute as seguintes operações: Importante:
Nunca utilize o botão de alimentação do papel para ajustar a posição de topo de página, porque pode danificar a impressora ou fazer com que perca a definição da posição de topo de página.
Nota:
A definição de posição de topo de página permanece activa até que volte a alterá-la, mesmo se desligar a impressora. A definição de margem superior que é especificada nalgumas aplicações sobrepõe-se à definição da posição de topo de página configurada com a função de micro-ajuste. Se necessário, ajuste a posição de topo de página no software.
| Certifique-se de que a impressora está ligada.
| Se necessário, coloque papel como se descreve neste capítulo.
| Retire a tampa da impressora.
| Mantenha pressionado o botão Pausedurante cerca de três segundos. O indicador luminoso Pause fica intermitente e a impressora entra no modo de micro-ajuste.
| Pressione o botão LF/FF para mover a posição de topo de página para baixo ou pressione o botão Load/Eject para mover a posição de topo de página para cima.
* tampa de fita em plástico Nota:
A impressora tem uma posição de topo de página mínima e máxima. Se tentar ajustá-la para além destes limites, a impressora emite um aviso sonoro e deixa de mover o papel. Quando o papel atinge a posição de topo de página, a impressora também emite um aviso sonoro e deixa de mover o papel por instantes. Pode utilizar a posição predefinida como ponto de referência ao ajustar a posição de topo de página.
| Depois de definir a posição de topo de página, pressione o botão Pause para sair do modo de micro-ajuste.
Topo ## Fazer avançar o papel até à aresta de corte Se utilizar o tractor posterior, pode utilizar a função de corte para fazer avançar o papel contínuo até à aresta de corte da impressora quando a impressão terminar. Pode então cortar facilmente o documento impresso. Quando retomar a impressão, a impressora faz retroceder o papel automaticamente até à posição de topo de página, para que possa utilizar o papel que se costuma perder entre os documentos. Pode utilizar a função de corte de duas maneiras, como se descreve abaixo: manualmente, pressionando o botão Tear Off (Font), ou automaticamente, activando o modo de corte automático. Importante:
Nunca deve utilizar a função de corte (como se descreve abaixo) para fazer retroceder papel contínuo com etiquetas; estas podem descolar-se da folha e fazer a impressora encravar.
### Utilizar o botão Tear Off (Cortar) Quando a impressão do documento terminar, certifique-se de que o indicador luminoso Tear Off (Font) não está intermitente. Em seguida, pressione o botão Tear Off (Font). A impressora faz avançar o papel para a aresta de corte. Nota:
Se o indicador luminoso Tear Off (Font) estiver intermitente, o papel encontra-se na posição de corte. Se voltar a pressionar o botão Tear Off (Font) a impressora faz avançar o papel até à posição de topo de página seguinte.
### Fazer avançar o papel para a posição de corte automaticamente Para fazer avançar os documentos impressos automaticamente para a posição de corte, é necessário activar o modo de corte automático e seleccionar o comprimento de página apropriado para o papel contínuo no modo predefinido. Para obter instruções, consulte Alterar as predefinições. Quando o corte automático está activo, a impressora faz avançar o papel automaticamente para a posição de corte sempre que recebe uma página de dados cheia ou um comando de avanço de página sem mais dados. ### Ajustar a posição de corte de papel Se o picotado do papel não ficar alinhado com a aresta de corte, pode utilizar a função de micro-ajuste para ajustar o picotado para a posição de corte. Para ajustar a posição de corte, execute as seguintes operações: Importante:
Nunca deve utilizar o botão de alimentação do papel para ajustar a posição de corte, porque pode danificar a impressora ou fazer com que perca a definição da posição de corte.
Nota:
A definição de posição de corte permanece activa até ser alterada de novo, mesmo que desligue a impressora.
| Certifique-se de que o indicador luminoso Tear Off (Font) está intermitente (o papel está na posição de corte actual). Pode ser necessário pressionar o botão Tear Off (Font) para fazer avançar o papel para a posição de corte.
| Abra a tampa do guia de papel.
| Mantenha pressionado o botão Pausedurante cerca de três segundos. O indicador luminoso Pause fica intermitente e a impressora entra no modo de micro-ajuste.
| Pressione o botão LF/FF para fazer retroceder o papel ou pressione o botão Load/Eject para fazer avançar o papel, até alinhar o picotado do papel com a aresta de corte.
* aresta de corte Nota:
Quando o papel atingir a posição predefinida, a impressora emite um sinal sonoro e a alimentação do papel é interrompida. A impressora tem uma posição de corte mínima e máxima. Se tentar ajustar a posição de corte para além destes limites, a impressora emite um aviso sonoro e deixa de mover o papel.
| Depois de definir a posição de corte, pressione o botão Pause para sair do modo de micro-ajuste.
| Corte as páginas impressas.
Quando retomar a impressão, a impressora faz retroceder o papel automaticamente até à posição de topo de página e começa a imprimir. Topo |