| Beginpagina > Probleemoplossing # De foutindicatoren gebruiken U kunt een groot aantal algemene printerproblemen herkennen aan de lampjes op het bedieningspaneel. Als de printer niet meer werkt en één of meerdere lampjes op het bedieningspaneel branden of knipperen, of er klinkt een pieptoon, gebruik dan de onderstaande tabel om het probleem vast te stellen en op te lossen. Zie Problemen en oplossingen als u het probleem niet kunt oplossen met behulp van deze tabel.
Lampjes op de printer | Patroon pieptoon | Probleem
Oplossing
Pause | – | De printer is onderbroken.
Druk op de knop Pause om het afdrukken te hervatten.
| Er bevindt zich papier uit een andere papierbron in de papierbaan.
Zet de papierontgrendelingshendel terug in de juiste stand en druk op de knop Load/Eject om het papier te verwijderen uit de papierbaan. Zet de hendel daarna weer terug in de gewenste positie. Druk indien nodig op de knop Pause om het Pause-lampje uit te zetten.
Paper Out Pause |  | De geselecteerde papierbron is leeg.
Laad papier in de printer. Druk vervolgens op de knop Pause om het Pause-lampje uit te zetten.
| Het papier is niet correct geladen.
Verwijder het papier en laad het opnieuw. Zie Afdrukken op kettingpapier voor instructies voor het laden van papier. Druk vervolgens op de knop Pause om het Pause-lampje uit te zetten.
| Papier is vastgelopen in de printer.
Ruim het vastgelopen papier op zoals is beschreven in Een papierstoring oplossen.
Paper Out Pause |  | Kettingpapier wordt niet teruggevoerd naar de stand-bypositie.
Scheur het afgedrukte document af langs de geperforeerde lijn en druk vervolgens op de knop Load/Eject. De printer voert het papier terug naar de stand-bypositie. Druk indien nodig op de knop Pause om het Pause-lampje uit te zetten.
| Een los vel papier wordt niet volledig uitgeworpen.
Druk op de knop Load/Eject om het vel uit te werpen. Druk vervolgens op de knop Pause om het Pause-lampje uit te zetten.
| Papier is vastgelopen in de printer.
Ruim het vastgelopen papier op zoals is beschreven in Een papierstoring oplossen.
Pause | – | De printerkop is oververhit.
Wacht een paar minuten. Zodra de printerkop is afgekoeld, wordt het afdrukken automatisch hervat.
Alle lampjes op het bedieningspaneel |  | Er is een onbekende fout opgetreden.
Zet de printer uit en laat deze een paar minuten uit staan. Zet de printer vervolgens weer aan. Als het probleem hiermee niet verholpen is, neemt u contact op met de dealer.
= aan, = knippert korte reeks pieptonen (drie pieptonen) lange reeks pieptonen (vijf pieptonen) Opmerking:
U hoort één pieptoon wanneer u op een knop op het bedieningspaneel drukt en de corresponderende functie niet beschikbaar is.