| Home > Risoluzione dei problemi # Stampa del test automatico L'esecuzione del test automatico agevola la determinazione della causa del problema, che può risiedere nella stampante o nel computer: Se i risultati del test sono soddisfacenti, la stampante funziona correttamente e il problema risiede probabilmente nelle impostazioni del driver per stampanti, nelle impostazioni dell'applicazione, nel computer o nel cavo di interfaccia. Assicurarsi di utilizzare un cavo di interfaccia schermato. Se il test automatico non viene stampato correttamente, il problema risiede nella stampante. Per le eventuali cause e le possibili soluzioni al problema, vedere Problemi e soluzioni. È possibile stampare il test automatico utilizzando fogli singoli o modulo continuo. Per istruzioni sul caricamento della carta, vedere Stampa su modulo continuo o Stampa su fogli singoli. Attenzione:
è necessario utilizzare carta di larghezza minima pari a 210 mm (8,27 pollici) per eseguire il test automatico; in caso contrario, la testina di stampa direttamente sul rullo.
Per eseguire un test automatico, effettuare le operazioni che seguono:
| Quando si utilizza un modulo continuo, assicurarsi che la carta sia caricata e che la leva di rilascio della carta sia posizionata correttamente. Quindi, spegnere la stampante.
Attenzione:
Ogni volta che la stampante viene spenta, attendere almeno cinque secondi prima di riaccenderla per evitare di danneggiarla.
| Per eseguire il test, accendere la stampante tenendo premuto il tasto LF/FF o Load/Eject.
Il test automatico viene stampato in caratteri Draft quando viene tenuto premuto il tasto LF/FF o in caratteri NLQ quando viene tenuto premuto il tasto Load/Eject.
| Quando si utilizza carta a fogli singoli, caricare la carta nella stampante.
Dopo alcuni secondi, la stampante carica automaticamente la carta e inizia a stampare il test automatico. Viene stampata una serie di caratteri. Nota:
Per interrompere temporaneamente il test automatico, premere il tasto Pause. Per riprendere il test, premere nuovamente il tasto Pause.
| Per terminare il test automatico, premere il tasto Pause per interrompere la stampa. Se rimane della carta nella stampante, premere il tasto LF/FF per espellere la pagina stampata. Quindi, spegnere la stampante.
Attenzione:
Non spegnere la stampante durante la fase di stampa del test automatico. Prima di spegnere la stampante, premere sempre il tasto Pause per interrompere la stampa e quindi il tasto LF/FF per espellere la pagina stampata.