| Kezdőlap > Termékinformációk # A nyomtató szállítása Ha a nyomtatót távolabbra kell szállítani, gondosan csomagolja vissza eredeti dobozába, az eredeti csomagolóanyagokkal. A nyomtatónak az eredeti csomagolóanyagokkal való újracsomagolásához kövesse az alábbi lépéseket: Vigyázat!
A nyomtató szállítása közben az emeléshez fogja meg a nyomtató bal és jobb alsó oldalát erősen. A szalagkazetta eltávolításához a nyomtatófejet kézzel kell arrébb helyeznie. Közvetlenül nyomtatás után a nyomtatófej forró lehet; mielőtt hozzáér, hagyja néhány percig lehűlni.
| Vegye ki a papírt a nyomtatóból. Győződjön meg arról, hogy a nyomtató ki van kapcsolva.
| Húzza ki a tápkábelt a fali csatlakozóból, majd húzza ki az interfészkábelt a nyomtatóból.
| Hajtsa le a papírvezetőt. Vegye ki a papírtartókat.
| Ha felszerelt valamilyen kiegészítőt, vegye le, és csomagolja vissza az eredeti dobozába.
| Győződjön meg róla, hogy a nyomtatófej nem forró. Ezután vegye ki a szalagkazettát a következő útmutatás szerint: A szalagkazetta kicserélése.
| Ellenőrizze, hogy a nyomtatóhoz mellékelt traktor a push pozícióban van-e felszerelve.
| Csomagolja be a nyomtatót, szalagkazettát, papírtartókat és a tápkábelt az eredeti csomagolóanyagokba, és tegye őket a nyomtató eredeti dobozába.