| صفحه اصلی > برطرف کننده مشکلات # استفاده از نشانگرهای خطا می توانید بسیاری از مشکلات معمولی چاپگر را با استفاده از چراغ های روی صفحه کنترل دستگاه تشخیص دهید. اگر چاپگر شما کار نمی کند و یک یا تعداد بیشتری از چراغ های صفحه کنترل دستگاه روشن بوده و یا چشمک می زنند یا چاپگر بوق می زند، از جدول زیر برای تشخیص و حل مشکل استفاده کنید. اگر نمی توانید مشکل خود را با استفاده از این جدول برطرف کنید، به مشکلات و راه حل ها مراجعه کنید.
وضعیت چراغ صفحه | نوع بوق | مشکل
راه حل
Pause | – | چاپ متوقف شده است.
برای از سر گرفتن چاپ، دکمه Pause را فشار دهید.
| در حال حاضر کاغذی از یک منبع کاغذ دیگر در مسیر کاغذ قرار دارد.
اهرم آزادسازی کاغذ را به طرف عقب حرکت دهید تا در وضعیت مناسب قرار بگیرد و دکمه Load/Eject را فشار دهید تا کاغذی در مسیر کاغذ نباشد و مسیر پاک شود. سپس اهرم را در وضعیتی که می خواهید از آن استفاده کنید قرار دهید. در صورت لزوم، دکمه Pause را برای خاموش کردن چراغ Pause فشار دهید.
Paper Out Pause |  | کاغذی در منبع کاغذ انتخاب شده موجود نیست.
درون چاپگر کاغذ بگذارید. سپس در صورت لزوم دکمه Pause را برای خاموش کردن چراغ Pause فشار دهید.
| کاغذ بطور صحیح وارد نشده است.
کاغذ را خارج کرده و مجددا وارد کنید. برای اطلاع درباره دستورالعمل های مربوط به وارد کردن کاغذ، به چاپ بر روی کاغذ پیوسته مراجعه کنید. سپس در صورت لزوم دکمه Pause را برای خاموش کردن چراغ Pause فشار دهید.
| کاغذ در چاپگر گیر کرده است.
کاغذ گیر کرده را همانطور که در بیرون آوردن کاغذ گیر کرده توضیح داده شده است بیرون بیاورید.
Paper Out Pause |  | کاغذ پیوسته به وضعیت آماده به کار بازگردانده نشده است.
سند چاپ شده را از قسمت نقطه چین محل جدا کردن کاغذ جدا کرده، سپس دکمه Load/Eject را فشار دهید. چاپگر کاغذ را به وضعیت آماده به کار می برد. در صورت لزوم، دکمه Pause را برای خاموش کردن چراغ Pause فشار دهید.
| یک صفحه تکی کاغذ به طور کامل بیرون نمی آید.
برای بیرون آوردن صفحه، دکمه Load/Eject را فشار دهید. سپس در صورت لزوم دکمه Pause را برای خاموش کردن چراغ Pause فشار دهید.
| کاغذ در چاپگر گیر کرده است.
کاغذ گیر کرده را همانطور که در بیرون آوردن کاغذ گیر کرده توضیح داده شده است بیرون بیاورید.
Pause | – | هد چاپ زیاد گرم شده است.
چند دقیقه صبر کنید؛ هنگامی که هد چاپ خنک شد چاپگر بطور خودکار چاپ کردن را از سر می گیرد.
تمام چراغ های روی صفحه کنترل دستگاه |  | یک خطای نامشخص در چاپگر رخ داده است.
چاپگر را خاموش کرده و بگذارید برای چند دقیقه خاموش باشد؛ سپس چاپگر را دوباره روشن کنید. اگر خطا دوباره اتفاق افتاد، با فروشنده خود تماس بگیرید.
= روشن، = چشمک زن = مجموعه کوتاهی از صداهای بیپ (سه بیپ) = مجموعه طولانی از صداهای بیپ (پنج بیپ) توجه:
اگر یک دکمه صفحه کنترل دستگاه را هنگامی که عملکرد مربوطه موجود نیست فشار دهید، چاپگر یک بار بوق می زند.