| Ana Sayfa > Yazıcı Yazılımı # Bi-D Adjustment (Bi-D Ayarı) öğesini kullanma Bi-D Adjustment (Bi-D Ayarı) ile ayar yapma Bu yardımcı araç, dikey çizgide bir hizalama bozulmasıyla karşılaştığınızda ayar yapmanıza olanak verir. ## Bi-D Adjustment (Bi-D Ayarı) ile ayar yapma Bi-D Adjustment (Bi-D Ayarı) yapmak için, aşağıdaki adımları izleyin. Dikkat:
Yazıcı, ayar desenini yazdırdığı sırada yazıcıyı kapatmayın. Aksi halde yazıcı, yanlış ayarlar kaydedebilir. Ayar işlemi sırasında yazıcıyı kapattıysanız, Bi-D Adjustment (Bi-D Ayarı) öğesini yeniden başlatın. Packet Mode ayarını kapatmayın. Ağ bağlantısı desteklenmez. Bi-D Adjustment (Bi-D Ayarı) yapmadan önce, yazıcının hazır durumunda olduğundan emin olun. Bi-D Adjustment (Bi-D Ayarı) düzgün yazdırılmazsa, yazıcının yazı tipi ayarını varsayılan olarak ayarlayın ve yeniden deneyin.
| Utility (Yardımcı Program) menüsünü açıp Bi-D Adjustment (Bi-D Ayarı) simgesini tıklatın. Utility (Yardımcı Program) menüsünün nasıl açılacağını öğrenmek için, bkz. Yazıcı Sürücüsünü Kullanma. Bi-D Adjustment (Bi-D Ayarı) penceresi görünür.
| Next (İleri) düğmesini tıklatın.
| Print (Yazdır) düğmesini tıklatın. Yazıcı, üç set ayar deseni yazdırır.
| Ayar desenlerine bakın ve en iyi hizalanmış dikey çizgiyi bulun. Sonra, Bi-D Adjustment (Bi-D Ayarı) penceresinde karşılık gelen satır numarasını seçin.
| Set (Ayarla) düğmesini tıklatın. Ayar deseni, yazıcıya kaydedilir.
Üst |