| Accueil > Informations relatives au produit # Caractéristiques de l’imprimante Caractéristiques mécaniques Caractéristiques électroniques Caractéristiques électriques Environnement Papier Zone imprimable recommandée Alignement du papier ## Caractéristiques mécaniques
Méthode d’impression : | Imprimante matricielle à impact à 24 aiguilles
Vitesse d’impression : | Super épreuve | 347 cps à 10 cpi 416 cps à 12 cpi
Brouillon | 260 cps à 10 cpi 312 cps à 12 cpi 390 cps à 15 cpi
Épreuve simplifiée | 222 cps à 17 cpi 260 cps à 20 cpi
LQ | 86 cps à 10 cpi 103 cps à 12 cpi 129 cps à 15 cpi
LQ simplifiée | 147 cps à 17 cpi 172 cps à 20 cpi
Sens d’impression : | Recherche logique bidirectionnelle pour l’impression de texte et de graphiques. L’impression unidirectionnelle de texte et de graphiques est possible à l’aide de commandes logicielles.
Interligne : | 4,23 mm (1/6 pouce) ou programmable par incréments de 0,0706 mm (1/360 pouce)
Colonnes d’impression : | 80 colonnes (à 10 cpi)
Résolution : | 360 × 180 dpi maximum
Méthode d’alimentation : | Entraînement par friction (introduction du papier par l’arrière) Entraînement par tracteur poussant (introduction du papier par l’arrière)
Chargeur : | Tracteur poussant arrière Support de rouleau papier (en option)
Vitesse d’avance du papier : | Continu | 53 mm/seconde (3,61 pouces/seconde)
Intermittente | 57 ms/ligne pour un interligne de 1/6 pouce
Fiabilité : | Volume d’impression total | 20 millions de lignes (à l’exception de la tête d’impression) MTBF 10,000 POH (25 % service)
Longévité de la tête d’impression | 400 millions frappes/fil
Dimensions et poids : | Avec du papier continu :
Hauteur | 199 mm (7,8 pouces)
Largeur | 362 mm (14,3 pouces)
Profondeur | 335 mm (13,2 pouces)
(y compris le support de papier et le bouton)
Avec des feuilles simples :
Hauteur | 199 mm (7,8 pouces)
Largeur | 362 mm (14,3 pouces)
Profondeur | 307 mm (12,1 pouces)
(y compris le support de papier et le bouton)
Poids | environ 4 kg (8,8 livres)
Cartouche : | Cartouche de ruban noir (S015633)
Durée de vie du ruban (Brouillon, 10 cpi, 48 points/caractère) | Ruban noir | 2,5 millions de caractères
Bruit : | Environ 53 db (A) (modèle ISO 7779)
Haut ## Caractéristiques électroniques
Interfaces | Une interface parallèle 8 bits standard bidirectionnelle avec prise en charge du mode Nibble IEEE-1284, une interface série EIA-232D et une interface USB (version 2.0)
Mémoire tampon : | 128 Ko
Polices intégrées : | Polices bitmap : EPSON Draft 10, 12, 15 cpi EPSON Roman 10, 12, 15 cpi, proportionnelle EPSON Sans Serif 10, 12, 15 cpi, proportionnelle EPSON Courier 10, 12, 15 cpi EPSON Prestige 10, 12 cpi EPSON Script 10 cpi EPSON OCR-B 10 cpi EPSON Orator 10 cpi EPSON Orator-S 10 cpi EPSON Script C proportionnelle Polices redimensionnables : EPSON Roman 10,5 pt, 8-32 pt (tous les 2 pt) EPSON Sans Serif 10,5 pt, 8-32 pt (tous les 2 pt) EPSON Roman T 10,5 pt, 8-32 pt (tous les 2 pt) EPSON Sans Serif H 10,5 pt, 8-32 pt (tous les 2 pt) Polices pour code à barres : EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 sur 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET
Tables de caractères: | Standard : Une table de caractères Italique et 12 tables de caractères graphiques : Table italique, PC437 (États-Unis, Europe standard), PC850 (Multilingue), PC860 (Portugais), PC863 (Français canadien), PC 865 (Nordique), PC 861 (Islandais), BRASCII, Abicomp, Roman 8, ISO Latin 1, PC 858, ISO 8859-15 Étendu : Une table de caractères Italique et 40 tables de caractères graphiques : Table italique, PC437 (États-Unis, Europe standard), PC850 (Multilingue), PC437 grec, PC853 (Turc), PC855 (Cyrillique), PC852 (Europe de l'est), PC857 (Turc), PC866 (Russe), PC869 (Grec), MAZOWIA (Polonais), Code MJK (CSFR), ISO 8859-7 (Latin/Grec), ISO Latin 1T (Turc), Bulgaria (Bulgarien), PC 774 (LST 1283:1993), Estonia (Estonien), ISO 8859-2, PC 866 LAT. (Latvien), PC 866 UKR (Ukrénien), PC860 (Portugais), PC861 (Islandais), PC865 (Nordique), PC864 (Arabe), PC APTEC (Arabe), PC 708 (Arabe), PC 720 (Arabe), PCAR864 (Arabe), PC863 (Français canadien), Abicomp, BRASCII, Roman 8, ISO Latin 1, PC858, ISO 8859-15, PC771 (Lithuanien), PC437 Slovénien, PC MC, PC1250, PC1251, KZ1048 (Kazakhstan)
Jeux de caractères: | 13 jeux de caractères internationaux : USA, France, Allemagne, Royaume-Uni, Danemark I, Suède, Italie, Espagne I, Japon, Norvège, Danemark 2, Espagne 2, Amérique Latine
Haut ## Caractéristiques électriques Ce produit entrera en mode veille après une certaine période de non-utilisation. L'intervalle de temps a été défini en usine pour assurer que le produit soit conforme aux normes de Energy Star en termes d'économie d'énergie, et il ne peut pas être changé par l'utilisateur.
| Modèle 220 à 240 V
Plage de tension d’entrée | CA 198 à 264 V
Plage de fréquences nominales | 50 à 60 Hz
Plage de fréquences d’entrée | 49,5 à 60,5 Hz
Intensité nominale | 0,8 A (2 A maximum selon le type de caractère)
Consommation électrique | Environ 24 W (modèle ISO/IEC 10561 Lettre) Environ 8 W en mode veille Environ 1,3 W en mode veille* Environ 0,5 W en mode arrêt auto 0 W lorsque éteint
* mode veille : Après 4 minutes 30 secondes dans les conditions suivantes, l'imprimante passe en mode veille. - Pas d'opération - Aucune erreur. - Il n'y a pas de données dans le tampon d'entrée. Remarque :
Vérifiez la tension supportée par l’appareil en consultant l’étiquette au dos de l’imprimante.
Haut ## Environnement
| Température (sans condensation) | Humidité (sans condensation)
Fonctionnement | 5 à 35˚C (41 à 95˚F) | 10 à 80% HR
Stockage | -30 à 60˚C (-22 à 140˚F) | 0 à 85% HR
Haut ## Papier Remarque :
Utilisez uniquement le papier recyclé, les enveloppes, et les formulaires à exemplaires multiples au format feuilles simples dans les conditions d’humidité et de températures normales décrites ci-dessous : Température : 15 à 25 ˚C (59 à 77 ˚F) Humidité : 30 à 60% HR Ne chargez pas de papier plié, abîmé, recourbé ou ondulé.
Feuilles simple (standard) : introduction par le guide-papier
Largeur | 100 à 257 mm (3,9 à 10,1 pouces)
Longueur | 100 à 364 mm (3,9 à 14,3 pouces)
Épaisseur | 0,065 à 0,14 mm (0,0025 à 0,0055 pouces)
Poids | 52 à 90 g/m² (14 à 24 lb)
Formulaires à exemplaires multiples à feuilles simples : introduction par le guide-papier
Largeur | 100 à 257 mm (3,9 à 10,1 pouces)
Longueur | 100 à 364 mm (3,9 à 14,3 pouces)
Copies | 1 original + 3 copies max.
Épaisseur | 0,12 à 0,32 mm (0,0047 à 0,0126 pouce)
Poids | 40 à 58 g/m² (12 à 15 lb)
Reliure | Collage par points en haut du formulaire
Enveloppes : introduction par le guide-papier
Format | N° 6 : 165 × 92 mm (6,5 × 3,6 pouces) N° 10 : 241 × 105 mm (9,5 × 4,1 pouces)
Épaisseur | 0,16 à 0,52 mm (0,0063 à 0,0205 pouce)
Poids | 45 à 90 g/m² (12 à 24 lb)
Papier continu (standard et à exemplaires multiples) : Entrée arrière
Largeur | 101,6 à 254 mm (4,0 à 10,0 pouces)
Longueur (une page) | 101,6 à 558,8 mm (4,0 à 22,0 pouces)
Copies | 1 original + 3 copies max.
Épaisseur | 0,065 à 0,32 mm (0,0025 à 0,0126 pouce)
Poids (sauf exemplaires multiples) | 52 à 82 g/m² (14 à 22 lb)
Poids (une feuille d’un exemplaire multiple) | 40 à 58 g/m² (12 à 15 lb)
Reliure | Point de colle ou agrafes papier des deux côtés
Rouleau papier : introduction par l’arrière avec le support de rouleau papier en option
Largeur | 216 mm (8,5 pouces)
Épaisseur | 0,07 à 0,09 mm (0,0028 à 0,0035 pouce)
Poids | 52 à 82 g/m² (14 à 22 lb)
Haut ## Zone imprimable recommandée Remarque :
Pour obtenir des résultats optimaux, imprimez dans la zone imprimable recommandée. L'imprimante peut ne pas imprimer en dehors de cette zone.
Feuilles simples :
A | La taille minimale de la marge supérieure est de 4,2 mm (0,17 pouce).
B | La taille minimale des marges gauche et droite est de 3 mm (0,12 pouce). Pour les feuilles simples, la largeur de papier maximale est de 257 mm (10,1 pouces). La largeur imprimable maximale est de 203,2 mm (8,0 pouces). Si le format du papier est considérablement plus large que celle-ci, les marges latérales seront plus larges que la largeur minimale mais la largeur imprimable ne dépassera pas 203,2 mm (8,0 pouces).
C | La taille minimale de la marge inférieure est de 4,2 mm (0,17 pouce).
Enveloppes :
A | La taille minimale de la marge supérieure est de 4,2 mm (0,17 pouce).
B | La taille minimale des marges gauche et droite est de 3,0 mm (0,12 pouce). La largeur imprimable maximale est de 234,9mm (9,25 pouces). Si la taille de l'enveloppe est considérablement plus large que celle-ci, les marges latérales seront plus larges que la largeur minimale mais la largeur imprimable ne dépassera pas 234,9 mm (9,25 pouces).
C | La taille minimale de la marge inférieure est de 4,2 mm (0,17 pouce).
Papier continu :
A | La taille minimale des marges supérieure et inférieure (au-dessous et en dessous de la perforation) est de 4,2 mm (0,17 pouce).
B | La taille minimale des marges gauche et droite est de 13 mm (0,51 pouce). La largeur de papier maximale est de 254 mm (10,0 pouces). La largeur imprimable maximale est de 203,2 mm (8,0 pouces). Si le format du papier est considérablement plus large que celle-ci, les marges latérales seront plus larges que la largeur minimale mais la largeur imprimable ne dépassera pas 203,2 mm (8,0 pouces).
Rouleau papier :
A | La taille minimale de la marge supérieure est de 4,2 mm (0,17 pouce).
B | La taille minimale des marges gauche et droite est de 3,0 mm (0,12 pouce). La largeur imprimable maximale est de 203,2 mm (8,0 pouces).
Haut ## Alignement du papier Pour du papier continu, l'impression commence à la flèche de l'imprimante. La zone non imprimable se trouve à gauche du repère en forme de flèche. Pour des feuilles simples, l'impression commence à "0" sur le guide de papier. La zone non imprimable se situe donc à gauche de "0". Haut |