| Domov > Reševanje težav # Uporaba indikatorjev napak S pomočjo lučk na nadzorni plošči lahko opredelite številne pogoste težave s tiskalnikom. Če tiskalnik neha delovati in ena ali več lučk na nadzorni plošči utripa oziroma tiskalnik piska, si pri iskanju vzroka in odpravljanju težave pomagajte z naslednjo razpredelnico. Če težave ne morete rešiti s pomočjo te tabele, preberite razdelek Težave in rešitve.
Stanje lučke na plošči | Način piskanja | Težava
Rešitev
Pause | – | Tiskalnik je začasno zaustavljen.
Tiskanje nadaljujete s pritiskom gumba Pause.
| Na poti papirja je trenutno papir iz drugega vira.
Vzvod za sprostitev papirja potisnite nazaj v ustrezen položaj in pritisnite gumb Load/Eject, da papir izvržete. Nato vzvod postavite v položaj, v katerem ga želite uporabljati. Če je potrebno, pritisnite gumb Pause, da izklopite lučko Pause.
Paper Out Pause |  | V izbranem viru papirja ni papirja.
Vstavite papir v tiskalnik. Če je potrebno, nato pritisnite gumb Pause, da izklopite lučko Pause.
| Papir ni pravilno vstavljen.
Odstranite papir in ga vstavite pravilno. Navodila za vstavljanje papirja najdete v razdelku Tiskanje na neskončni papir. Če je potrebno, nato pritisnite gumb Pause, da izklopite lučko Pause.
| V tiskalniku se je zagozdil papir.
V skladu z navodili v razdelku Odstranjevanje zagozdenega papirja odstranite zagozdeni papir.
Paper Out Pause |  | Neskončni papir se ne premakne nazaj v položaj pripravljenosti.
Natisnjeno stran odtrgajte pri perforaciji, nato pritisnite gumb Load/Eject. Tiskalnik premakne papir v položaj pripravljenosti. Če je potrebno, pritisnite gumb Pause, da izklopite lučko Pause.
| Tiskalnik lista papirja ne izvrže popolnoma.
Pritisnite gumb Load/Eject, da izvržete papir. Če je potrebno, nato pritisnite gumb Pause, da izklopite lučko Pause.
| V tiskalniku se je zagozdil papir.
V skladu z navodili v razdelku Odstranjevanje zagozdenega papirja odstranite zagozdeni papir.
Pause | – | Tiskalna glava je pregreta.
Počakajte nekaj minut. Tiskalnik samodejno nadaljuje tiskanje, ko se tiskalna glava ohladi.
Vse lučke na nadzorni plošči |  | Prišlo je do neznane napake na tiskalniku.
Izklopite tiskalnik in ga nekaj minut pustite izklopljenega, nato ga znova vklopite. Če se napaka ponavlja, se posvetujte s prodajalcem.
= sveti, = utripa = kratko zaporedje piskov (trije) = dolgo zaporedje piskov (pet) Opomba:
Tiskalnik zapiska enkrat, če pritisnete gumb na nadzorni plošči, ustrezna funkcija pa ni na voljo.