| Основная страница > Безопасность # Указания по безопасности Предупреждения, предостережения и примечания Значок предупреждения о горячих деталях Важные правила техники безопасности Для пользователей в Великобритании ## Предупреждения, предостережения и примечания Предупреждениям
необходимо следовать во избежание травм.
Предостережениям
надо уделять внимание, чтобы избежать повреждения оборудования.
Примечания
содержат важную информацию и полезные советы по работе с вашим принтером.
К началу ## Значок предупреждения о горячих деталях
| Этот символ, нанесенный на печатающую головку и на некоторые другие части принтера, указывает на то, что данные детали могут быть горячими. Никогда не дотрагивайтесь до этих деталей сразу после окончания работы принтера. Перед тем, как дотрагиваться до этих деталей, принтеру необходимо дать остыть в течение нескольких минут.
К началу ## Важные правила техники безопасности Перед использованием данного принтера прочтите все указания, приведенные в данном разделе. Также следуйте всем предупреждениям и указаниям, нанесенным на принтер. ### При установке принтера Не устанавливайте принтер на неустойчивую поверхность, а также рядом с радиаторами или другими источниками тепла. Устанавливайте принтер на ровную устойчивую поверхность. Принтер не сможет правильно работать, если будет качаться или стоять под углом. Не устанавливайте принтер на мягкую неустойчивую поверхность, например на кровать или диван, а также в небольших ограниченных пространствах, поскольку это препятствует правильной вентиляции. Не блокируйте и не закрывайте прорези и отверстия в корпусе принтера, а также не просовывайте в прорези посторонние предметы. Оставьте достаточное пространство вокруг принтера, чтобы беспрепятственно осуществлять его обслуживание и эксплуатацию. Поместите принтер в такое место, где его при необходимости можно легко подключить к сетевому интерфейсному кабелю. Применяйте только источник электропитания, указанный в паспортной табличке на корпусе принтера. Если вы не уверены в параметрах электросети в вашем регионе, то обратитесь к квалифицированному электрику или проконсультируйтесь у продавца принтера. Подключайте всю аппаратуру к правильно заземленным электрическим розеткам. Избегайте использования розеток в общей сети с копировальными аппаратами и кондиционерами, которые периодически включаются и выключаются. Не используйте поврежденный или потертый кабель питания. Кабель питания необходимо располагать таким образом, чтобы на него не наступали, чтобы он не истирался, не рвался, не образовывал петли и не мог быть поврежден каким-либо иным образом. При подключении принтера к электрической сети через удлинитель, общая нагрузка от всех потребителей на этот удлинитель не превышала номинального тока удлинителя. Кроме того, суммарный ток, потребляемый всеми устройствами, подключенными к одной электрической розетке, не должен превышать номинального тока этой розетки. Используйте только тот кабель питания, который поставляется с данным изделием. Использование другого кабеля может привести к возгоранию или к поражению электрическим током. Кабель питания, поставляемый с данным изделием, предназначен для использования только с данным изделием. Использование данного кабеля с другим оборудованием может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Кабель питания переменного тока должен соответствовать местным стандартам безопасности. Избегайте использования и хранения принтера в местах, подверженных быстрому изменению температуры или влажности. Также предохраняйте его от воздействия прямых солнечных лучей, яркого света, тепла и чрезмерного количества влаги или пыли. Не располагайте принтер в места, подверженные толчкам и вибрации. Располагайте принтер недалеко от электрической розетки, чтобы при необходимости легко отсоединить кабель питания. Предохраняйте компьютерную систему в целом от воздействия любых потенциальных источников электромагнитных помех, таких как динамики или базовые станции беспроводных телефонов. Не используйте электрические розетки, управляемые настенными выключателями или автоматическими таймерами. Перебои питания могут привести к потере данных в памяти принтера или компьютера. Кроме того, не следует использовать розетки в той же электрической цепи, к которой подключены мощные двигатели и другие приборы, способные вызывать скачки напряжения. Используйте заземленные электрические розетки, не используйте переходники. Если планируется использовать подставку для принтера, следуйте приведенным ниже указаниям. – Используйте подставку, рассчитанную как минимум на удвоенный вес принтера. – Категорически запрещается использовать подставки, наклоняющие принтер. Принтер всегда должен располагаться на ровной горизонтальной поверхности. – Располагайте кабель питания и интерфейсный кабель принтера таким образом, чтобы они не препятствовали подаче бумаги. По возможности прикрепите кабели к ножке подставки для принтера. ### Обслуживание принтера Перед очисткой принтера всегда отсоединяйте его от электрической сети. Для очистки используйте только влажную мягкую ткань. Не проливайте на принтер жидкость. Не пытайтесь самостоятельно обслуживать принтер за исключением случаев, специально указанных в данном руководстве. В перечисленных ниже случаях необходимо немедленно отключить принтер от сети и обратиться к квалифицированным специалистам сервисного центра. I. Поврежден кабель питания или штепсельная вилка. II. Внутрь принтера попала жидкость. III. Принтер упал, или поврежден его корпус. IV. Принтер плохо работает, или явно ухудшились параметры его работы. Запрещается использовать внутри принтера или в непосредственной близости к нему аэрозольные распылители, содержащие легковоспламеняющиеся вещества. Это может привести к возгоранию. Регулируйте только те параметры, которые описаны в руководстве по эксплуатации. Если планируется использовать принтер в Германии, соблюдайте приведенные ниже правила. Для защиты данного принтера от короткого замыкания и от скачков тока его следует подключать к электрической розетке, защищенную автоматическим выключателем на 16 А. Bei Anschluss des Druckers an die Stromversorgung muss sichergestellt werden, dass die Gebaudeinstallation mit einer 16 A-Sicherung abgesichert ist. Не касайтесь белого кабеля внутри принтера. ### Работа с бумагой Не загружайте покоробленную бумагу или бумагу со складками. ### Эксплуатация принтера Регулируйте только те параметры, которые описаны в пользовательской документации. Неправильная настройка прочих параметров может привести к поломке, которая потребует серьезного ремонта квалифицированными специалистами. После каждого выключения принтера необходимо выждать не менее пяти секунд до его повторного включения; в противном случае принтер может выйти из строя. Не выключайте принтер, когда он печатает внутренний тест. Обязательно нажимайте кнопку Pause чтобы остановить печать, и только после этого выключайте принтер. Не включайте кабель питания в электрическую розетку, напряжение которой не соответствует номинальному напряжению принтера. Никогда не пытайтесь самостоятельно заменить печатающую головку, поскольку вы можете сломать принтер. Кроме того, при замене печатающей головки должны быть проверены и другие части принтера. Для замены картриджа с красящей лентой вы должны будете перемещать печатающую головку вручную. Если принтер только что работал, то печатающая головка может быть горячей. Дайте ей остыть в течение нескольких минут. ### Ограничение на использование Если данное изделие планируется использовать для приложений, требующих высокой степени надежности или безопасности, например, в составе транспортных систем, относящихся к авиации, железнодорожному, морскому, автомобильному транспорту и т.п.; в составе систем предупреждения и предотвращения чрезвычайных ситуаций; в составе систем безопасности и т.п.; в составе функциональных или прецизионных систем и т.п., данное изделие допускается использовать только после тщательной предварительной оценки на предмет отказоустойчивости и избыточности конструкции, чтобы обеспечить должный уровень безопасности и надежности всей системы в целом. Поскольку данное изделие изначально не было предназначено для использования в приложениях, требующих экстремально высокой степени надежности или безопасности, например, в составе аэрокосмических систем, базовых систем связи, систем управления и контроля атомных электростанций, а также медицинских систем непосредственно связанных с медицинским уходом, и т.п., пользователю необходимо самостоятельно принимать взвешенное решение о пригодности данного изделия после полной и всесторонней оценки. К началу ## Для пользователей в Великобритании ### Использование дополнительного оборудования Компания Epson (UK) Limited не будет нести ответственности за какие-либо проблемы или ущерб, возникающие в результате использования дополнительных принадлежностей или расходных материалов, не имеющих маркировки Original Epson Products (оригинальная продукция компании) или Epson Approved Products (продукция, сертифицированная компанией), нанесенной компанией Epson (UK) Limited. ### Информация по безопасности Осторожно!
Данный прибор должен быть заземлен. На табличке, прикрепленной на корпусе принтера, указано его номинальное напряжение питания. Проверьте, что принтер подключен именно к такому напряжению питания.
Важно: Провода сетевого шнура принтера имеют следующую цветовую маркировку: Зеленый с желтыми полосками — заземление Синий — нейтраль Коричневый — токонесущий Если необходимо подсоединить вилку штепсельную вилку к кабелю питания Так как маркировка изоляции проводов у кабеля питания может не соответствовать цветовой маркировке контактных клемм внутри штепсельной вилки, следуйте приведенным ниже указаниям. Зеленый провод с желтыми полосками необходимо подсоединить к клемме штепсельной вилки, обозначенной буквой E или символом заземления (). Синий провод необходимо подсоединить к клемме штепсельной вилки, обозначенной буквой N. Коричневый провод необходимо подсоединить к клемме штепсельной вилки, обозначенной буквой L. В случае повреждения штепсельной вилки полностью замените кабель питания или обратитесь за технической помощью к квалифицированному электрику. При замене предохранителей используйте только предохранители правильного размера и номинала. К началу |