| Strona główna > Rozwiązywanie problemów # Usuwanie zakleszczeń papieru W celu usunięcia blokady papieru należy wykonać poniższe czynności. Przestroga:
Nie należy dotykać białego kabla wewnątrz drukarki.
| Wyłącz drukarkę.
| Po zablokowaniu na prowadnicy papieru pojedynczego arkusza papieru, delikatnie go wyjmij.
| Otwórz pokrywę drukarki. Jeśli ładowany jest papier ciągły, odłącz prowadnicę papieru.
| Jeśli w drukarce zablokował się papier ciągły, oderwij niewykorzystany zapas przy perforacji.
| Aby wysunąć papier z drukarki, obróć pokrętło z prawej strony drukarki w kierunku od siebie. Usuń wszystkie pozostałe kawałki papieru.
Przestroga:
Pokrętła z prawej strony drukarki należy używać wyłącznie do usuwania blokad papieru i tylko wtedy, gdy drukarka jest wyłączona. W przeciwnym razie można uszkodzić drukarkę lub spowodować utratę właściwego położenia górnej krawędzi arkusza lub położenia odrywania.
Uwaga:
Podczas obracania pokrętła ręką przy wyłączonej drukarce mogą migać kontrolki na panelu sterowania. Nie oznacza to awarii.
| W razie potrzeby załóż prowadnicę papieru i zamknij pokrywę drukarki.
| Włącz drukarkę. Upewnij się, że wyłączone są kontrolki Paper Out i Pause.
Jeśli w drukarce nadal znajduje się papier, wykonaj poniższe czynności w celu wyjęcia pozostałego papieru.
| Wyłącz drukarkę.
| Otwórz pokrywę drukarki, a następnie ustaw dźwignię zwalniania papieru w pozycji papieru ciągłego.
| Wyjmij moduł dociskania papieru.
| Wyjmij zablokowany papier.
| Wyzeruj dźwignię zwalniania papieru, aby ją dopasować do używanego papieru.
| Włącz drukarkę, załaduj papier, a następnie zamknij pokrywę drukarki.