| Početak > Softver za štampač # Korišćenje alatke Bi-D Adjustment Podešavanje pomoću alatke Bi-D Adjustment Ova uslužna alatka vam omogućava da izvršite podešavanje kada primetite da vertikalne linije nisu poravnate. ## Podešavanje pomoću alatke Bi-D Adjustment Da biste izvršili podešavanje pomoću alatke Bi-D Adjustment, sledite sledeće korake: Upozorenje:
Ne isključujte štampač dok je štampanje uzorka za podešavanje u toku. To može izazvati čuvanje netačnih podešavanja u štampaču. Ako ste isključili štampač tokom procesa podešavanja, ponovo pokrenite alatku Bi-D Adjustment. Ne isključujte podešavanje za Packet Mode. Mrežna veza nije podržana. Uverite se da je status štampača pokazuje spremnost pre štampanja stranice putem alatke Bi-D Adjustment. Ako strana odštampana pomoću alatke Bi-D Adjustment nije ispravno odštampana, vratite podešavanje fonta za štampač na podrazumevane vrednosti i pokušajte ponovo.
| Otvorite meni Utility, a zatim kliknite na ikonu Bi-D Adjustment. Da biste saznali kako da otvorite meni Utility, pogledajte Korišćenje upravljačkog programa štampača. Pojaviće se prozor Bi-D Adjustment.
| Kliknite na Next.
| Kliknite na Print. Štampač će odštampati tri serije uzoraka za podešavanje.
| Pogledajte uzorak za podešavanje i pronađite vertikalnu liniju koja je najbolje poravnata. Nakon toga, izaberite odgovarajući broj linije u prozoru Bi-D Adjustment.
| Kliknite na Set. Uzorak za podešavanje će biti sačuvan u štampaču.
Vrh |