| صفحه اصلی > اطلاعاتی در مورد محصول # لیست های فرمان کدهای کنترل EPSON ESC/P 2 کدهای کنترل شبیه سازی IBM PPDS چاپگر شما از کدهای کنترل EPSON ESC/P و کدهای کنترل شبیه سازی IBM PPDS که در زیر لیست شده است، پشتیبانی می کند. ## کدهای کنترل EPSON ESC/P 2 انتخاب یک چاپگر EPSON ESC/P 2 در نرم افزار به شما امکان می دهد تا از فونت ها و گرافیک های پیشرفته استفاده کنید.
عملکرد کلی:
| ESC @, ESC U
تغذیه کاغذ:
| FF, LF, ESC 0, ESC 2, ESC 3, ESC +, CR
قالب صفحه:
| ESC (C, ESC C, ESC C 0, ESC Q, ESC l, ESC (c, ESC N, ESC O
طرح موقعیت چاپ:
| ESC $, ESC \, ESC (V, ESC (v, ESC D, HT, ESC B, VT, ESC J
انتخاب فونت:
| ESC k, ESC x, ESC y, ESC X, ESC P, ESC M, ESC g, ESC p, ESC 4, ESC 5, ESC E, ESC F, ESC !
نوع پیشرفته خط:
| ESC W, DC4, SO, DC2, SI, ESC w, ESC G, ESC H, ESC T, ESC S, ESC -, ESC (-, ESC q
فاصله گذاری:
| ESC Space, ESC c, ESC (U
به کار بردن نویسه ها:
| ESC t, ESC (t, ESC R, ESC %, ESC &, ESC :, ESC 6, ESC 7, ESC (^
تصویر بیتی:
| ESC *
بارکد
| ESC (B
بالا ## کدهای کنترل شبیه سازی IBM PPDS این چاپگر IBM Proprinter را با استفاده از فرمان های زیر شبیه سازی می کند. برای اطلاعات دقیق تر ،به دفترچه راهنمای مرجع IBM PPDS مراجعه کنید.
عملکرد کلی:
| NUL ،DC3 ،ESC j ،BEL ،CAN ،DC1 ،ESC Q ،ESC [ K ،ESC U
تغذیه کاغذ:
| FF, LF, ESC 5, ESC A, ESC A (AGM),ESC 0, ESC 1, ESC 2, ESC 3, ESC 3 (AGM), CR, ESC ]
قالب صفحه:
| ESC C, ESC C0, ESC X, ESC N, ESC O, ESC 4
طرح موقعیت چاپ:
| ESC d, ESC R, ESC D, HT, ESC B, VT, ESC J, ESC J (AGM)
انتخاب فونت:
| DC2, ESC P, ESC :, ESC E, ESC F, ESC I, ESC [d, ESC [I
نوع پیشرفته خط:
| DC4, SO, ESC SO, ESC W, ESC [@, SI, ESC SI, ESC G, ESC H, ESC T, ESC S, ESC -, ESC _, ESC [-
فاصله گذاری:
| BS, SP, ESC [¥
به کار بردن نویسه ها:
| ESC 6, ESC 7, ESC [ T, ESC ^, ESC ¥
تصویر بیتی:
| ESC K, ESC L, ESC Y, ESC Z, ESC [g, ESC * (AGM)
بارکد
| ESC [f ،ESC [p
دانلود:
| ESC =
بالا |