| Acasă > Panoul de control # Utilizarea panoului de control Butoanele şi luminile panoului de control Selectarea unui font intern Operaţiile de la panou în timpul modului de repaus Puteţi controla operaţiile simple ale imprimantei—cum ar fi trecerea la linie nouă, trecerea la formular nou, încărcarea şi evacuarea hârtiei şi selectarea fonturilor—cu ajutorul butoanelor de pe panoul de control. Luminile panoului de control indică starea imprimantei. ## Butoanele şi luminile panoului de control 1. Lumini de selectare a fontului Indică setarea curentă pentru selectarea fontului.
| Schiţă la viteză mare
| Schiţă
| Roman
| Sans Serif
| Courier
| Prestige
| Script
| Altele
= se aprinde, = se stinge, = se aprinde intermitent Se aprind şi rămân aprinse în condiţii de setări implicite. 2. Tear Off (Font) Lumina Se aprinde intermitent atunci când hârtia continuă se află în poziţia de tăiere. 3. Tear Off (Font) Buton* Avansează hârtia continuă până în poziţia de tăiere. Retrage hârtia continuă din poziţia de tăiere în poziţia de început de formular. 4. LF/FF Buton** Alimentează hârtia, linie cu linie, atunci când este apăsat şi eliberat. Scoate o singură coală sau avansează hârtia continuă până în următoarea poziţie de început a formularului atunci când este menţinut apăsat. 5. Load/Eject Buton** Încarcă o singură coală de hârtie. Evacuează o singură coală de hârtie, în cazul în care coala este încărcată. Încarcă hârtia continuă din poziţia de repaus. Retrage hârtia continuă în poziţia de repaus. 6. Pause Buton Opreşte temporar tipărirea şi o reia atunci când este apăsat din nou. Când este apăsat timp de trei secunde, acest buton activează modul Micro Adjust (Reglaj fin)**. Pentru dezactivare, apăsaţi-l din nou. 7. Paper Out Lumina Este aprinsă când sursa de hârtie selectată nu este încărcată cu hârtie sau când hârtia este încărcată greşit. Luminează intermitent când hârtia nu a fost complet evacuată sau a avut loc un eveniment de blocare a hârtiei. Se aprinde intermitent timp de trei secunde împreună cu lumina Pause când modul de blocare este pornit. 8. Pause Lumina Este aprinsă când imprimanta este în starea de repaus. Luminează intermitent când imprimanta se află în modul Micro Adjust (Reglaj fin)**. Luminează intermitent când capul de imprimare s-a supraîncălzit. Se aprinde intermitent timp de trei secunde împreună cu lumina Paper Out când modul de blocare este pornit. În modul de repaus doar această lumină este aprinsă. Toate celelalte lumini sunt stinse. * Selectare font: În modul Micro Adjust (Reglaj fin), puteţi selecta fontul de utilizat pentru imprimare prin apăsarea butonului Tear Off (Font). Luminile de selectare a fontului se aprind, se sting sau luminează intermitent indicând fontul selectat. ** Modul Micro Adjust: Când ţineţi apăsat butonul Pause timp de trei secunde, imprimanta intră în modul de reglaj fin. În acest mod, puteţi apăsa pe butoanele LF/FF şi Load/Eject pentru a regla poziţiile de început de formular şi de tăiere. Consultaţi Reglarea poziţiei de început de formular. Sus ## Selectarea unui font intern Urmaţi aceşti paşi pentru a selecta un font intern utilizând butoanele panoului de control al imprimantei:
| Asiguraţi-vă că imprimanta nu imprimă. Dacă imprimă, aşteptaţi până când încheie imprimarea.
| Menţineţi apăsat butonul Pause timp de trei secunde pentru a intra în modul Micro Adjust (Reglaj fin). Lumina Pause începe să lumineze intermitent. Cele două lumini de selectare a fontului afişează selecţia curentă a fontului.
| Apăsaţi pe butonul Tear Off (Font) în mod repetat pentru a parcurge toate selecţiile disponibile; apoi eliberaţi butonul atunci când ajungeţi la fontul dorit având forma indicată pe panoul de control. Selecţia dumneavoastră este activă până când este modificată din nou.
Notă:
Setările efectuate în programele dumneavoastră, de regulă, suprascriu setările efectuate de la panoul de control al imprimantei. Pentru cele mai bune rezultate, utilizaţi aplicaţia dumneavoastră pentru a selecta un font şi o înălţime. Fonturile de tip cod de bară nu pot fi selectate de la panoul de control.
Sus ## Operaţiile de la panou în timpul modului de repaus Imprimanta intră în modul de repaus dacă trec 4 minute şi 30 de secunde de la operaţia anterioară şi nu apare nicio eroare. La următoarele operaţii, imprimanta revine din modul de repaus. Trimiterea datelor de tipărire. Apăsarea unui buton de pe panoul de control. La apăsarea unui buton o dată, imprimanta revine din modul de repaus şi afişează starea curentă utilizând luminile de pe panoul de control. Pentru a utiliza funcţiile normale ale butonului, apăsaţi un buton încă o dată. Notă:
La apăsarea unui buton o singură dată, imprimanta revine din modul de repaus. Aceasta revine în modul de repaus din nou, dacă trec peste 20 de secunde fără ca nicio operaţie suplimentară să fie efectuată.
Sus |