| Accueil > Panneau de contrôle # Utilisation du panneau de contrôle Touches et voyants du panneau de contrôle Sélection d’une police intégrée Opérations du panneau en mode veille Vous pouvez contrôler les opérations—de base de l’imprimante (saut de ligne, saut de page, chargement et éjection du papier, sélections des polices,—etc.) à l’aide des touches figurant sur le panneau de contrôle. Les voyants du panneau de contrôle indiquent l’état de l’imprimante. ## Touches et voyants du panneau de contrôle 1. Voyants de sélection de police Indiquent le réglage courant de la sélection de police.
| Super épreuve
| Epreuve
| Roman
| Sans Serif
| Courier
| Prestige
| Script
| Autres
= Allumé, = Éteint, = Clignotant S’allume en continu sous les paramètres par défaut. 2. Tear Off (Font) voyant Clignote lorsque le papier continu est en position de dégagement. 3. Tear Off (Font) bouton* Permet d’avancer le papier continu jusqu’à la position de dégagement. Entraîne le papier continu vers l’arrière de la position de dégagement à la position de haut de page. 4. LF/FF bouton** Lorsque vous appuyez brièvement sur ce bouton, il permet d’entraîner le papier ligne par ligne. Lorsque vous maintenez ce bouton enfoncé, il permet d’éjecter une seule feuille ou d’avancer le papier continu jusqu’à la position de haut de page suivante. 5. Load/Eject bouton** Permet de charger une feuille simple. Permet d’éjecter une seule feuille de papier si une feuille est chargée. Permet de charger du papier continu en position de veille. Permet d’entraîner le papier continu vers l’arrière jusqu’à la position de veille. 6. Pause bouton Permet d’interrompre temporairement l’impression qui reprend lorsque vous appuyez de nouveau sur la touche. Si vous maintenez ce bouton enfoncé pendant trois secondes, permet de basculer en mode Réglage fin**. Pour désactiver ce mode, appuyez de nouveau sur cette touche. 7. Paper Out voyant Allumé si aucun papier de la source de papier sélectionnée n’est chargé ou si le papier n’est pas chargé correctement. Clignote si le papier n’a pas été éjecté correctement ou en cas de bourrage papier. Clignote pendant trois secondes avec le voyant Pause lorsque le mode hors verrouillage est activé. 8. Pause voyant Allumé lorsque l’impression est suspendue. Clignote lorsque le mode Réglage fin** de l’imprimante est activé. Clignote en cas de surchauffe de la tête d’impression. Clignote pendant trois secondes avec le voyant Paper Out lorsque le mode hors verrouillage est activé. Ce voyant est seulement allumé en mode veille. Tous les autres voyants sont éteints. * Sélection de la police : En mode Réglage fin, vous pouvez sélectionner la police à utiliser pour l’impression en appuyant sur le bouton Tear Off (Font). Le voyant de sélection de la police s'allume, s'éteint ou clignote pour indiquer la police sélectionnée. ** Mode Réglage fin : Si vous maintenez le bouton Pause enfoncé pendant trois secondes, l’imprimante bascule en mode Réglage fin. Dans ce mode, vous pouvez appuyer sur les boutons LF/FF et Load/Eject pour régler les positions de haut de page et de dégagement. Reportez-vous à la section Réglage de la position de haut de page. Haut ## Sélection d’une police intégrée Procédez comme suit pour sélectionner une police intégrée à l’aide des touches du panneau de contrôle de l’imprimante :
| Assurez-vous que l’imprimante n’est pas en cours d’impression. Le cas échéant, attendez que l’impression soit terminée.
| Maintenez le bouton Pause enfoncé pendant trois secondes pour basculer en mode Réglage fin. Le voyant Pause commence à clignoter. Les deux voyants de sélection de la police indiquent la sélection de police actuelle.
| Appuyez sur le bouton Tear Off (Font) à plusieurs reprises pour faire défiler toutes les sélections disponibles ; puis arrêtez-vous lorsque vous avez atteint la police désirée, dont le motif apparaît sur le panneau de contrôle. Votre sélection reste effective jusqu’à ce que vous la changiez à nouveau.
Remarque :
Les paramètres définis dans vos programmes d’application annulent généralement ceux que vous avez définis dans le panneau de contrôle de l’imprimante. Pour obtenir des résultats optimaux, sélectionnez une police et un pas à l’aide de votre application. Vous ne pouvez pas sélectionner les polices pour code à barres depuis le panneau de contrôle.
Haut ## Opérations du panneau en mode veille L'imprimante entre en mode veille après 4 minutes et 30 secondes depuis la dernière opération et s'il n'y a eu aucune erreur. Les opérations suivantes sortent l'imprimante du mode veille. L'envoi de données d'impression. L'appui sur un bouton du panneau de contrôle. L'appui sur un bouton une fois réveille l'imprimante du mode veille et les voyants du panneau de contrôle indiquent l'état actuel. Pour utiliser la fonction normale d'un bouton, appuyez une fois de plus sur le bouton. Remarque :
L'appui sur un bouton une fois réveille l'imprimante du mode veille. Elle retourne en mode veille après 20 secondes si aucun autre bouton n'a été appuyé.
Haut |