| Основная страница > Дополнительные принадлежности и расходные материалы # Замена картриджа с красящей лентой Подлинный картридж с красящей лентой Epson Замена картриджа с красящей лентой ## Подлинный картридж с красящей лентой Epson Когда распечатки становятся бледными, следует заменить картридж с красящей лентой. Подлинные картриджи с красящей лентой Epson разрабатываются и производятся для надлежащей работы в принтере Epson. Они обеспечивают исправную работу и долгий срок службы печатающей головки, а также других компонентов принтера. Использование изделий других компаний, которые не производятся компанией Epson, может привести к повреждению принтера, и на этот случай не распространяются гарантийные обязательства компании Epson. В данном принтере используется следующий картридж с красящей лентой:
Картридж с черной красящей лентой Epson | S015633
К началу ## Замена картриджа с красящей лентой Для установки или замены картриджа с красящей лентой выполните указанные ниже действия.
| Убедитесь, что принтер выключен.
| Откройте крышку принтера, приведя ее в вертикальное положение, а затем потяните ее вверх и снимите с принтера.
Осторожно!
Если принтер только что работал, то печатающая головка может быть горячей; прежде чем заменять картридж с красящей лентой, дайте головке остыть в течение нескольких минут.
| Снимите блок натяжения бумаги с принтера, осторожно сжав фиксирующие лапки и потянув блок натяжения бумаги.
| Убедитесь, что печатающая головка находится в центре принтера.
В противном случае выключите принтер, а затем снова включите его. Затем извлеките из принтера картридж с красящей лентой.
| Извлеките новый картридж с красящей лентой из упаковки.
| Поверните рукоятку натяжения ленты в направлении стрелки, чтобы устранить провисание ленты для облегчения установки картриджа.
| Вставьте картридж с красящей лентой в принтер, как показано на иллюстрации. Затем с усилием прижмите оба конца картриджа, чтобы пластмассовые выступы вошли в предназначенные для них прорези принтера.
Примечание
Не касайтесь белого кабеля внутри принтера.
| С помощью заостренного предмета, например, шариковой ручки, поместите красящую ленту между печатающей головкой и кареткой.
Внимание!
Не помещайте ленту на дальней стороне каретки.
верно | неверно
| * каретка
| Поворачивайте рукоятку натяжения красящей ленты в направлении стрелки для облегчения установки красящей ленты – она не должна скручиваться или сминаться.
| Установите на место блок натяжения бумаги.
| Установите на место и закройте крышку принтера.
К началу |